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ЧАСТЬ I. АУКЦИОН

РАЗДЕЛ I.1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Законодательное регулирование

1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме № УФК2011/7/ОАЭФ-2 «Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле» (далее также аукцион) подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), а также иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

1.1.2. В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение открытого аукциона в электронной форме регулируется настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

1.2.
Заказчик, предмет аукциона

1.2.1. Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.2.2. Заказчик проводит аукцион с целью определения поставщика, подрядчика, исполнителя по государственному контракту на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе.

1.3.
Место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг

1.3.1. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об аукционе и проекте государственного контракта.

1.3.2. Место, сроки и условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг указаны в Информационной карте аукциона.
1.4.
Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота), начальная (максимальная) цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы.

1.4.1. Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальная (максимальная) цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик не может определить необходимый объем таких услуг, указаны в Информационной карте аукциона. 

Предлагаемая участниками размещения заказа цена государственного контракта, общая цена запасных частей к технике, к оборудованию и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; цена единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик не может определить необходимый объем таких услуг, должна учитывать все обязательные и предполагаемые выплаты и не может превышать начальную (максимальную) цену государственного контракта (цену лота), общую начальную (максимальную) цену запасных частей к технике, к оборудованию, начальную (максимальную) цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей в случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования заказчик не может определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ; начальную (максимальную) цену единицы услуги в случае, если при проведении открытого аукциона на право заключить государственный контракт на оказание услуг связи, юридических услуг заказчик не может определить необходимый объем таких услуг,  указанные в Информационной карте аукциона.

1.4.2. Все расчеты в рамках настоящего аукциона и исполнения государственного контракта должны производиться в Российских рублях.
1.5.
Источник финансирования и порядок оплаты

1.5.1.
Заказчик направляет средства на финансирование государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам аукциона, из источника финансирования заказа, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. 
Порядок оплаты за поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг определяется в проекте государственного контракта, прилагаемого к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона.
1.6.
Требования к участникам размещения заказа

1.6.1. В настоящем аукционе могут принять участие лица, указанные в Информационной карте аукциона.

1.6.2. В случае, если в соответствии с положениями Информационной карты аукциона проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе требованиям, указанным в Информационной карте аукциона.

1.7.
Расходы на участие в аукционе

1.7.1. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением государственного контракта.

1.8.
Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

1.8.1. Заказчик в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством Российской Федерации, вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества при участии в размещении заказов указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более 15 (пятнадцати) процентов. 

1.9.
Особенности участия субъектов малого предпринимательства в размещении заказа

1.9.1.
В случае если Информационной картой аукциона предусмотрено, что Заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, то такое размещение заказа осуществляется в порядке, предусмотренном документацией об аукционе, с учетом положений настоящего Раздела.

1.9.2.
В случае если Информационной картой аукциона предусмотрено, что Заказчик осуществляет размещение заказа у субъектов малого предпринимательства, то заявки на участие в аукционе, поданные участниками размещения заказа, не являющимися субъектами малого предпринимательства, подлежат отклонению.

1.9.3.
В случае если при размещении заказа путем проведения аукциона, в котором участниками являются субъекты малого предпринимательства, по истечении срока подачи заявок на участие в аукционе субъектами малого предпринимательства подано менее 2 (двух) заявок на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

1.9.4.
В случае если аукцион признается несостоявшимся, и не подана ни одна заявка, или заявка, поданная единственным участником размещения заказа, являющимся субъектом малого предпринимательства, не соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, повторные торги, участниками которых являются субъекты малого предпринимательства, не проводятся.

1.10.
Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами
1.10.1.
Товары, происходящие из иностранного государства или группы иностранных государств, работы, услуги, выполняемые, оказываемые иностранными лицами, допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с запретами и ограничениями, установленными Правительством Российской Федерации, и на условиях, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов.

1.10.2.
Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд в одном из следующих случаев:

1) если иностранным государством или группой иностранных государств в отношении товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, не установлен режим, аналогичный национальному режиму, предусматривающему, что такие товары, работы, услуги допускаются для целей размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, если иное не установлено международным договором Российской Федерации, Федеральным законом или иными федеральными законами;

2) если при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд товары российского происхождения, работы, услуги, выполняемые, оказываемые российскими лицами, имеют приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

1.10.3.
Условия и порядок предоставления государственным заказчиком преференций товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами, определен в пункте 8.1 настоящего Раздела.

1.11. Преференции

1.11.1. В случае если  заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены государственного контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона.

2.
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ, РАЗЪЯСНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1.
Предоставление документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в извещении о проведении аукциона. В случае любых противоречий между извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе приоритет имеет документация об аукционе.

2.1.2. Документация об аукционе размещается на официальном сайте zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке sberbank-ast.ru, на которой будет проводиться открытый аукцион в электронной форме, одновременно с размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.

2.2.
Разъяснение положений документации об аукционе

2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2.
При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры заказчика, членов Единой комиссии, оператора электронной площадки с Участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.2.3. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение открытого аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. 

2.2.4.
В течение 2 (двух) дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

2.2.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять  ее суть.

2.3.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе

2.3.1.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона, документацию об аукционе не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, указанного в Информационной документации аукциона. Изменение предмета аукциона не допускается.

2.3.2.
В течение 1 (одного) дня со дня принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона.

2.3.3.
В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 (семь) дней.

2.3.4.
Все изменения, внесенные в извещение о проведении открытого аукциона и настоящую документацию об аукционе в указанном выше порядке, становятся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого аукциона и настоящей документации об аукционе соответственно.

2.4.
Отказ от проведения  аукциона

2.4.1.
Заказчик, разместивший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 (три) миллиона рублей, за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

2.4.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона размещается заказчиком на официальном сайте в течение 1 (одного) дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения открытого аукциона прекращает осуществленное блокирование операций по счету участника размещения заказа для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником размещения заказа.

3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, а также вся корреспонденция и документы, связанные с заявкой на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

3.2.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.2.1. Заявка на участие в аукционе должна состоять их двух частей.

3.2.2. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения:

1) при размещении заказа на поставку товара:

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар указание на товарный знак которого содержится в документации аукциона, или указание на товарный знак предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг;

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого товара.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.

3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены документацией об аукционе;

3) копии документов, подтверждающих обладание участника размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для ЭВМ, баз данных), на финансирование проката или показа национального фильма, если это предусмотрено документацией об открытом  аукционе в электронной форме;

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что заказчиком установлено требование выполнения участником за последние 5 (пять) лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем 20 (двадцать) процентов начальной  (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить которой проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Если такое требование не установлено в Информационной карте аукциона документации об открытом аукционе в электронной форме, то предоставление данных документов не требуется; 
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг, являющихся предметом аукциона требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме;

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,  являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;

7) в случае, если в Информационной карте аукциона установлено, что торги исключительно для субъектов малого предпринимательства, то участнику размещения заказа предлагается в составе заявки представить документы, подтверждающего его соответствие статусу субъекта малого предпринимательства в соответствии с требованиями законодательства (см. пункт 1.6.5  документации об аукционе).
3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о  работах, на поставку которых размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в электронной форме. 


В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, такой участник может быть отстранен заказчиком от участия в открытом аукционе в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения государственного контракта.

           * Участникам размещения заказа рекомендуется представлять сведения, указанные в п. 3.2.3. 1)  в виде таблицы, заполненной по следующей форме: Приложение 1.1 (указание формы для сведений носит рекомендательный характер).
3.3. Количество заявок на участие в аукционе 
3.3.1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Если в Информационной карте аукциона указано, что открытый аукцион в электронной форме состоит из нескольких лотов, Участник размещения заказа вправе подать одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого лота. В данном случае лот рассматривается как отдельный открытый аукцион в электронной форме, в отношении каждого лота оформляется отдельная заявка.

3.4. Форма аукционного предложения по цене государственного контракта

3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене государственного контракта объявляется Участником размещения заказа непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1. настоящего Раздела. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками

3.5.1. Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта и расчетов с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.

3.6.  Затраты на подготовку заявки на участие в аукционе и участие в открытом аукционе в электронной форме

3.6.1. Участник размещения заказа самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе и заключением государственного контракта. Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в отношении этих  расходов независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

3.6.2. С Участников размещения заказа не взимается плата за аккредитацию на электронной площадке и за участие в аукционе.

3.6.3. Поступление от Участника размещения заказа заявки на участие в аукционе является поручением о блокировании операций по счету такого Участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.

3.6.4. Участие в аукционе возможно при наличии на счете Участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный Информационной картой аукциона.

3.7.
Требования к описанию выполняемых работ
3.7.1. Представление участниками размещения заказа сведений о выполняемых работах, которые являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках работ, его безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполнения работ, представление которых предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме,  осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в настоящей документации об аукционе.

3.7.2. При описании условий и предложений участников размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

3.7.3. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

4.1.
Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1.
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на электронной торговой площадке sberbank-ast.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Заказчик оставляет за собой право продлить срок подачи заявок и внести соответствующие изменения в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Раздела. 

4.1.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3.2.2 и 3.2.3 настоящей документации об аукционе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Поступление заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.1.3.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота).

4.1.4.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть возвращена оператором электронной торговой площадки участнику размещения заказа по следующим основаниям:

-  заявка на участие в открытом аукционе предоставлена с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 41.2 Федерального закона;

-
на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, отсутствуют денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом;

-
одним участником размещения заказа подано две и более заявки на участие в открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении данного лота;

-
заявка на участие в открытом аукционе получена после дня и времени окончания срока подачи заявок;

-
заявка на участие в открытом аукционе получена от участника размещения заказа менее чем за 3 (три) месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной торговой площадке.

4.2.
Изменения заявок на участие в аукционе

4.2.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменить заявку на участие в аукционе.

4.3.
Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе 

4.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

4.3.2.
В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем открытом аукционе.

4.4.
Обеспечение заявок на участие в аукционе

4.4.1. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в размере, установленном в Информационной карте настоящей документации, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях предусмотренных Федеральным законом.

4.4.2.
В течение 1 (одного) часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника размещения заказа, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.

4.4.3.
В случае отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении которых ранее не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом, оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в течение 1 (одного) часа с момента ее получения.

4.4.4.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении заявки блокирование операций по счету участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств  в течение 1 (одного) рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

4.4.5.
Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего после дня поступления оператору электронной площадки или размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме не допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

4.4.6.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, который не принял участие в открытом аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

4.4.7.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществление в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

4.4.8.
В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Федерального закона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

4.4.9.
В течение 1 (одного) рабочего дня со дня заключения государственного контракта оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящей документации об аукционе блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен контракт, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5.
РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

5.1.
Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные Информационной картой аукциона сведения, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении работ на выполнение которых размещается заказ.

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

5.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные Информационной картой аукциона, Единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5 настоящего Раздела.

5.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 41.9 Федерального закона.

1) не предоставления в заявке на участие в аукционе сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего раздела или предоставления недостоверных сведений;

2) несоответствия сведений, указанных участником размещения заказа в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме, требованиям, предусмотренным подпунктом 2) пункта 3.2.2 подраздела 3 документации об аукционе.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в открытом аукционе и ведение протокола рассмотрения заявок осуществляется в соответствии со статьей 41.9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-​ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

5.5.
На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащей сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, Единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол содержит сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе, сведения о членах Единой комиссии, принявших решение, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к участию в открытом аукционе. 

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки.

5.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся.

5.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в пункте 5.5 настоящего Раздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

5.8. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику, в уполномоченный орган вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в пункте 5.5 настоящего Раздела протокола. При этом требования  об обеспечении оператором электронной площадки конфиденциальности сведений об участнике размещения заказа, направившем документы и сведения в форме электронных документов в порядке, установленном условиями функционирования электронных площадок, не применяются. В течение 3 (трех) дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение 4 (четырех) дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

6.
ПРОВЕДЕНИЕ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1.
В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона в соответствии с положениями пункта 5 настоящего Раздела.

6.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной площадки.

6.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

6.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона.

6.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона, за исключением случая, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля.

6.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 (пяти десятых) процента до 5 (пяти) процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах "шага аукциона".

6.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.9. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта, которое подано таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником открытого аукциона.

6.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела.

6.11. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене контракта, составляющее 10 (десять) минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (десять) минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене контракта на аукционе.
6.12. В течение 10 (десяти) минут с момента завершения в соответствии с пунктом 6.11 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о цене контракта на аукционе независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

6.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 6.9 настоящего Раздела.

6.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не предусмотренным пунктом 6.14 настоящего Раздела, не допускается.

6.16. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других предложений.

6.17. В случае проведения в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Раздела открытого аукциона в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 6.18 настоящего Раздела.

6.18. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить государственный контракт. В этом случае открытый аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:

 6.18.1 открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;

 6.18.2 в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа;

 6.18.3 в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключить контракт до достижения цены контракта, превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.
6.19. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

6.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона, а также документы указанных участников предусмотренных пунктами 1, 3 – 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам открытого аукциона.

6.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 6.7 настоящего Раздела, открытый аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и направляет его заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

6.22. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке указанного в пункте 6.19 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

7.
рассмотрениЕ вторых частей заявок на участие 

в открытом аукционе в электронной форме

7.1.
Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

7.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 41.11 Федерального закона. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.

7.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с пунктом 6.20 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела.

7.4. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников открытого аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на участие в открытом аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать 6 (шесть) дней со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать 4 (четыре) дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.

7.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

1)  непредставления документов, определенных частью 3.2.3  Раздела 3 документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4  настоящего Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона, более чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;
 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона   от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

7.7.
В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 6.19 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Единой комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

7.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 6.18 настоящего Раздела, победителем открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе.

7.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.

7.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

7.11. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, за исключением случая, предусмотренного частью 14 статьи 41.11 Федерального закона.

7.12. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в открытом аукционе оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.

7.13. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, установленным подпунктом 1 пункта 7.6 настоящего Раздела (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в соответствии с Федеральным законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях Единой комиссии о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Федерального закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.

8.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

8.1.
Порядок и срок заключения государственного контракта

  8.1.1. При заключении государственного контракта на техническое обслуживание и (или) на ремонт техники, оборудования цена каждой запасной части к технике, к оборудованию, предусмотренная в перечне запасных частей, содержащемся в Информационной карте аукциона, и цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определяются путем снижения начальной (максимальной) цены каждой запасной части и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования пропорционально снижению общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, с учетом положений пунктов 8.1.2, 8.1.3 настоящего Раздела.

8.1.2.
В случае размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, для которых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, определены особые условия допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, заказчиком применяются условия допуска указанных товаров, работ, услуг, определенные пунктом 8.1.3 настоящего Раздела. Информация о применении заказчиком особых условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, указана в Информационной карте аукциона.

8.1.3.
При размещении заказов на поставки товаров, указанных в пункте 8.1.2 настоящего Раздела, участникам размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых содержат предложения о поставке товаров российского или белорусского происхождения, предоставляются преференции в отношении цены государственного контракта в размере 15 процентов в следующем порядке.

В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, указанного в пункте 8.1.2 настоящего Раздела, происходящего из иностранных государств, государственный контракт с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены государственного контракта.

Данный порядок не применяется в случаях, если:

а)
в рамках аукциона (лота) осуществляется поставка нескольких видов товаров (работ, услуг), часть из которых не определена пунктом 8.1.2 настоящего Раздела;

б)
в случае, если аукцион признан несостоявшимся, и государственный заказчик в соответствии с порядком, предусмотренным Федеральным законом, размещает заказ у единственного поставщика;

в)
в случае, если в заявках на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров российского или белорусского происхождения.

8.1.4. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в части 8 статьи 41.11 Федерального закона протокола направляет оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.5. При заключении государственного контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). 

8.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка, и такая заявка соответствует требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик в течение четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе, без подписи заказчика. Заключение контракта с участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. 

При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола открытого аукциона в электронной форме о признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.7.
В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение 4 (четырех) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона. При этом государственный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.1.8.
По результатам открытого аукциона в электронной форме государственный контракт заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в случаях, предусмотренных статьей 41.12 Федерального закона, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.9. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

8.1.10. В течение 1 (одного) часа с момента получения проекта контракта оператор электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.11. В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 8.1.12 настоящего Раздела протокол разногласий.

8.1.12.
Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.13. В течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, заказчик рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.14. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 8.1.13 настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

8.1.15. В течение 3 (трех) дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8.1.13 настоящего Раздела, участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, или предусмотренный пунктом 8.1.12 настоящего Раздела протокол разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки направляет такой протокол разногласий заказчику.

8.1.16. В случае направления в соответствии с пунктом 8.1.15 настоящего Раздела оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 8.1.13 настоящего Раздела, в течение 3 (трех) дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 8.1.15 настоящего Раздела, не позднее чем в течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.1.17. В случаях, предусмотренных пунктами 8.1.13 и 8.1.15 настоящего Раздела, в течение 3 (трех) дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

 8.1.18. В течение одного часа с момента получения проекта контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной площадки направляет заказчику подписанный проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта. 

8.1.19. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязан направить оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

8.1.20. Оператор электронной площадки в течение 1 (одного) часа с момента получения контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт.

8.1.21. Государственный контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с пунктом 8.1.20 настоящего Раздела.

8.1.22. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

8.1.23. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения государственного контракта с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

8.1.24. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, признается уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктами 8.1.11, 8.1.15 и 8.1.17 настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных настоящим Разделом, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица проект контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае, предусмотренном пунктом 8.1.15 настоящего Раздела, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта при условии, что заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

8.1.25. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

8.1.26. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену контракта.

8.1.27. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта в соответствии с пунктом 8.1.10 настоящего Раздела.

8.1.28. В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

8.1.29. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

8.1.30. В случае, если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.  

8.1.31. Заказ признается размещенным со дня заключения государственного контракта. 

8.2.
Обеспечение исполнения государственного контракта

8.2.1. В случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, контракт заключается только после предоставления победителем открытого аукциона  в электронной форме или участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения  контракта предоставляется в размере, указанного  в Информационной карте аукциона.

8.2.2. В случае, если заказчиком, установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

8.2.3. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

8.2.4. Соответствие поручителя требованиям, установленным частью 8.2.3. раздела 8 документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным частью 8.2.3. раздела 8 документации об открытом аукционе в электронной форме, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

8.2.5. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 настоящего Федерального закона и подтверждающих его полномочия ( для аккредитации участников размещения заказа на электронной площадке).


Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта представляется в виде передачи заказчику в залог денежных средств, победитель аукциона или участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму залога денежных средств на счет заказчика.

Факт внесения залога денежных средств на счет заказчика подтверждается копией или оригиналом платежного документа, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта.

Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, не вправе представить обеспечение исполнения контракта в виде страхования ответственности. 

 Предоставляемое обеспечение не должно иметь ограничений (оговорок), препятствующих его использованию заказчиком на основании предъявления документов, подтверждающих такое обеспечение, в форме электронного документа, без предъявления его на бумажном носителе.

8.2.6. Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется на сумму, указанную в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и в Информационной карте аукциона, но не превышающую 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены государственного контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона. Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, но не может быть менее чем размер аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), размер обеспечения исполнения контракта не может превышать на двадцать процентов размер аванса и не может быть менее чем размер аванса. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) или, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Обеспечением исполнения государственного контракта должны быть обеспечены обязательства по государственному контракту, указанные в Информационной карте аукциона.

Обеспечение исполнения государственного контракта предоставляется в порядке, указанном в Информационной карте аукциона.

8.2.7. В том случае, если обеспечение исполнения государственного контракта представляется в виде безотзывной банковской гарантии, такая банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным нормам законодательства Российской Федерации. 

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по государственному контракту, которая должна быть не менее суммы, определяемой в соответствии с положениями Информационной карты аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на государственный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны государственного контракта, название предмета государственного контракта и ссылки на соответствующий протокол как основание заключения государственного контракта. 

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по государственному контракту и оканчиваться не ранее срока, указанного в Информационной карте аукциона.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в государственный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей безотзывной банковской гарантии.

Банковская гарантия должна быть составлена по форме приведенной ниже.
«Форма безотзывной банковской гарантии»: 

	КОМУ: Управлению Федерального казначейства

по Орловской области

302030, Орловская область, г. Орел, 
ул. Московская, д. 38 

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Орел






                                                      
«___» _____ 20__ г.

Принимая во внимание, что ______________ (указывается полное наименование участника аукциона, с которым заключается государственный контракт) (далее именуемое «Генподрядчик») обязалось в соответствии с государственным контрактом на Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле (далее именуемый «Контракт»), заключаемым между Генподрядчиком и Управлением Федерального казначейства по Орловской области  (далее именуемое «Заказчик») на основании Протокола (указывается полное наименование протокола, на основании которого заключается государственный контракт с Генподрядчиком) от «___» _____ 20__ г. № ___ по открытому аукциону в электронной форме № УФК2010/22-ОАЭФ ««Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле»,
Мы, ______________________ (указывается полное наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты, контактная информация Гаранта), настоящим безусловно и безотзывно гарантируем и отвечаем перед Вами на общую сумму ________________ ( _________________ ) (указывается размер обеспечения надлежащего исполнения заключаемого государственного контракта цифрами и прописью) рублей и обязуемся выплатить Вам по Вашему первому требованию, уведомляющему о несоблюдении Генподрядчиком условий Контракта, с указанием, в чем состоит нарушение Контракта Генподрядчиком, без иных требований, любую сумму или суммы в пределах________________ (_________________) (указывается размер обеспечения надлежащего исполнения заключаемого государственного контракта цифрами и прописью) рублей, как указано выше, без необходимости с Вашей стороны доказывать или обосновывать причины Вашего требования или указанной в нем суммы.

________________ (указывается полное наименование Гаранта) согласен с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Контракт, не освобождают его от обязательств по настоящей банковской гарантии.

Настоящая гарантия действительна с «___» _____________ 20___ года по «____» _____________ 20___ года включительно.

Должность представителя Гаранта ___________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта

 ___________________ (Ф.И.О.)








М.П.


В случае, если обеспечением исполнения государственного контракта является договор поручительства, государственный контракт может быть заключен только после предоставления победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, вместе с договором поручительства соответствующей копии бухгалтерского баланса поручителя, сданного в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:

- документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени поручителя (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени поручителя без доверенности. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, представляемые документы должны содержать также доверенность на осуществление действий от имени поручителя, заверенную печатью поручителя, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем поручителя, представленные документы должны содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- копии учредительных документов поручителя.

 Все листы указанных документов должны быть прошиты, скреплены печатью поручителя и подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность представленных документов, сведений поручителя.

8.2.8. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения государственного контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения государственного контракта (далее – денежные средства) подтверждается платежным поручением или копией платежного поручения.

Денежные средства возвращаются участнику, с которым заключен государственный контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по государственному контракту в течение срока, установленного в проекте государственного контракта, со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования поставщика (генподрядчика, исполнителя) денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный поставщиком (генподрядчиком, исполнителем) в этом письменном требовании.

8.2.9. Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного контракта, а также о поставщиках (генподрядчиках, исполнителях), с которыми государственные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими условий государственных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

8.3.
Права и обязанности участника аукциона, с которым заключается государственный контракт

8.3.1. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в извещении об аукционе, документации об аукционе, в соответствии с ценовым предложением участника размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, сделанным во время проведения аукциона. 

В случае, если победитель аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения государственного контракта, признан уклонившимся от заключения государственного контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным поставщиком (исполнителем, генподрядчиком) по согласованию с уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральным органом исполнительной власти. При этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных настоящей документацией об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении аукциона наиболее низкую цену контракта.
Участниками аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения государственного контракта, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии пунктом 7.12 настоящего Раздела к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта государственного контракта.

В случае, если от подписания государственного контракта уклонились все пять участников открытого аукциона в электронной форме, заявки на участие в открытом аукционе которых ранжированы в протоколе подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, заказчик повторно осуществляет действия, предусмотренные статьей 41.11 Федерального закона.

В случае, если Информационной картой аукциона предусмотрены преимущества для учреждений, предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, государственный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в Информационной карте аукциона.

В случае, если государственный контракт заключается с физическим лицом, государственный заказчик, если иное не предусмотрено настоящей документацией об аукционе, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой такого контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

8.3.2. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения государственного контракта.

8.3.3. В целях осуществления оплаты товаров, работ, услуг на поставку, выполнение, оказание которых соответственно заключается государственный контракт по результатам проведения открытого аукциона, заказчиком осуществляется расчет соответствующих единичных цен товаров, работ, услуг для включения их в проект государственного контракта, направляемого участнику размещения заказа, с которым заключается государственный контракт, направляемый такому участнику в соответствии с положениями настоящей документации об аукционе. Порядок расчета единичных цен товаров, работ, услуг, на поставку, выполнение, оказание которых соответственно заключается государственный контракт по результатам проведения открытого аукциона, приведен в приложении № 3 «Таблица цен» к приложению «Проект государственного контракта» к настоящей документации об аукционе. 

9.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА
9.1. Действия (бездействия) заказчика, Единой комиссии могут быть обжалованы участником размещения заказа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.
УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ

10.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с размещением заказа путем проведения аукциона участники размещения заказа, заказчик и Единая комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

10.2. Любые споры, остающиеся неурегулированными, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ I.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже сведения составляют Информационную карту аукциона и представляют собой наиболее существенные требования и условия проведения открытого аукциона в электронной форме, которые уточняют, разъясняют и/или дополняют положения Раздела I.1. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» Части I. «Аукцион» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. 

При возникновении противоречий между положениями Раздела I.1. «Общие условия проведения открытого аукциона в электронной форме» Части I. «Аукцион» и настоящей Информационной карты аукциона применяются положения настоящей Информационной карты аукциона.
	№

п/п
	Пункт Раздела I.1. 
	Наименование пункта

	
	Содержание

	1.
	Пункт 1.2.1.
	Наименование заказчика, контактная информация



	
	Управление Федерального казначейства по Орловской  области.

302030, Россия, Орел, улица Московская, дом 38.

Контактный адрес электронной почты: ufk@orel.ru
Контактный телефон: (84862) 55-25-96,

факс: (84862) 55-59-55. 

Информация для контакта: 
           Контактное лицо – Никонорова Татьяна Николаевна;

           Контактный телефон – (84862) 47-01-56.



	2.
	Пункт 1.2.1.
	Наименование уполномоченного органа, контактная информация

	
	Не назначен.



	3.
	Пункт 1.2.1.
	Наименование специализированной организации, контактная информация

	
	Не назначена.



	4.
	Пункт 1.2.1.
	Наименование, вид и предмет аукциона

	
	Открытый аукцион в электронной форме № УФК2011/7/ОАЭФ-2 «Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле» (далее – аукцион), состоящий из 1 (одного) лота.

Определение Подрядчика по государственному контракту на выполнение работ по строительству административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле.
По результатам аукциона будет заключен 1 (один) государственный контракт.



	5.
	Пункт 1.3.2.
	Место, сроки и условия выполнения работ

	
	Место выполнения работ: 302000, Орел, ул. Матвеева
Сроки выполнения работ:

с даты подписания контракта до «30» июня 2013 г. 
Условия выполнения работ:

в соответствии с Частью II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.


	6.
	Пункт 1.4.1.
	Начальная (максимальная) цена государственного контракта (цена лота)

	
	420 907 300.00 (Четыреста двадцать миллионов девятьсот семь тысяч триста) рублей 00 копеек.

	7.
	6.6.
	"Шаг аукциона"

	
	«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта.

	8.
	Пункт 1.5.1.
	Источник финансирования 

	
	Федеральный бюджет.



	9.
	Пункт 1.4.1, 1.4.2.
	Порядок формирования цены контракта (цены лота) 

	
	Цена выполняемых работ должна включать все расходы на выполнение работ по строительству административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле, в том числе расходы уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.



	10.

	Пункт 1.4.3.
	Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком по государственному контракту, порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного государственного контракта

	
	Для формирования цены контракта и расчетов с генподрядчиком по государственному контракту используется рубль Российской Федерации.

Иностранная валюта при оплате по заключенному государственному контракту не используется.



	11.
	Пункт 1.5.2.
	Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг 

	
	Форма оплаты: 

- безналичный расчет.

Оплата производится в российских рублях.

Сроки и порядок оплаты: 

Оплата производится за фактически выполненный объем работ в соответствии с условиями, отраженными в проекте государственного контракта.
Заказчик оплачивает подрядчику по государственному контракту выполненные работы по строительству административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле на следующих условиях:


- 100 (сто) процентов стоимости выполненных подрядчиком по государственному контракту в истекшем месяце работ оплачивается заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 за истекший месяц и представления подрядчиком по государственному контракту соответствующего счета, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

	12.
	Пункт 1.6.2.
	Обязательные требования к участникам размещения заказа

	
	1) Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона:
а) отсутствие в учредительных документах ограничений на осуществление деятельности, предусмотренной государственным контрактом;

б) соответствие предмету аукциона видов деятельности участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов);

в) наличие следующих действующих лицензий:

· лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· лицензии ФСТЭК России или ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);
· аттестат аккредитации органов аттестации, выданный ФСТЭК России и ФСБ России.
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.



	13.
	Пункт 1.6.
	Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком

	
	Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков информации об участнике размещения заказа.



	14.
	Пункт 1.11
	Преференции



	
	Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов не предоставляются

	15.
	Пункт 1.9.
	Сведения о размещении заказа у субъектов малого предпринимательства

	
	Аукцион в электронной форме не является размещением заказа у субъектов малого предпринимательства.



	16.
	Пункт 3.2.
	Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению

	
	Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме должна состоять из двух частей.

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения:

1) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, 

или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме,  указание на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товара, который является эквивалентным товару, указанному в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак,

а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в Части II. «Технические требования» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
Предоставление указанных сведений, в части указания на товарный знак предлагаемого для использования товара и конкретных показателей этого товара, возможно по форме I.3.1. «Возможная форма описания товаров и оборудования» Раздела I.3. «Образцы возможных форм и документов» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному пунктом 1 части 1 статьи 11 Федерального закона:

       а) свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

б) копии следующих действующих лицензий:

· лицензии ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

· лицензии ФСТЭК России или ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);
· аттестат аккредитации органов аттестации, выданный ФСТЭК России или ФСБ России.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме - это основной документ, которым участники изъявляют свое желание принять участие в открытом аукционе в электронной форме на условиях, установленных государственным заказчиком.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка подается в электронной форме.

Сведения, которые включаются в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не должны допускать двусмысленных толкований.



	17.
	Пункт 4.1.1.
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

«10» мая 2011 года 

Время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

10:00 (время московское)



	18.
	Пункт 4.5.
	Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	5 (пять) процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта: 21 045 365.00 (Двадцать один миллион сорок пять тысяч триста шестьдесят пять) рублей 00 копеек.

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа.



	19.
	Пункт 5.2.
	Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

	
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

«12» мая 2011 года



	20.
	Пункт 6.3.
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме

	
	Дата проведения открытого аукциона в электронной форме:

«16» мая 2011 года



	
	На все работы должна быть предоставлена гарантия 5 (пять) лет с даты их приемки заказчиком.

	21.


	Пункт 8.2.6.
	Размер обеспечения исполнения государственного контракта
	

	
	15 (пятнадцать) процентов от начальной (максимальной) цены государственного контракта: 63 136 095.00 (Шестьдесят три миллиона сто тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта: одновременно с передачей заказчику подписанного победителем или участником аукциона контракта.

Порядок предоставления: в виде безотзывной банковской гарантии, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта. 

В случае если обеспечением исполнения Контракта является залог денежных средств, то денежные средства должны быть перечислены на счет заказчика по следующим реквизитам: 

Юридический адрес: 302030, Орел, ул. Московская, д. 38                               

р/с 40302810500001000037                     

ГРКЦ ГУ Банка России по Орловской области г. Орел                                        

БИК 045402001                                        

л/счет 05541245500                                  

Управление Федерального  казначейства по Орловской области      

ИНН/КПП 5751015786/575101001         (Без НДС). 

Получатель: Управление Федерального казначейства по Орловской области

Бюджетным учреждениям предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

Обеспечение исполнения контракта возвращается поставщику (исполнителю, подрядчику) после исполнения им обязательств по Контракту.




Приложение 1.

к заявке на участие в аукционе для оформления контракта

Анкета участника размещения заказа

	1 
	Организационно правовая форма юридического лица (ООО, ЗАО, ОАО и т.д.)
	

	2 
	Фирменное наименование (для юридического лица), Фамилия, Имя, Отчество, паспортные данные (для физического лица) Участника размещения заказа
	

	3 
	Сведения о месте нахождения (в соответствии с требованиями законодательства и регистрационными данными), сведения о месте жительства (для физических лиц): 

В случае наличия офисов компании по различным адресам в данном пункте просим указать все адреса.
	

	4 
	Почтовый адрес:
	

	5 
	Телефоны участника аукцион (с указанием кода города):
	

	Данные для заключения государственного контракта

	1. 
	Должность руководителя (директор, президент…)
	

	2. 
	ФИО руководителя
	

	3. 
	Основание полномочий руководителя (Устав, Положение, Доверенность № ___ от ____ 200_ г. и т.д.)
	

	4. 
	ФИО и должность лица, которое будет подписывать государственный контракт
	

	5. 
	Основание полномочий лица, подписывающего контракт (Устав, Положение, Доверенность № ___ от ____ 20__ г. и т.д.)
	

	6. 
	ИНН/КПП участника аукциона:
	

	7. 
	Факс участника аукцион (с указанием кода города):
	

	8. 
	Адрес электронной почты участника аукцион:
	

	9. 
	Ставка НДС по предмету контракта либо причина, на основании которой НДС не облагается
	

	10. 
	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета участника конкурса в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
	

	11. 
	ФИО, должность, телефон контактного лица для получения дополнительной информации
	


______________________________

(подпись)

_________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

РАЗДЕЛ  I. 3  ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.3.1.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство  административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул.  Матвеева в г. Орле

1. Общие положения

Предмет

Выполнение работ по строительству объекта: «Административное здание Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г. Орле»

Место, сроки и условия выполнения работ

1. Адрес: индекс 302027, г. Орел, ул. Матвеева.

2. Срок выполнения работ: 30 июня 2013 г

3. Условия выполнения работ:

3.1 Все работы должны быть выполнены своевременно  и качественно в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством РФ.

3.2 Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ (ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.019-79, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 21-01-97*).

3.3 В цену работы должны быть включены все расходы Участника размещения заказа по проведению работ, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке материалов, ответственному хранению и прочим обременениям, а также расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате. Цена Контракта должна оставаться неизменной до момента исполнения обязательств по Контракту.

3.4 Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с графиком выполнения работ. График выполнения работ должен быть подготовлен Подрядчиком в соответствии с положениями Контракта и приложений к нему и согласован с Заказчиком не позднее чем через 5(пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

4. Начальная (максимальная) цена Контракта с НДС 18%: 420907,3 тыс. руб. (четыреста двадцать один миллион триста семьдесят восемь тысяч семьсот рублей), на период I квартала 2009г.,  в том числе на выполнение 

· строительно-монтажных работ – 299079,3 тыс. руб., 

· оборудование                             -   97237,5 тыс. руб.,

· прочие затраты                         -   24590,5 тыс. руб., 

· в том числе:

· пуско-наладочные работы «вхолостую» 

· затраты строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков 
· перебазировка крана 
· технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
· технологическое присоединение к сетям водоснабжения  
· технологическое присоединение к сетям водоотведения 
· усиленная охрана 

· разбивка основных осей здания

· ввод объекта в эксплуатацию 

· согласование ПСД, техусловия 

· строительный контроль за газификацией и телефонизацией 

· восстановительная стоимость от сноса зеленых насаждений 

5.Оплата прочих затрат (технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям, технологическое присоединение к сетям водоснабжения и  водоотведения, врезка в сети газоснабжения, разбивка основных осей здания,  ввод объектов в эксплуатации, в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета, согласование ПСД, техусловия, восстановительная стоимость от сноса зеленых насаждений, строительный контроль за газификацией и телефонизацией) производится после согласования с Государственным Заказчиком по фактическим затратам. Стоимость вышеперечисленных затрат  не может изменяться по результатам снижения цены при  проведеннии открытого аукциона в электронной форме. 

В соответствии с Проектом организации строительства Подрядчику получить технические условия для осуществления временных и постоянных подсоединений коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке. Постоянные подсоединения коммуникаций выполняются Подрядчиком в точках подключения, указанных в Проекте и в соответствии с техническими условиями.

Оплата за усиленную охрану производится при условии заключения договора на выполнение услуг.

6. В 2011году и последующие годы объем финансирования объекта определяется при поступлении бюджетных ассигнований из Федерального бюджета. 

7. Cтрахование строительно-монтажных рисков производится победителем электронного аукциона не ниже цены Контракта, на полный срок строительства объекта «Административное здание Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г. Орле». 

7.1 Соответствующие копии страховых полисов должны быть представлены    победителем электронного аукциона в течение 10 (десяти) дней, с даты заключения контракта. 

8.Условия оплаты выполненных работ:

      8.1 оплата выполненных работ производится на основании следующих документов:

· акта о приемки выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 в 5-х экземплярах;

· справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 в 5-х экземплярах;

· счета–фактуры в 1 экз.;

· счета на оплату в 1-х экз.

   9.  Сроки гарантии качества выполненных работ: 60 календарных месяцев, с даты получения разрешения о вводе объекта в эксплуатацию.

Срок  гарантии  на  поставляемое  оборудование, отдельные  строительные  конструкции  устанавливается  в соответствии с гарантийным  сроком  завода-изготовителя,  на  материалы -  устанавливается гарантия поставщика.

2. Характеристика объекта
Участок  под строительство административного здания Управления Федерального казначейства по    Орловской области расположен по адресу:  ул. Матвеева     г. Орел. Площадка строительства свободна от капитальных строений. Имеются зеленые насаждения, подлежащие сносу. Также подлежат переносу инженерные коммуникации.

Участок под строительство ограничен ул. Приборостроительная и далее территорией больницы им. Семашко, ул. Матвеева, территорией рынка «Орловская Нива».  

Площадь территории отведенного участка   составляет 0,479 га

Основные технико-экономические  характеристики  объекта строительства:

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Показатель

	1
	Площадь отведенного участка
	га
	0,479

	2
	Этажность здания (с цокольным и техническим этажом)


	этаж
	9



	3
	Количество рабочих мест УФК
	мест
	250

	4
	Площадь застройки 
	га
	0,085

	5
	Строительный объем здания

- в т.ч. цокольный этаж

 -котельная
	м3
	24449,6

1984,73

370,95

	6
	Общая площадь здания

- в т.ч. котельная
	м2
	5838,42

72,33


Основные архитектурные решения
Отдельно стоящее административное здание Управления Федерального казна​чейства по Орловской области 9-ти этажное, в том числе с цокольным и техническим этажами.
В цокольном этаже здания запроектирован гараж на 8 автомобилей, буфет на 24 посадочных места, помещения для инженерного обеспечения здания.
Теплоснабжение здания запроектировано от крышной котельной, расположенной над техническим этажом здания. Высота котельного зала — 3,5м в чистоте.
За нулевую отметку принят уровень чистого пола здания, что соответствует аб​солютной отметке 200,95м.
Здание Т-образной конфигурации в плане.
Высота цокольного этажа:
-буфет - 3,15 м в чистоте;
-гараж - 2,55 в чистоте;
-помещения инженерного обеспечения - 2,1м и 2,7м.
Высота 1-6  этажей принята 3,6м в чистоте. Высота 7 этажа - 4,2м в чистоте. Высо​та технического этажа — 2,7м в чистоте.
Для вертикальной поэтажной связи используются закрытые лестницы, два лифта грузоподъемностью 1000кг. Габариты кабины лифтов предусмотрены с габаритами, позволяющими транспортировку человека на носилках. Предусмотрен акустический зазор 50мм, отделяющий лифтовые шахты от основных конструкций здания.
Оконные блоки выполнены из профилей ПВХ с двухкамерными энергосберегающи​ми стеклопакетами с твердым теплоотражающим покрытием.
Оконные блоки комнаты хранения оружия выполнены из 3-х камерных профилей ПВХ и оборудованы решетками из стальных прутьев. Дверной блок принят бронирован​ный. Категория помещения по степени защиты - вторая.
Естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей обеспечи​вается остекленными плоскостями наружных стен, двухсторонним остеклением опера​ционных залов, кабинетов, таким образом, обеспечиваются, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и со​вмещенному освещению жилых и общественных зданий» нормируемые показатели ес​тественного и искусственного освещения основных помещений здания принято:
-для кабинетов, рабочих комнат КЕО - 1%, искусственное освещение - 300 лк;
-для операционных залов КЕО - 1,2%, искусственное освещение - 400 лк;
-для помещений документов КЕО - не нормируется, искусственное освещение - 75 лк.
Внутренняя отделка помещений:
- потолки — подвесные, клеевая побелка, водоэмульсионная окраска;
- стены - «венецианская штукатурка», декоративная штукатурка, окраска акриловой краской, облицовка глазурованной плиткой;
- полы — паркетная доска, линолеум, керамогранит, бетонное покрытие, керамиче​ская плитка.
Наружная отделка - система вентилируемого фасада «Краспан» с облицовкой керамогранитными  панелями.
Водоотведение талых и дождевых вод с кровли - в систему внутреннего водосто​ка.
Фасад согласован с Управлением архитектуры и градостроительства  г. Орла 29.09.08
Основные конструктивные решения

Уровень ответственности –II.
Конструктивная схема здания - сборно-монолитный рамно-связевой каркас типа «Аркос-1», который состоит из вертикальных железобетонных колонн и жестко со​пряженных с ними горизонтальных дисков перекрытия и покрытия (договор от 09.08.2007 №2/С-07о научно - техническом и производственном сотрудничестве меж​ду ОАО «Гражданпроект» «Б.Э.С.Т. - инжиниринг», ООО «БЭСТинжиниринг» на разрешение применения каркаса системы «АРКОС» со сроком действия до 2012 года).
Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой диафрагм жест​кости, дисков перекрытия и покрытия, колонн, ригелей и фундаментами.

Конструктивные решения серии удовлетворяют требованиям действующих на тер​ритории Российской Федерации нормативных документов и стандартов. В результате проведенных натуральных испытаний сборно-монолитного каркаса серии Б 1.02.1-7 в г.Орле, выполненных по программе испытаний, разработанной БелНИИС и согласо​ванной с НИИИЖБ Госстроя РФ от 19.04.2001 г. Несущий кар​кас серии Б1.020.1-7 удовлетворяет требованиям СНиП 2.03.01-84*, ГОСТ 8829-94 по жесткости и трещиностойкости, имеет достаточный запас прочности и может исполь​зоваться по назначению.
Каркас здания состоит из вертикальных железобетонных колонн и жестко сопря​женных с ними плоских дисков междуэтажных и чердачных перекрытий и покрытия.
По проекту предусмотрено армирование основания под монолитными плитами буровыми бетонными элементами повышенной прочности из мелкозернистого бето​на, головы которых не заводятся выше бетонной подготовки под фундаментную пли​ту. Армирующие элементы полностью прорезают всю толщу просадочных грунтов и заделываются в непросадочный суглинок ИГЭ-4 с общим модулем деформации 15,0 МПа в водонасыщенном состоянии на глубину 5,0м. Армирующие элементы приняты диаметром 320мм, длиной 16,75м из мелкозернистого бетона класса В 15, W4 и рас​считаны как набивные сваи по несущей способности грунтов и по прочности материа​ла. Расстановка элементов в ряду и между рядами выполняется исходя из полученного значения расчётной допускаемой нагрузки на элемент как на сваю, которая принима​ется не менее фактической нагрузки на элемент. Армоэлементы приняты с размерами ячейки 1,2x1,2 м.
Бурение скважин для армоэлементов и заполнение их мелкозернистым бетоном предусмотрено со дна котлована по технологии вертикально перемещаемой трубы, с привлечением специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение данного вида работ. С целью устранения нагружающего трения на армоэлементы крайних рядов под подошвой фундаментной плиты, за контуром фундаментной плиты выполняется дополнительный «защитный» ряд армоэлементов.
Среднее давление под подошвами плит от расчетных нагрузок составляет -185,19 кН/м2 при допускаемой 304 кН/м2.
Контроль усиления основания производится в процессе строительства методом испытания кубиков на сжатие от каждой партии цемента, контроль объёма залитой смеси, подаваемой в армоэлементы, сертификат качества бетона предприятия - изго​товителя. Для контроля сплошности ствола и размеров, выполненных армоэлементов ,используются геофизические методы, в частности, с использованием ультразвука.
Фундаменты- монолитная железобетонная плита толщиной 700мм. В местах опирания колонн предусмотрены подколонники с размерами в плане 2000 х2000 мм. Вы​сота подколонников 400мм от верха плиты. В местах диафрагм жесткости ,стен лест​ничных клеток- утолщение плиты на 400мм в виде ленточного ростверка шириной 800 мм. Фундаменты выполняются из бетона класса В25, F50, W2. Под фундаменты устраивается подготовка толщиной 100мм из бетона класса В7,5, F50.
Монолитные железобетонные плиты армируются, вязанными сетками из арматуры класса А500с. Защитные слои рабочей арматуры обеспечиваются устройством под​кладок-фиксаторов из мелкозернистого бетона класса В25 сечением 80x40 мм (ниж​няя сетка). Для соблюдения защитного слоя арматуры верхних сеток устанавливаются с шагом 1000мм в шахматном порядке гнутые каркасы, которые изготавливаются из арматуры диаметром 8А1 (А240). Соединение отдельных стержней в сетки выполняет​ся вязальной проволокой по ГОСТ 3282 – 74* диаметром 1,6-2мм во всех крестооб​разных пересечениях. Отдельные стержни арматуры стыкуются между собой в направлении при помощи сварки по ГОСТ 14098-91 и в нахлестку. Для связи с монолитными колоннами из тела фундаментов предусмотрены арматурные выпус​ки.
Стены подземной части здания общей толщиной 520мм. Внутренний слой тол​щиной 250мм выполняется из бетона класса В15, F50, с утеплением пенополистиро-лом типа «Пеноплекс», толщиной 70мм, с выравнивающей прослойкой толщиной 10 мм из цементно - песчаного раствора и наружным защитным слоем из бетонных кам​ней КСР -ПР-39-75 - F100 - 2400 ГОСТ 6133-99, толщиной 190мм. Наружные стены армируются сетками из отдельных стержней арматуры класса А500С с шагом стерж​ней 200 мм. Сетки соединяются между собой шпильками из арматуры диаметром 8 А1 (А240) с шагом по длине и высоте 400 мм.
Гидроизоляция стен в уровне пола цокольного этажа выполняется из слоя цемент​ного раствора состава 1:2 с гидрофобными добавками.
Участки стен, соприкасающиеся с грунтом, обмазываются горячим битумом за два раза.
Стены надземной части общей толщиной 470 мм - самонесущие, поэтажно опёр​тые с внутренним слоем из силикатного кирпича марки СУР 125/15 ГОСТ 379-95 толщиной 250 мм, слоем утеплителя толщиной 130 мм из минплиты типа «ROCKWOOL», воздушным зазором толщиной 80 мм и облицовки керамогранитом типа «Краспан ВСТ» толщиной 10 мм. В качестве противопожарных рассечек приме​няется минплита типа «ROCKWOOL» «Венти - Баттс» на основе базальтового волок​на. Кирпичная кладка стен ведется на цементно - песчаном растворе марки 75. Кир​пичная кладка армируется сетками через 600 мм по высоте.
Перегородки внутренние поэтажно опертые толщиной 120мм - из гипсокартон-ных и гипсоволокнистых листов по металлическому каркасу системы «Кнауф».
Перегородки в кладовых уборочного инвентаря и санузлах выполняются из кир​пича марки КУРПо 1.4 НФ/100/1.4/25 ГОСТ 530-2007 на цементно - песчаном раство​ре марки 50.
Стены наружные чердака и крышной котельной толщиной 470мм - самонесущие, поэтажно опёртые с внутренним слоем из силикатного кирпича марки СУР 125/15 ГОСТ 379-95 толщиной 250мм, слоем утеплителя толщиной 130мм из минплиты ти​па «ROCKWOOL», воздушным зазором толщиной 80мм и облицовки керамограни​том типа «Краспан ВСТ» толщиной 10 мм. В качестве противопожарных рассечек применяется минплита типа «ROCKWOOL» «Венти - Баттс» на основе базальтового волокна. Кирпичная кладка стен ведется на цементно - песчаном растворе марки 75. Кирпичная кладка армируется сетками через 600мм по высоте.
Колонны - монолитные железобетонные поэтажной разрезки сечением 400x400 мм. Колонны выполняются из бетона класса ВЗО, F50. Рабочая продольная арматура колонн выполняется из стержней из арматуры класса А500с и вязанными хомутами из арматуры класса А1 (А240), устанавливаемых с шагом 150мм. Соединение стерж​ней между собой приняты вязальной проволокой диаметром 1,6 — 2,0мм. Защитный слой до центра вертикальной рабочей арматуры принят 50мм.
Ригели монолитные железобетонные. Несущие и связевые ригели прямоугольного сечения высотой 260мм выполняются из бетона класса В25, F50. Рабочая арматура ригелей из стержней из арматуры класса А500с и хомутами из арматуры класса А1 (А240). Ригели в пределах каждой ячейки каркаса образуют замкнутую монолитную железобетонную раму, жестко сопряженную с колоннами.
Диафрагмы - монолитные железобетонные толщиной 160 мм поэтажной разрезки с контактным горизонтальным стыком, объединенные с колоннами посредством выпус​ков арматуры. Диафрагмы выполняются из бетона класса ВЗО, F50. Рабочая арматура диафрагм из стержней из арматуры класса А500с и монтажная из арматуры класса А1 (А240).
Диски перекрытий - сборные железобетонные многопустотные плиты толщиной 220мм по серии ИЖ 568-03 без опалубочного формования . Плиты опираются тор​цами на монолитные несущие ригели посредством бетонных шпонок, образующихся при бетонировании в открытых полостях по торцам плит. Плиты объединяются между собой по боковым сторонам межплитными бетонными армированными швами и про​дольными связевыми ригелями. Связь плит с продольными ригелями осуществляется установкой в швы арматурных стержней - коротышей.
В пределах каждой ячейки каркаса плиты образуют замкнутую монолитную желе​зобетонную раму, жестко сопряженную по углам с колоннами.
Для пропуска инженерных коммуникаций по месту сверлятся отверстия, не нару​шая несущих ребер панелей. Монолитные участки перекрытий выполняются из бетона класса В25 с армированием арматурой класса А500с.
Для крепления дымовых труб в монолитном перекрытии котельной устанавлива​ются закладные детали. К закладным деталям крепится металлическая прямоугольная пространственная конструкция крепления труб, которая состоит из стоек (труба сече​нием 60x3,8 мм) и раскосов из равнополочного уголка сечением 50x50x5мм.
Соединение стержней для армирования монолитных конструкций осуществляется вязальной проволокой диаметром 1,6 - 2,0мм в каждом крестообразном пересечении.
Чердачное перекрытие утепляется минераловатными плитами марки П150 толщи​ной 150 мм с устройством стяжки из цементно - песчаного раствора марки 150 тол​щиной 45 мм с армированием сеткой из арматуры диаметром 3ВР1(В500) с ячейкой 200x200мм. Стяжка выполняется по слою керамзитового гравия толщиной 50мм.
Лестницы сборные железобетонные и из наборных ступеней по металлическим косоурам.
Шахты лифтов монолитные железобетонные толщиной 120мм выполняются из бетона класса В25, F50 с армированием стержнями из арматуры класса А500с.
Крыша - плоская с внутренним водостоком.
Для систем вентиляции выполняются вытяжные и приточные шахты. Шахты поэтажно опертые с толщиной стенок 120мм из силикатного кирпича марки СУР 100/15 с армированием отдельными стержнями из арматуры 4 Вр1(В500) , которые устанавливаются через четыре ряда кладки.
Кровля - из двух слоев наплавляемого материала «Филизол». Уклон кровли созда​ется подсыпкой керамзитового гравия с толщиной слоя от 50 до 150мм. Кровля над котельной утепляется минераловатными плитами марки П150 толщиной 50мм.
Мероприятия по защите строительных конструкций от коррозии 

Защита металлических конструкций выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85.
Открытые поверхности металлических элементов окрашиваются эмалью ПФ-115 по слою грунтовки ГФ-021 с общей толщиной 55мкм.
Подготовка поверхностей перед покраской выполняется в соответствии с требова​ниями ГОСТ 9.402-2004. Степень очистки - третья.
Конструкции, соприкасающиеся с грунтом окрашиваются горячим битумом за два раза по грунтовке из слоя битума, растворенного в керосине в соотношении по весу 1:3.
Инженерные сети
1.Водоснабжение
Источником водоснабжения здания является существующая сеть водопровода диаметром 400мм по ул. Приборостроительная.
Сеть водопровода принята из чугунных высокопрочных труб по ТУ 1461-037-50254094-2000 диаметром 100мм протяженностью 82,0м с устройством контрольно​го колодца на вводах и смотрового колодца в точке врезки в существующую сеть. Смотровой и контрольный колодцы приняты по типовым проектным решениям 901-09-11.84.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях тип грунтовых условий на площадке строительства — II по просадочности.
В качестве основания под трубопроводы принимается уплотнение грунта на глу​бину 0,30м с устройством железобетонных поддонов - водонепроницаемой конструк​ции с бортами высотой 0,15м с дренажным слоем толщиной 0,1м, под колодцы - 1,0м до плотности сухого грунта 1,65тс/мЗ на нижней границе уплотненного слоя. Для колодцев предусматривается гидроизоляция по внутренним поверхностям стен и в днище. Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3м шире пазух планируется с уклоном 0,03 от колодца.
Здание оборудуется:
- системой объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водоснаб​жения;
- системой горячего водоснабжения. 

Система объединенного хозяйственно-питьевого противопожарного водоснабже​ния принята кольцевой ниже отметки 0.000 и кольцевой и тупиковой выше отметки 0.000 для обеспечения сменности воды предусматривается кольцевание пожарных стояков между собой и с водоразборным стояком с установкой запорной арматуры. В здание предусмотрено два ввода водопровода - установлено 16 пожарных кранов. Для учета расхода воды проектом предусмотрен водомерный узел с установкой счетчика воды, фильтра, обратного клапана, регулятора давления, запорной арматуры и элект​розадвижки на обводной линии.
Для создания необходимого напора в системе водоснабжения проектом преду​сматривается установка двух групп повысительных насосов:
- хозяйственно-питьевого назначения ГРАНФЛОУ УНВ 2 DPV 10-40-1,5 кВт-ЧР/К-50 (1 рабочий, 1 резервный);
- противопожарного назначения ГРАНФЛОУ УНВ П2 3М40-160-4,0 кВт-РР80/50 (1 рабочий, 1 резервный).
Насосы размещаются в помещении насосной цокольного этажа в осях 5-6, Б-В под нерабочим помещением первого этажа.
При хозяйственно-питьевом водоразборе электрозадвижка на обводной линии во​домерного узла находится в закрытом положении. При возникновении пожара от кно​пок, установленных у пожарных кранов, подается сигнал на открытие электрозадвиж​ки, одновременное включение пожарных насосов и отключение хозяйственно-питьевого насоса.
Пожарные краны приняты диаметром 50 мм с длиной рукава 20 м и диаметром спрыска наконечника пожарного ствола 16 мм. Каждый пожарный шкаф укомплекто​ван двумя ручными огнетушителями по ТУ 4854-002-05038007-97.
На ответвлениях от стояков на подводках к санитарным приборам предусмотрена установка регуляторов давления РД 150.1-0.6. Между пожарными кранами и соедини​тельными головками 1-3 этажей устанавливаются диафрагмы.
Горячее водоснабжение предусмотрено от крышной котельной. Система горячего водоснабжения принята с верхней разводкой с закольцовкой стояков попарно.
Магистральные трубопроводы систем водоснабжения приняты из стальных водо-газопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*, разводящие трубопроводы в пределах санитарных узлов и буфета - из полипропиленовых водопроводных труб по ТУ 2248-002-45726757-01. Магистральные трубопроводы в пределах цокольного эта​жа, стояки, разводящие трубопроводы в пределах технического этажа изолируются Энергофлексом толщиной 9-20 мм.
2.Водоотведение.
Отвод производственно-бытовых сточных вод от проектируемого здания преду​смотрен самотеком в существующий канализационный коллектор диаметром 500мм по ул. Приборостроительной.
Сеть бытовой канализации предусмотрена из раструбных поливинилхлоридных труб по ТУ 2248-003-75245920-2005 диаметром 160мм протяженностью 71,0м.
Для отвода дождевых и талых вод с кровли здания и прилегающей территории предусмотрена закрытая система дождевой канализации с отводом сточных вод в существующий коллектор диаметром 400мм по ул.Приборостроительной.
Сеть дождевой канализации принята из поливинилхлоридных канализационных труб по ТУ 2248-003-75245920-2005.
Смотровые канализационные колодцы приняты из сборных железобетонных элементов по типовым проектным решениям 902-09-22.84, контрольные колодцы - по типовым проектным решениям 901-09-11.84, дождеприемные колодцы - по типовым материалам для проектирования 921-09461.88.
Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях тип грунтовых усло​вий на площадке строительства - II по просадочности.
В качестве основания под трубопроводы систем водоотведения принимается уп​лотнение грунта на глубину 0,30м с устройством железобетонных поддонов - водоне​проницаемой конструкции с бортами высотой 0,15м с дренажным слоем толщиной 0,1м, под колодцы — 1,0м до плотности сухого грунта 1,65тс/м3 на нижней границе уплотненного слоя.
В здании запроектированы следующие системы:
- бытовой канализации;
- производственной канализации;
- внутреннего водостока.
Для отвода бытовых сточных вод от санитарных узлов предусмотрена система бытовой канализации из полипропиленовых канализационных труб диаметрами 50 мм, 110 мм по ТУ 2248-043-00284581-200.

Для отвода сточных вод от буфета предусмотрена система производственной канализации.
Для отвода атмосферных осадков с кровли здания предусмотрена закрытая сис​тема внутреннего водостока, которая выполняется:
- в пределах технического этажа из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 110 мм по ГОСТ 22689.2-89;
- стояки и выпуск - из полиэтиленовых технических труб по ГОСТ 18599-2001.
Трубопроводы в пределах технического и цокольного этажей изолируются Энергофлексом толщиной 13 мм.
Трубопроводы внутренних систем водоотведения в полу цокольного этажа и выпуски до контрольных колодцев приняты в водонепроницаемых каналах.
3. Теплоснабжение.
Теплоснабжение предусмотрено от крышной котельной с установленной мощ​ностью 0,510 МВт (0,4386 Гкал/ч) и расчетной производительностью 0,490 МВт (0,422 Гкал/ч). В котельной предусмотрена установка двух котлов РЕGАSUS F3 255 2S   производства  фирмы «Ферроли» Италия (сертификат соответствия № РОСС IТ. АИ43.В00028, разрешение № РРС 00-26203).   Производительность котла 255,0 кВт, коэффициент полезного действия -  90%, максимальное рабочее давление 0,6 МПа. Топливо природный газ. Теплоноситель на отопление 90-70°С, на горячее водоснабжение 60°С.
Система теплоснабжения закрытая. Системы отопления и водоподогреватели  го- рячего водоснабжения присоединены через смесительные установки (трехходовой клапан и насос). Для компенсации температурного расширения теплоносителя предусмотрено два расширительных мембранных бака объемом по 400 л каждый.
Насосы приняты производства фирмы «Грундфос». Для горячего водоснабжения приняты два пластинчатых теплообменника «Аlfа Laval» с поверхностью нагрева 2,9м2 каждый.
Для водоподготовки принята автоматическая установка «Аquа Нагd» SFL 5600/ТС МS 0.025-SC/L производительностью 1,0 м3/ч. Предусмотрен бак запаса воды объемом 1000 л.
Удаление продуктов сгорания от котлов запроектировано естественное по сталь​ным газоходам в индивидуальные для каждого котла дымовые трубы высотой 7,0м диаметром 0,350м.
Трубопроводы котельной монтируются из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Оборудование, газоходы, дымовые трубы, трубопроводы теплоизолируются по пред​варительно нанесенному антикоррозионному покрытию.
4. Тепловые сети.
Предусмотрена перекладка надземного участка теплотрас​сы от ТК-296 до ТК296а протяженностью 137м на подземный. Теплоноситель - вода с параметрами в расчетный период 130-70°С.
Тепловые сети прокладываются по двухтрубной схеме из труб 2xǾ300 мм. Про​кладка - подземная в непроходных каналах 1800х900(h). Компенсация тепловых уд​линений за счет поворотов и сальниковых компенсаторов.
Опорожнение трубопроводов предусмотрено с разрывом струи в сбросной коло​дец с последующим отводом воды передвижным насосом.
В проекте применены стальные трубы и фасонные изделия, с индустриальной те​пловой изоляцией из пенополиуретана в защитной оболочке из полиэтилена по ГОСТ 30732-2001. Предусмотрена система оперативного дистанционного контроля состоя​ния влажности теплоизоляционного слоя. В пределах тепловых камер принята под​весная теплоизоляция.

5.Газоснабжение.
Наружные газопроводы.

Преду​смотрен вынос газопровода среднего давления из под застройки. Проектом преду​смотрена подземная прокладка газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ 80 SDR11-110x10 и из стальных труб Ǿ104x3,5 протяженностью 168,0м.
Газоснабжение крышной котельной предусмотрено от существующего газопровода средне​го давления по ул. Приборостроительной. Место присоединения переносимый газо​провод среднего давления ПЭ 80 SDR11-110x10. Давление в месте присоединения Р=0,15÷0,22 МПа. Расчетный расход газа на котельную - 59,6 нм3/час. Для снижения давления газа на фасаде здания установлен шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-05-2У1 с резервной линией редуцирования и регулятором давления РДНК-400М.
Прокладка газопровода среднего давления ПЭ 80 SDR 11-63x5,8 от точки под​ключения до шкафного ГРП - подземная, с выходом на фасад здания перед шкафным ГРП. От шкафного ГРП прокладка газопровода низкого давления Ǿ89x3,5 по фасаду здания.
Основание естественное, глубина прокладки 1м.
Для газопровода приняты полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р50838-95, стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные по ГОСТ 3262-75 из стали ВСт3сп.
Антикоррозионная защита стального газопровода принята:
- подземного - «весьма усиленная» битумно-полимерная изоляция по ГОСТ 9.602-89;
- надземного - лакокрасочное покрытие, состоящее из двух слоев краски для на​ружных работ по ГОСТ8292-85 по двум слоям грунтовки ГФ-021 по ГОСТ25129-82.
Внутренние устройства.
Потребители газа в котельной - два котла РЕGASUS  F3 255 производства фир​мы «Ферроли» Италия. Давление газа перед котлом -155даПа.
В котельной устанавливаются противопожарный термочувствительный запор​ный клапан, предохранительно-запорный клапан, фильтр и измерительный комплекс СГ-ЭКВз-Р-0.2-65/1,6 с газовым счетчиком RVG G40 с электронным корректором ЕК-260.
Для газопровода приняты стальные электросварные трубы по ГОСТ 10704-91 и водогазопроводные по ГОСТ3262-75 из стали ВСт3сп.
Антикоррозионная защита - лакокрасочное покрытие масляной краской.
6. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Отопление здания предусмотрено отдельными системами для следующих по​мещений:
-помещения административного здания (двумя системами);
-конференц-зал;
-помещения цокольного этажа.(гараж, буфет).

Система отопления административного здания - однотрубная, вертикальная с верхней разводкой, с прокладкой подающих трубопроводов по техэтажу и обратных в цокольном этаже.
         Системы отопления конференц-зал и помещений цокольного этажа  двухтруб​ные, горизонтальные, с прокладкой трубопроводов над полом.                                            Расчетная температура теплоносителя - 90-70°С.
В качестве нагревательных приборов приняты радиаторы чугунные МС-140-500-0,9, МС-140-300-0,9 (в местах установки витражей) и регистры из гладких труб (в гараже). Трубопроводы запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91* и водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.
Регулирование температуры воздуха осуществляется терморегуляторами RTD-G-20 и RTD-N-20 (для конференцзала) фирмы «Данфосс» установленными на подвод​ке к отопительному прибору.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным и механическим побуждением.
Приточные и вытяжные установки размещены за подвесными потолками на об​служиваемых этажах. В качестве приточных установок применены канальные приточ​ные установки типа «Компакт» с использованием электроэнергии для нагрева приточ​ного воздуха. Для вытяжки применены канальные вентиляторы. 

Приток и удаление воздуха из помещений запроектирован  через жалюзийные регулируемые решетки.

Подача приточного воздуха в буфете предусмотрена в обеденный зал, удаление через вспомогательные помещения. Над ванными в моечной и над технологическим оборудованием буфета предусмотрены местные отсосы.
Подача приточного воздуха в гараж предусмотрена в верхнюю зону. Вытяжка из верхней и нижней зон поровну.
В серверных и в помещении ИБП предусмотрены «сплит-система» производства «DAIKIN» с комплектом зимнего запуска «Иней» обеспечивающим возможность экс​плуатации кондиционеров в диапазоне температур от минус 30 до плюс 46°С. Преду​смотрена установка резервных кондиционеров.
Воздуховоды из стали оцинкованной по ГОСТ 14918-80. Транзитные воздухо​воды из стали толщиной 1 мм с пределом огнестойкости Е130. При пересечении воз​духоводами противопожарных преград помещений категории В2 и В4 предусмотрена установка противопожарных клапанов. Для снижения уровня аэродинамического шу​ма на воздуховодах применены шумоглушители. 

    Крышная котельная.
Система отопления однотрубная с нижней разводкой. Расчетная температура теплоносителя в системе отопления - 90-70°С. В качестве нагревательных приборов приняты регистры из гладких труб. На период ремонта и аварийных ситуаций преду​смотрена установка печей типа ПЭТ-4.
Вентиляция приточно-вытяжная с естественным побуждением из расчета 3-х кратного воздухообмена и возмещения воздуха необходимого на горение. Вытяжка -через два дефлектора, приток - через решетки расположенные под окнами.

7. Электроснабжение, электрооборудование
Электроснабжение предусмотрено на напряжении 6 кВ от сущест​вующих ТП-100, ТП-123 и ТП «Хирургический корпус» по трем взаимно резервируе​мым линиям, каждая из которых выполнена кабелями марки АСБ2л 3x150 мм2, проло​женными в земле. Подключение к ТП-100 и ТП-123 предусмотрено врезкой в сущест​вующий кабель между этими подстанциями.
Для преобразования и распределения электроэнергии проектом предусматрива​ется строительство трансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ мощностью 2x400 кВА. На напряжении 0,4 кВ электроснабжение потребителей здания предусматривает​ся через три вводно-распределительных устройства, размещаемых в электрощитовой проектируемого здания. ВРУ№1 подключается двумя взаимно резервируемыми ка​бельными линиями марки АВВГ4х25 мм2, из которых одна резервная; ВРУ№2 и ВРУ№3 подключены каждое двумя рабочими, взаимно резервируемыми кабельными линия марки АВВГ 4x185 мм2 и АВВГ 4x240 мм2 соответственно. ВРУ№1, ВРУ№2 и ВРУ№3 условно объединены в одно главное распределительное устройство ГРЩ№ 1. ГРЩ №2 для потребителей гарантированного и частично бесперебойного питания подключается двумя кабельными линиями марки АВВГ4х150 мм2 из которых одна ре​зервная. Все питающие кабельные линии 0,4 кВ от ТП до ВРУ прокладываются в под​земном кабельном канале. Проектом предусмотрено наружное электрическое освеще​ние территории светильниками на торшерных опорах.
Общая расчетная мощность потребителей электроэнергии проектируе​мого здания, согласно проекту составляет 436,3 кВт. Категории по надежности элек​троснабжения приняты I, I-особая и II . Резервное электроснабжение потребителей I категории предусматривается автоматическим переключением на неаварийные линии и оборудование устройством АВР ВРУ №3. Для особой группы потребителей - авто​матическим переключением на сетевые резервные линии или, при отключении обоих сетевых вводов электроснабжения, автоматическим включением резервного дизель -генератора и подключение к нему этих нагрузок устройством АВР ДГУ. Для ответст​венных компьютерных устройств предусмотрены групповые и индивидуальные уст​ройства бесперебойного питания. Для остальных потребителей предусматривается оперативное переключение на неаварийные сети и устройства в ТП и во ВРУ.
Учет расхода электроэнергии предусмотрен общий на вводах каждого ВРУ с при​менением системы АСКУЭ.
Для распределения электроэнергии между потребителями внутри здания преду​сматривается в основном шкафы с набором автоматических выключателей. Силовые и осветительные сети в корпусе предусмотрено выполнить кабелями ВВГнг, и ВВГ, сме​шанной прокладки на кабельных конструкциях, по строительным конструкциям и в трубах.
Потребителями электроэнергии в здании в основном являются электрическое освещение, компьютерное оборудование, оргтехника, кондиционеры, электродвигатели вентиляторов и насосов. В качестве пусковой и защитной аппаратуры приняты магнитные пускатели и аппаратура, поставляемая комплектно с инженерным оборудованием.

Согласно ПУЭ-98 и ВНП-001-01 приборы РО в части обеспечения надежности электроснабжения являются электроприемниками особой группы 1 категории. Элек​тропитание установок осуществляется от существующей системы резервированного питания (от автоматического выключателя распределительного щита) переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей панелей.
В служебных помещениях предусмотрена в основном система общего освещения, которая включает в себя рабочее и эвакуационное освещение.
Проектом предусматривается система уравнивания потенциалов, молниезащит-ные мероприятия с использованием искусственных заземлителей проектируемого зда​ния.
8.
Связь, сигнализация, автоматизация
Организация телефонной связи предусматривается с использованием кабеля связи ТППэпЗ 100x2x0,5, который прокладывается в проектируемой и существующей телефонной канализации от АТС-4, а также оборудованием собственной УАТС.
Предусматривается оборудование здания устройствами автоматической пожарной сигнализации с возможностью оповещения о пожаре и организации эвакуации, а так​же управления инженерным оборудованием включая автоматическое газовое пожаро​тушение в помещениях размещения серверов. Проектом предусмотрена охранная сиг​нализация с использованием сигнальных датчиков и камер видеонаблюдения, органи​зация санкционированного доступа. Предусмотрено оборудование здания структури​рованной кабельной сетью.
Проектом предусматривается автоматизация кондиционеров и приточных уста​новок с возможностью автоматического отключения вентиляции при пожаре.
Предусматривается возможность постоянного контроля состояния инженерного оборудования здания, контроль режимов работы.
Пусконаладочные работы:

1. Теплосилового оборудования

· насосов и вентиляторов;

· котельных установок и вспомогательного оборудования;

2. Оборудование связи:

· линейно-кабельных сооружений связи;

· стационарных проводных средств;

· приемно-передающих центров (радио- и телевещания);

· наземных станций спутниковой связи;

· станций проводного вещания.

3. Автоматизированных систем управления и информатизации:

· средств вычислительной техники;

· локально-вычислительных сетей;

· холодильных установок;

· электротехнических устройств;

· дизель-генераторная установка;

· систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

· систем водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

· средств вычислительной техники;

· систем охранно-тревожной сигнализации и видеонаблюдения;

· система пожаротушения;

· система видиоконференцсвязи;

· система речевого оповещения;

· система автоматизированного диспетчерского управления;

· систем автоматизации технологических процессов и инженерного оборудования.
Технологические решения
Административное здание отдельно стоящее, девятиэтажное, в том числе с тех​ническим и цокольным этажом. Назначение - для размещения помещений Управле​ния Федерального казначейства по Орловской области.
Административные помещения.
Компьютеризированные рабочие места оснащены компьютерами, принтерами, столами для компьютеров, рабочими столами, угловыми столами, подъемно-поворотными регулируемыми стульями.
Кабинеты оснащены шкафами и сейфами для документов, мебелью общего на​значения.
Актовый зал оснащен мобильными креслами для залов, трибуной, столами.
Операционные залы оснащены специальными кабинами - рабочими местами опе​раторов, в комплект которой входит специальная мебель, для оснащения рабочих мест и передаточное окно.
Приемные, кабинеты руководителей и зам.руководителей оснащены мебелью общего назначения, компьютерными столами, оргтехникой, подъемно-поворотными регулируемыми стульями.
Помещения для хранения документов на магнитных носителях оснащены сейфа​ми.
Кладовая уборочного инвентаря - умывальник, поливочный кран и поддон для разведения дез. средств. По заданию заказчика количество рабочих мест УФК - 250.

Технические характеристики и изображение технологического оборудования приложение №1.
Помещения буфета.
Буфет предназначен для быстрого обслуживания посетителей (сотрудников и клиентов УФК) горячими и прохладительными напитками, холодными блюдами и закусками, кондитерскими изделиями, и горячими блюдами несложного приготовле​ния.
Обслуживает посетителей буфетчик, расчет производится через контрольно-кассовую машину.

Для персонала предусмотрен отдельный вход.
Крытая стоянка для автомобилей
Предназначена для хранения служебного автотранспорта, 8-ми легковых автомобилей 1-ой категории. Производство работ по техническому обслуживанию не предусматривается.
Проект организации строительства.
Объект строительства расположен в Советском районе г. Орла по ул. Матвеева. Движение строительного автотранспорта до строительной площадки осуществляется по улицам Приборостроительной и Матвеева, разрешенными для движения грузового транспорта. В настоящее время площадка свободна от застройки. Зеленые насажде​ния, попадающие в зону строительства, сносятся.
В проекте организации работ (ПОС) разработана последовательность выполнения СМР:
До начала производства основных работ обеспечивается подготовка строитель​ного производства в соответствии с разделом 4,5 СНиП 12-01-2004. Внутриплощадочные подготовительные работы предусматривают:
- сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства и геодези​ческой работы, планировку территории, устройство ограждений строительной пло​щадки, размещение мобильных зданий и сооружений, устройство складских площадок и помещений, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжени​ем и инвентарем, связью и освещением.
На выезде автотранспорта со строительной площадки устраивается пункт мойки ко​лес для смыва грязи с колес автотранспорта с замкнутой системой очистки воды.
При производстве СМР должны быть соблюдены требования по предотвращению запыленности и загрязненности воздуха.
Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на мини​мально-допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума. Территория строитель​ства предохраняется от попадания в нее горюче-смазочных веществ. Все виды отхо​дов собираются и утилизируются. Сжигание строительных отходов на строительной площадке не допускается. Пылевидные материалы надлежит хранить в закрытых ем​костях.
Нормативная продолжительность строительства 20 месяцев, в том числе подгото​вительный период 2 месяца, определена по СНИП 1.04.03-85Х.
При производстве строительных работ необходимо соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1». К строительно-монтажным работам разрешается приступить только при наличии ППР, в котором должны быть разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, а также произ​водственной санитарии.
Строительные площадки ограждаются во избежании доступа посторонних лиц. Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, оборудуются сплош​ным козырьком.
На территории строительства устанавливаются указатели въезда и выезда, проез​да и прохода. Опасные для движения зоны должны быть ограждены и вывешены на их границах предупредительные надписи и сигналы, видимые в дневное и ночное время. Хождение строителей на стройплощадке разрешается только по специально-обозначенным пешеходным дорожкам.
Скорость движения автотранспорта у строительных объектов не должна превы​шать 10 км/час, а на поворотах и в рабочей зоне крана -5 км/час. В соответствии с дей​ствующими нормами стропы, захваты и другие такелажные приспособления следует периодически испытывать.
ПОС определены основные мероприятия по вопросам пожарной безопасности:
-у въездов на стройплощадку устанавливаются планы пожарной защиты с нане​сенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, нахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи;
-движение пожарных машин и строительной техники осуществляется по сущест​вующим дорогам;
-на обочинах дорог и проездов устанавливаются хорошо видимые дорожные зна​ки;
-на объекте предусматриваются средства борьбы с пожаром (огнетушители, бочки с водой, ящики с песком, багры, лопаты, ведра и т.д.).
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова.
На период строительства отводится участок площадью 4786,51 м2.
Согласно инженерно-геологическим изысканиям на территории имеется плодо​родный слой почвы. На участке расположены деревья (липа 26 шт.), подлежащие сно​су.
С целью снижения техногенного воздействия объекта на окружающую среду про​ектом предусмотрено:
- срезка растительного грунта в объёме 336,0 мЗ и использование на озеленение территории, избыток грунта вывозится на благоустройство города;
- устройство газона и цветника площадью 1679,27 мЗ, а также посадка зеленых на​
саждений (туя 52 шт., можжевельник 126 шт., спирея Вангутта 99 шт., ива 11 шт.).
Воздействие на окружающую среду при строительстве объекта.
При выполнении СМР источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу являются сварочные работы, грузовые автомобили, дорожная и строительная техника. При этом в атмосферу поступают выбросы оксида азота, диоксида азота, оксида угле​рода, диоксида серы, керосина, бензина, железа оксида, марганца, фторидов. По пред​варительным расчетам с учетом параметра F расчеты рассеивания загрязняющих ве​ществ в атмосфере проводить нецелесообразно.
При строительстве образуются следующие отходы: отходы электродов, бой кир​пича, отходы раствора, ТБО. Сбор строительных отходов осуществляется строитель​ной организацией, в дальнейшем отходы вывозятся на полигон ТБО и сдаются на ути​лизацию организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отхода​ми.
Воздействие на окружающую среду в процессе строительства и эксплуатации зда​ния казначейства допустимо.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Эвакуационные выходы из помещения крышной котельной на отметке +34.320 предусмотрены на участок эксплуатируемой кровли, далее по лестничным клеткам типа Л1 в осях 2-4/Д-Е, 5-6/Д-Е непосредственно наружу.
Помещение встроенной автостоянки на 8 автомобилей оборудуется автоматиче​ской установкой пожаротушения тонкораспыленной водой в соответствии с «Реко​мендациями по проектированию установок пожаротушения с применением оросите​лей тонкораспыленной воды «Аква-Гефест», согласованных ФГУ ВНИИПО МЧС России. В качестве источника водоснабжения автоматической установки пожароту​шения тонкораспыленной воды принят хозяйственно-питьевой противопожарный во​допровод здания с установкой в насосной станции цокольного этажа двух насосов мо​ноблочных NВ 40-250/255. Проектом определены расчетные параметры АУПТ в соот​ветствии с требованиями пожарной безопасности.
Административное здание со встроенной автостоянкой оборудуется автоматиче​ской пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа на базе комплекса оборудования ОМЕGА SР 40/2, систем Schrack STD, Integга1 ВЗ-SCU.
Проектом предусмотрено оборудование помещения источника бесперебойного питания цокольного этажа, помещений кроссовых и серверных 1-7 этажей (над цо​кольным этажом) здания модульными установками автоматического газового пожаро​тушения. В качестве огнетушащего вещества принят «Хладон 125», хранение которо​го предусмотрено в модулях газового пожаротушения МГП 16 производства ЗАО «Артсок». Приемно-контрольный прибор Integга1 ВЗ-SCU обеспечивает управление и работоспособность системы автоматического газового пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной безопасности.
В качестве приборов управления системой оповещения приняты 2 панели управ​ления ОМЕGА SР 40/2, серии Safepath 4. Для передачи голосовых сообщений и то​нальных сигналов тревоги предусмотрены речевые оповещатели Соорег Wheelock. Эвакуационные выходы оборудованы светоуказателями «Выход» марки КОП-25 про​изводства ООО «Систем Сервис».
Применяемое оборудование систем автоматической пожарной защиты здания иностранного производства сертифицировано в области пожарной безопасности в России.
Работа систем автоматической пожарной защиты здания автоматизирована, вы​вод сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики предусмотрен в помеще​ние поста охраны с круглосуточным пребыванием людей. Электропитание систем ав​томатической пожарной защиты здания предусмотрено по I категории в соответствии с ПУЭ.
Проектом предусмотрено устройство защитного отключения УЗО, заземление в соответствии с требованиями ПУЭ.
В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности ППБ 01-03 про​ектом предусмотрено оборудование здания первичными средствами пожаротушения в необходимом количестве. Запроектированы огнетушители ОП-5, размещаемые в шкафчиках пожарных кранов.
Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов
Проектом предусматривается решения по доступу маломобильных групп населе​ния (МНГ) в здание:
- на ступенях основного входа устраиваются аппарели;
- имеется возможность установки гусеничного подъемного устройства «Стандарт» производства ООО «Центр реабилитационной техники» г. Брянск для подъема МНГ на уровень площадки перед лифтами.
На автостоянке предусмотрены места для размещения автотранспорта инвали​дов.
На территории застройки в местах перепада проезжей части и тротуаров преду​смотрены понижения бордюров, позволяющие беспрепятственное самостоятельное движение данной категории жителей.

Лифты

Проектом  предусмотрены  лифты  фирмы «OTIS» 2000R 1382 D – 2шт. Производитель Россия.

Работы подготовительного периода

До начала строительства объекта должны быть полностью выполнены работы и мероприятия подготовительного периода:

· устройство геодезической разбивочной основы в соответствии с требованиями СНиП 3.01.03.84* «Геодезические работы в строительстве»;

· установка временного инвентарного ограждения стройплощадки с аварийным освещением и воротами;

· устройство временной автодороги с разворотными площадками из сборных железобетонных плит;

· перенос инженерных сетей;

· планировку территории;

· прокладку временных инженерных коммуникаций. Точки присоединения временных инженерных сетей согласовать с соответствующими организациями на стадии разработки проекта производства работ (ППР).

· установка пункта очистки и мойки колес  автотранспорта с установкой системы оборотного водоснабжения;

· установка при въезде на стройплощадку информационных и противопожарных щитов;

· организация общеплощадочного складского хозяйства;

· размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений; 

· произведена  вырубка деревьев попадающих в зону застройки ;

· установка строительных машин, механизмов и оборудования для производства работ «нулевого цикла»;

· устройство шпунтового ограждения котлована;

· обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, связью и освещением. 

Подготовительные работы должны быть закончены до начала производства работ «Нулевого цикла». Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленного согласно приложению «И» СНиП 12-03-2001.

Cистемы инженерного обеспечения информационно-вычислительного  комплекса (ИВК)
1. Система бесперебойного электропитания 

Технические решения системы СБЭ Назначение системы.
СГБЭ обеспечивает высококачественное бесперебойное электропитание ответственных потребителей электроэнергии в здании, как в нормальном ре​жиме, так и в случаях нарушения штатного электроснабжения, вследствие ава​рийных ситуаций или ухудшения по факту качества электроэнергии в условиях промышленных или иных помех.
СГБЭ обеспечивает три режима работы.
Режим 1. Штатный режим. Электропитание осуществляется от город​ской сети электроснабжения, при котором:
· электропитание осуществляется по всем категориям электроснабжения;
· ДГУ находится в дежурном режиме готовая к запуску;
· работа ИБП обеспечивает стабилизацию питающего напряжения по це​пям бесперебойного электропитания, защиту от помех.
Режим 2.     Городская электросеть отключена:
-только потребителей 1-й особой категории от ИБП (серверные устройства, компьютеры рабочих областей);
· система кондиционирования отключена;
· электророзетки 2-й категории отключены.
Режим 3.      Городская электросеть отключена. ДГУ включена:

- осуществляется электропитание потребителей 1-й особой категории от
ДГУ через ИБП (серверные устройства, компьютеры рабочих областей);
- осуществляется электропитание потребителей 1-й категории от ДГУ
(потребители системы кондиционирования воздуха технологических помеще​ний);
- электророзетки 2-й категории отключены.
Электропотребители  СГБЭ.
Система гарантированного бесперебойного электропитания обеспечивает электропитание 2-х категорий электропотребителей напряжением 380/220В частотой 50 гЦ:
- электропотребители 1-й категории особой группы;
- электропотребители 1-й категории.
К электропотребителям 1-й категории особой группы относятся:
- технологическое   оборудование   ИВК   (сервера и устройства хранения
распределительные узлы коммутации и активное оборудование ЛВС);
-рабочие области для подключения персональных компьютеров.
К  электропотребителям 1-й категории относятся:
- ИБП 1-го уровня;
- кондиционеры системы кондиционирования воздуха технологических помещений.
Применяемое оборудование.

 В качестве аварийного источника электропитания планируется к примененению дизель-генераторная установка (ДГУ) типа Р200Н мощностью 200 кВА производства фирмы " FG Wilson" (Великобритания), оснащенная системой автоматического запуска.
Для обеспечения бесперебойного электропитания ответственного обо​рудования планируется к применению источник бесперебойного электропита​ния АРС Symmetra PXSY128K160H-PD
Применяемое при монтаже электрооборудование должно иметь сер​тификаты соответствия Российской Федерации.
2. Система технологического заземления

Назначение системы
Система технологического заземления предназначена для обеспечения электробезопасности персонала при эксплуатации оборудования СКС, снятия зарядов статического электричества с оборудования СКС, а также обеспечения информационной безопасности по системе заземления.
Применяемое оборудование и принцип построения системы технологическо​го и защитного заземления.
В здании предусматривается заземление по системе TN-C-S.  Разделе​ние производится на уровне Вводного распределительного устройства.
Системы технологического и защитного заземления выполнена по ради​альной схеме.
В качестве искусственного заземлителя применено заземляющее устрой​ство здания, совмещенное с заземляющим устройством ДГУ, ТП и молниезащиты. Сопротивление растеканию не более 4 Ом
В качестве естественного заземляющего устройства используется сис​темы водоснабжения, система отопления, канализации, металлические конст​рукции здания, электрически связанные с системой заземления проводниками уравнивания потенциалов (система уравнивания потенциалов).
Технологическому и защитному заземлению подлежат:
· Силовые щиты управления и коммутации электрических цепей СКС,
располагаемых в помещении 0.23 (экспликация помещение, том 4);
· Шкафы ИБП в помещении 0.23;
· Этажные групповые электрощиты СКС бесперебойного, гарантирован​
ного и электропитания по 2-й категории;
· Шкафы и оборудование серверных помещений;
· коммуникационные шкафы;
· магистральные металлические лотки;
Основные технические решения

 В помещении 0.23 здания устанавливается главный щит технологиче​ского заземления (ГЩЗ). В качестве заземлителя используется проекти​руемый заземлитель с сопротивлением растекания не более 4 Ом.
К главной заземляющей шине ГЩЗ присоединяются:
· заземляющий проводник от заземлителя контура заземления здания,
провод ПВ-3 1x95 мм2;
· заземляющие проводники от ГЗШ ШС ДГУ, ЩС ИБП, ЩСб, ЩСг провод
ПВ-3 1x95 мм2;
· проводники системы уравнивания потенциалов от металлических тру​
бопроводов водоснабжения, отопления, канализации, выходов металлических
конструкций здания, провод ПВ-3 1x25 мм2;
· магистральный заземляющий проводник заземления коммуникационных
шкафов, провод ПВ-3 1x25 мм2;
· магистральный заземляющий проводник к ГЗШ серверных помещений,
провод ПВ-3 1x25 мм2;
· заземление этажных групповых электрощитов ЩС, ЩСб, ЩСг, ЩСб 2-1,ЩСб 6-1, ЩСг 2-1, ЩСг 6-1    производится по защитному заземляющему про​воднику питающих их пятижильным кабелям;

· заземляющие проводники    от магистрального до коммуникационных шкафов и кабельным лоткам каждого этажа соединяются с магистральным про​водником заземления - зажимом, а с шиной заземления шкафа или конструк​цией лотка под болт, провод ПВ-3 1x10 мм2;

· заземление оборудования серверных помещений производится прово​дом ПВ-3 1x10 мм2 от ГЗШ серверных;

· защитные заземляющие контакты розеток РО соединяются с шиной РЕ групповых электрощитов проводником РЕ трехжильных электропроводок СКС;

· защита от сверхтоков и дифференциальных токов утечки цепей электропитания РО по 2-й категории предусматривается применением автоматиче​ских выключателей типа АВДТ, устанавливаемым в этажные групповые элек​трощиты ЩС.

3. Дизель-генераторная установка

Технические решения системы ДГУ

Применяемое оборудование

В качестве аварийного энергоисточника применена дизель-генераторная ус​тановка (ДГУ) типа Р200Н мощностью 200 кВА производства фирмы " FG Wilson " (Великобритания), оснащенная системой автоматического запуска.
Применяемое при монтаже электрооборудование должно иметь сертифика​ты соответствия Российской Федерации.
Основные технические решения
Система гарантированного электроснабжения обеспечивается подключени​ем ДГУ при аварийных отключениях электроснабжения здания от городской се​ти.
Для реализации данных решений планируется:
· использование существующего источника электроснабжения от городской
сети (ВРУ);
· установка аварийной ДГУ мощностью 200 кВА в контейнере (территория
УФК) в комплекте с силовым щитом и АВР;
· установка ИБП мощностью 135 кВА в комплекте со щитом распределения
нагрузки и кнопкой аварийного отключения
· установка ГРЩ в помещении электрощитовой ;
· установка ЩСб в помещении электрощитовой;
· установка этажных силовых щитов;
· обеспечение электробезопасности за счет применения отдельных защит​
ных зануляющих проводников при подключении электроприемников.
Расчетная мощность потребителей здания УФК составляет- 129,4 кВт.
4. Технические решения структурированной кабельной системы (СКС)
Назначение системы
Структурированная кабельная система (СКС) представляет собой фи​зическую среду, обеспечивающую эффективную передачу информации и электроэнергии для ресурсов ИВК и СИО.
В данном проекте ресурсами СКС оснащено 320 рабочих мест ИВК. Количе​ство рабочих областей СКС определено исходя из полезной площади здания, с учетом увеличения штатной численности сотрудников, их перемещения внут​ри здания.
СКС также учитывает возможность подключения сетевого оборудования общего пользования - сетевые принтеры, сетевые сканеры, сервера, факсы, оборудование сети передачи данных, ИБП с функцией удаленного мониторин​га, управляющие устройства подсистемы безопасности и диспетчерского управ​ления, базовые станции DЕСТ и иное оборудование.
В проекте предусмотрена распределенная коммутационная система: ком​мутационный центр открытой СКС - центральный распределительный узел СКС - расположен на 6 этаже, на каждом этаже предусмотрено помещение аппа​ратной, в которой располагается этажный кросс в навесном 19" телекоммуни​кационном шкафу.

Организация СКС

СКС состоит из:

· информационной сети (ИС);
· групповой сети электропитания (ГСЭ).
Каждое рабочее место ИВС оснащается оборудованием СКС, скомпоно​ванным в «рабочую область» в составе:
· двухпортовой розетки ИС;
· двойной розеткой гарантированного бесперебойного электропитания ГСЭ;
· двойной розеткой бытового электропитания ГСЭ.
Организация ИС
ИС организована по топологии иерархическая «звезда» с центром в цен​тральном распределительном узле СКС и состоит из:
· рабочих областей;
· горизонтальной кабельной системы; (от рабочего места до этажного кросса)
· магистральной кабельной системы;   (от этажного кросса до центрального
распределительного узла)
· центрального распределительного узла;
· системы управления и диагностики СКС.
Данная топология соответствует стандарту ТIА/ЕIА-568-A
Рабочая область
В качестве информационных розеток рабочих областей применяются ро​зетки UТР.
Горизонтальная кабельная система

Горизонтальная кабельная система включает в себя горизонтальные UTР кабели в 4-парном исполнении. Все кабельные линии горизонтальной ка​бельной системы соответствуют требованиям стандартов на категорию 5Е.
Заделка UТР кабеля на коммутационные панели и информационные ро​зетки осуществляется по схеме Т568В стандарта ТIА/ЕIА-568-А.
Максимальная длина кабельной линии горизонтальной подсистемы не превышает требований стандарта ТIА/ЕIА-568-А. Тип разъема – RJ45.
Полоса пропускания обеспечивает скорости передачи информации 1 Гбит/с и выше.
Для прокладки кабельных линий горизонтальной кабельной системы в рабочих помещениях применяются декоративные пластиковые короба. Ка​бельные короба сконструированы с продольной перегородкой в центре по​лости короба. Поперечное сечение короба 50X105 мм - 4330мм2. Укладка кабеля проектируется с 30% запасом согласно требованиям Заказчика.
В согласованных с заказчиком местах устанавливаются специализиро​ванные колонны для организации рабочих областей в центре помещений.

Магистральная кабельная система

Магистральная кабельная система включает в себя:
· телефонные кабели, обеспечивающие соединение центрального теле​
фонного кросса с каждым распределительным узлом СКС;
· оптоволоконные кабели, обеспечивающие соединение центрального
оптического кросса с каждым этажным распределительным узлом СКС;
· Телефонные кабели, представляют собой 50 и 25-парные кабели UТР и
реализуют 2-проводную схему связи. Все кабельные линии телефонной ма​
гистрали соответствуют требованиям стандартов не ниже чем на катего​
рию 3.
Центральный распределительный узел
Центральный распределительный узел и этажные распределительные узлы представляют собой набор кроссового, монтажного и вспомогательно​го оборудования, смонтированного в единый комплекс для выполнения следующих функций:
· соединение горизонтальных кабельных линий с коммутационными
панелями;
· соединение телефонных кабелей с коммутационными панелями;
· коммутации кроссового поля горизонтальной кабельной системы с
телефонным кроссовым полем и с кроссовым полем абонентской части ак​
тивного оборудования ЛВС с целью предоставления абонентам необходи​
мых и предусмотренных сервисов;
Кроссовое оборудование распределительных узлов СКС включает ком​мутационные панели и соединительные кабели.
Для коммутации горизонтальной кабельной системы в распределитель​ных узлах СКС применены патч-панели UТР, имеющие 24,48 портов RJ-45, посадочный размер 1U,2U.
Для коммутации телефонных кабелей в распределительных узлах СКС применены панели UТР, 50, 110, имеющие 50 портов RJ-45, посадочный размер 1U.
Применены соединительные кабели горизонтальной кабельной системы длиной 0,5м 1,0м 2,0м и 3,0 метра, оконцованные с обеих сторон разъе​мами RJ-45.
Монтажное оборудование центрального распределительного узла состо​ит из монтажных шкафов, предназначенных для установки кроссового, ак​тивного и вспомогательного оборудования.
Применены монтажные шкафы компании ZPAS (Польша), с размерами 600x1000 мм, 45U Данный тип монтажного шкафа позволяет устанавливать серверное и кроссовое телекоммуникационное оборудование.
Монтажное оборудование каждого этажного распределительного узла состоит из монтажных шкафов, предназначенных для установки кроссового, активного и вспомогательного оборудования.
Применены монтажные шкафы компании ZPAS (Польша), с размерами 600x600 мм, 45U). Данный тип монтажного шкафа позволяет устанавливать коммутационное и кроссовое телекоммуникационное оборудование.
Вспомогательное оборудование предназначено для обеспечения над​лежащего климата внутри монтажных шкафов, подключения активного се​тевого и компьютерного оборудования, расположенного внутри монтажных шкафов к сети электропитания, и организации комфортного обслужива​ния центральных распределительных узлов. Вспомогательное оборудова​ние состоит из:
· блоки электрических розеток, электрические вводы в шкафы;
· кабельные органайзеры;
· блок вентиляторов.
Для организации подвода кабелей к распределительным узлам установ​лены вертикальные спуски пластиковым коробом для каждого шкафа. Ввод кабелей в шкафы производится через кабельный проем в нижнем основании шкафа.
Система управления и диагностики ИС
Система управления и диагностики это программно-аппаратный ком​плекс, состоящий из:
· устройства сбора информации Маster Scanner (основной) и Satellite Scanner
(дополнительные)
· соединительные кабели (Scanner Attachment Cord);
· пакета программного обеспечения Patch View for the Enterprise.
Организация ГСЭ
Каждая группа розеток бесперебойного электропитания включает в себя не более 6 рабочих мест (12 розеток). В качестве розеток бесперебойного электропитания используются розетки с защитным контактом типа "мозаик 45", имеющие красный цвет. В качестве розеток общего электропитания используются розетки с защитным контактом типа "мозаик 45", имеющие бе​лый цвет.
К каждой группе розеток бесперебойного и общего электропитания, прокладывается медный кабель, сечением 3x2,5 кв. мм, от соответствую​щего этажного распределительного щита. В этажных распределительных щитах кабель подключается к однополюсному автоматическому выключа​телю на номинальный ток 16 А.
Проектом предусматривается:
выделенная трехпроводная электрическая сеть напряжением 220 В, 50 Гц с защитным заземляющим проводником для повышения электро​безопасности;
обеспечение электробезопасности при эксплуатации достигается, в том числе, и за счет применения электророзеток с защитным контактом.
Все металлические части электрооборудования, которые могут оказать​ся под напряжением вследствие нарушения изоляции должны быть заземлены.  Заземлению  подлежат электророзетки, шкафы распределительных узлов.

Обеспечение информационной безопасности СКС
Информационная безопасность СКС обеспечивается в части ИС сле​дующими мероприятиями:
· контроль   над  текущим   состоянием   кроссировок  коммутацион​
ных   панелей   проводится средствами системы управления и диагностики
ИС;
· неавторизованные включения сетевых устройств в ИС СКС фикси​
руются средствами системы управления и диагностики ИС и средствами
управления ЛВС.
Для   монтажа   оборудования    в   режимных   помещениях   привлека​ется   персонал,   имеющий соответствующие разрешения и допуски.

5. Локальная вычислительная сеть (в т.ч. выделенная  локальная  вычислительная сеть)

Назначения системы 

ЛВС обеспечивает:
· универсальное сетевое пространство на основе открытых стандартов и техноло​гий;
· функционирование общесистемных служб и сервисов, в т.ч. файлового доступа, сетевой печати
· и офисных приложений коллективной работы;
· функционирование специализированных прикладных программных средств;
· возможность прозрачной связи между любыми двумя ее узлами, а также с суще​ствующими сетями, по протоколам IРХ и IР;
· возможность создания замкнутых виртуальных рабочих групп (VLAN) с изолированным трафиком
· без физического перемещения рабочих станций;
· возможность удаленного диагностирования отдельных сегментов и ЛВС в целом 
· использованием протоколов SNMP и RMON;
· возможность маршрутизации потоков информации между виртуальными рабочи​ми группами.
· ЛВС рассчитана до 250 портов абонентского доступа и до 30 портов для подклю​чения серверов.
· Активное сетевое оборудование устанавливается в шкаф  распределительного узла СКС.
Применяемое оборудование

В качестве активного сетевого оборудования применены коммутаторы 3COM серии SuperStack (модели 5500, 4200,).
Функции уровней ядра/распределения, реализованы на двух коммутаторах SuperStack Switch5500G 20*SFР + 4*10/100/1000 ТР ог 4* SFР + 1*Slot, РоЕ (3СR17258-91-МЕ), объединенные в распределенную коммутационную матрицу при помощи Stacking   Cable.
В качестве выделенного коммутатора серверной группы применен коммутатор SuperStack Switch5500G -ЕI 44*10/100/1000 ТР + 4*10/100/1000 ТР ог4* SFР + 1*Slot (3СR17251-91-МЕ), объединенные в распределенную коммутационную матрицу вме​сте с коммутаторами уровня ядра распределения при помощи Stacking   Cable. В качестве коммутаторов уровня доступа применены коммутаторы SuperStack Switch 4200G 48-Роrt (3СR17661-91-МЕ) и SuperStack Switch 4200G24-Рогt (3CR17661-91-МЕ), укомплектованные гигабитными модулями (по 2 модуля на каждый коммутатор) 1000BASE-SX SFP Transceiver (LG connector) (3СSFP91).

Основные технические решения
ЛВС построена по топологии с частично связанных «звезд», в центре которых находятся сдублированные коммутаторы ядра, а на периферии - узел доступа. Блок ядра реализован в варианте "сжатого ядра", то есть уровни ядра и распреде​ления объединены в пределах одного (группы) устройства. 

Коммутаторы ядра/распределения имеют резервируемые линии связи с коммутато​рами уровня доступа. Соединение между ними производится по стандарту  Gigabit Ethernet – IEEE 802. 3ab (1000 Base-T). Применение технологии Gigabit Ethernet для построения блока ядра позволяет эффективно реализовать многопользовательский доступ к разделяемым ресурсам (серверам). Коммутаторы уровня доступа обеспе​чивают подключение оборудования пользователей по стандарту Fast Ethernet - IЕЕЕ 802.3 аb (1000Ваsе-Т), управление доступом, регистрацию в виртуальных сетях и фильтрацию трафика. На этих коммутаторах можно терминировать виртуальные се​ти, вследствие чего они могут образовывать границу домена широковещательного трафика, осуществляют коммутацию трафика на 2-ом уровне внутри виртуальных сетей и передачу трафика на уровень ядра.

Подсистема управления АСО ЛВС
На подсистему управления сетевым оборудованием ЛВС возлагаются следующие основные функции:
· построение иерархической карты сети;
· отображение информации о статусе устройства и его отдельных компонентов в
графическом виде;
· измерение сетевых перегрузок;
· взаимодействие с SNMP- и RМОN- агентами для получения детальной информа​
ции о функционировании различных подсетей и задания реакций на различные
события;
·  удаленное управление конфигурацией сетевых устройств.
Программное обеспечение 3Соm для мониторинга и управления оборудованием
ЛВС семейства Network Management выполняет задачи сетевого администрирова​
ния: оно обнаруживает устройства, подключенные к сети, отображает их в виде гра​
фической схемы, позволяет контролировать их состояние и генерировать предупре​
ждающие сообщения о неисправностях. Интуитивно понятный интерфейс упрощает
настройку приоритезации трафика коммутаторами из любой точки сети.
Основной программный продукт этого семейства - 3Соm Network Supervisor входит в
комплектацию любого коммутатора 3Соm Super Stack Switch. Дополнительный про​
граммный пакет ЗСоm Network Director (3С15500), входящий в поставку, обладает
расширенными возможностями, позволяя выполнять более сложные задачи на​
стройки сети, - например, с его помощью можно осуществлять одновременную мо​
дернизацию программного обеспечения на всех коммутаторах 3Соm, находящихся в
сети.
Примененное для построения ЛВС оборудование имеет все необходимые встроен​ные функции мониторинга и управления. 

При вводе системы инженерного обеспечения (далее – СИО) в эксплуатацию должно быть проведено тестирование штатного функционирования всех компонент СИО и элементов их составляющих в режимах и в соответствии с процедурами, определенными в Методиках испытаний, согласованных Поставщиками оборудования СИО, Государственным заказчиком и утвержденных соответствующими Производителями. Указанное выше тестирование проводится силами Подрядчика и представителей сервисных центров, уполномоченных Поставщиками и Производителями Оборудования СИО проводить обслуживание по месту расположения соответствующего объекта. Тестирование проводится без затрат со стороны Государственного заказчика. Тестирование проводится Подрядчиком в присутствии Представителя Государственного заказчика на Объекте. 
Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по демонтажу серверного оборудования из существующего здания и его монтажу по адресу ул. Матвеева.

Требования к защите информации

Защита информации от несанкционированного доступа осуществляется с использованием:

- штатных программно-аппаратных механизмов защиты информации;

- сертифицированных программно-аппаратных средств защиты информации(для ВЛВС и компьютеров обрабатывающих конфиденциальную информацию);

- административных методов;

- ограничения доступа в помещения и к оборудованию, действующему у Заказчика.

6. Комплексная  система защиты информации 

      Подрядчик обязан подготовить проекты, выполнить работы по созданию системы защиты информации на объектах информатизации, провести аттестационные испытания объектов информатизации по требованиям безопасности информации, в соответствии с частным техническим заданием. 

Постановка, установка и настройка активных средств защиты. Подготовка Акта установки. Аттестация.

   Подрядчик обязан обеспечить прохождение активным оборудованием, согласно  частного технического задания объектов информатизации, специальной проверки и специальных исследований, что должно быть подтверждено Подрядчиком путем предоставления Заказчику Заключения по результатам специальной проверки, Протокола специальных исследований и Предписания на эксплуатацию, выданных организацией, имеющей лицензию ФСБ России либо ФСТЭК России на право проведения вышеуказанных работ.

      Подрядчик обязан обеспечить прохождение пассивным оборудованием, согласно  частного технического задания объектов информатизации, специальной проверки, что должно быть подтверждено Подрядчиком путем предоставления Заказчику Заключения по результатам специальной проверки, выданного организацией, имеющей лицензии ФСБ России и ФСТЭК России, дающие право проведения вышеуказанных работ.
7. Система телефонной связи

Основные технические решения.

УАТС монтируется в здании по адресу: г. Орел, ул. Матвеева.
Монтаж сервера S8500 и шлюзов G650 производится в стойку 19".
Коммуникационный сервер подключается к шлюзам G650 посредством IР соnnесt. IР среда используется как для обеспечения соединения сервер - шлюз, так и для установления вызовов между абонентами разных шлюзов. В шлюз G650 возможно установить до 14 плат.
Станционные абоненты выводятся на станционный кросс.
К УАТС предусматривается подключение 48 двухпроводных соединительных линий ТфОП. Подключение осуществляется посредством соединения линейной и станционной части кросса.
По цифровому потоку Е1 может быть осуществлено подключение как к ГАТС так и к ведомственным сетям. Каналы связи для ведомственной сети подготавли​ваются и предоставляются заказчиком. Интерфейс необходимый для подключе​ния УАТС по потоку Е1 –G.703.

 Назначение системы
СТС предназначена для организации автоматической телефонной связи с ин​теграцией услуг и обеспечивает:
· автоматическую связь между абонентами в рамках С КС с правом выхода
абонентов телефонной сети на телефонную сеть общего пользования (ТфОП) че​рез городскую автоматическую телефонную станцию (ГАТС) г.Орла;
· единый план нумерации телефонной системы;
· возможность перспективного развития системы (увеличение количества абонентов за счет установки абонентских комплектов на имеющихся 
свободных местах в шкафу УАТС).
Оборудование и программное обеспечение СТС.
Система телефонной связи построена на базе коммутационного оборудования фирмы Аvауа и состоит из следующих основных блоков;
-  коммуникационный сервер S8500 - 1 шт.;

-  шлюзы G650 – 2 шт.;
· количество внутренних аналоговых абонентов - 240 шт.;
· количество цифровых потоков Е1 -1 шт.;
· количество внешних аналоговых СЛ - 48 шт.;
Дополнительное монтируемое оборудование:
· количество цифровых потоков Е1 - 2 шт.;
· количество внешних аналоговых СЛ - 40 шт.;
8. Система пожаротушения

Назначение
Установка автоматической системы противопожарной защиты предназна​чена для тушения загорания в помещениях Административного зда​ния Управления Федерального Казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г. Орле. Проектом предусматривается установка пульта управления в помещении дежурного (пожарного поста), рас​положенное на первом этаже здания Управления, обеспеченное круглосуточным дежурством.

Технологическая часть
В качестве огнетушащего вещества принято «Газовое огнетушащее ве​щество газ «Хладон 125». Хранение огнетушащего вещества предусматривает​ся в модулях газового пожаротушения МГП 16 производство ЗАО «АРТСОК». Модуль состоит из ёмкости, запорно-пускового устройства, привода электро​магнитного ПЭМ и устройства местного пуска. Параметры электрического пуска МГП по напряжению постоянного тока - U=24В, I=0,5-0,6А.
Контроль заряда (количество, наличие) огнетушащего вещества в модуле, контролируется по механическому весовому устройству. Резервный запас угле​кислого газа (нормативная масса, согласно НПБ 88-01*) предусмотрен для со​хранения готовности установки к работе на время перезарядки модулей с ос​новным запасом, при необходимости дотушивания, или тушения в смежных по​мещениях. Хранение резервного запаса осуществляется на станции пожароту​шения, в модулях, подключённых к коллектору.
Расчетное время подачи огнетушащего вещества в соответствии с НПБ 88-2001* - не более 60 сек.
Установка централизованного пожаротушения включает в себя модули с огнетушащим веществом, магистральный трубопровод с распределительными устройствами, распределительные трубопроводы с выпускными насадками-распылителями и системой электрического управления.
Для равномерного распределения огнетушащего вещества в объеме за​щищаемого помещения в проекте использованы струйные насадки фирмы «АРТСОК», устанавливаемые в защищаемом помещении под подвесным по​толком.
Расчет массы огнетушащего вещества произведен на основании методи​ки, приведенной в НПБ 88-2001* «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» и программы для расчёта количества угле​кислого газа, разработанной ЗАО «Артсок».
Расчетные параметры АУГПТ и массы газового огнетушащего вещества приведены в Приложении А.

Определение времени задержки выпуска ГОС в защищаемые помещения. Время эвакуации людей определяется по ГОСТ 12.1.004-91. т.к. время эвакуа​ции людей из защищаемого помещения не превышает 30 сек., в соответствии с ГОСТ 12.3.046-91 «Установки пожаротушения автоматические», время задерж​ки выпуска ГОС принимаем 30 сек.

Электротехническая часть

Исходя из характеристики помещений, видов пожарной нагрузки, особенно​стей развития очага горения проектом предусмотрена защита помещения с по​мощью комбинированных пожарных извещателей Schrack STD 531, сертификат пожарной безопасности ССПБ.АТ.УП001 В04522. В качестве приемно-контрольного и управляющего устройства применяется двух процессорный при​бор приёмно-контрольный и управления пожарный (далее - Прибор) «lntegral» ВЗ-SCU 5С фирмы Schrack seconet(Австрия), сертификат пожарной безопасно​сти ССПБ.АТ.УП001В04520 Прибор осуществляет непрерывный контроль со​стояния шлейфов пожарных извещателей и управляет системой оповещения людей о пожаре, блокировкой пуска огнетушащего газа, пуском модулей МГП в автоматическом или дистанционном режимах управления.

Прибор «Integral» ВЗ-SCU 5С выполняет следующие основные функции, определяемые требованиями нормативных документов:
· контроль состояния шлейфа пожарной сигнализации;
· контроль состояния электрических пусковых цепей запорно-пускового устройства модуля пожаротушения;
· контроль соединительных линий световых и звуковых оповещателей на обрыв и короткое замыкание;
· управление средствами звуковой и световой сигнализации;
· автоматический пуск установки при срабатывании не менее двух из​вещателей пожара, установленных в защищаемом помещении;
· дистанционный пуск установки от кнопки дистанционного пуска(КДП), установленного у входа в защищаемое помещение;
· автоматическая блокировка пуска установки при входе обслуживающе​го персонала в защищаемое помещение, отключение блокировки пуска предусмотрено с кнопки дистанционного пуска (КДП) у входа в защи​щаемое помещение;
· предупредительная световая и звуковая сигнализация (оповещение
людей о пожаре световое табло «Газ уходи») в защищаемом помеще​
нии о пуске установки, включаемая за 30 сек. до подачи огнетушащего состава;
· автоматическое отключение предупредительной сигнализации через 30 сек. после выхода огнетушащего вещества;
· световая сигнализация, у входа в защищаемое помещение, о загазо​
ванности помещения («Газ не входи») и об отключении автоматическо​го пуска установки (световое табло «Автоматика отключена»);

· световая сигнализация на станции пожарной сигнализации  в помеще​нии дежурного диспетчера отдела эксплуатации зданий и сооружений (пожарного поста);
· опробование световой и звуковой сигнализации;

· сигнализация о наличии напряжения на основном и резервном источ​нике электропитания;
· сигнализация о возникновении пожара «Внимание» и «Пожар»;

· сигнализация о срабатывании установки и прохождении огнетушащего вещества в защищаемое помещение (СДУ модуля и распределительного устройства;
· сигнализация о неисправности установки.
Дополнительно прибор имеет:
· микропроцессор с полным горячим резервированием
· 4-строчный дисплей для отображения состояний системы

· промежуточное запоминание тревог

· систему периодического автотестирования станции с автоматическим подробным
сообщением о неисправностях

· интегрированный протокольный принтер с последовательной передачей данных и памятью событий
· полное горячее резервирование каждого узла
· сохранение конфигурации системы во флэш-памяти
· логическая сторожевая схема для автоматического контроля системы

· аварийное электропитание в течение 72 часов

· счетчик тревог
· задержка тревоги
· часы реального времени
· автоматическое переключение на летнее время
защиту от электромагнитных помех (помехоустойчивость в условиях промышленно​го производства) по зонному принципу, защита электроники с помощью Transzorp-диодов, фильтров и широкополосной развязки по напряжению питания, защита лю​дей и электроники.

При входе в защищаемое помещение обслуживающего персонала отсчет времени и запуск газового огнетушащего вещества отменяются (блокировка пуска) до ини​циализации ручного запуска с КДП.
Электроснабжение
Согласно ПУЭ-98 и ВНП-001-01 установки автоматического пожаротуше​ния в части обеспечения надежности электроснабжения являются электропри​емниками особой группы 1 категории. Электропитание установок осуществля​ется от существующей системы резервированного питания (от автоматического выключателя распределительного щита) переменного тока с автоматическим переключением в аварийном режиме на резервное питание от аккумуляторных батарей прибора «Интеграл» ВЗ-SCU 5С, минимально обеспечивающее нор​мальную работу в течение 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме «Пожар» и «Неисправность».
Принцип действия установки
Режим «Автоматика включена»
В дежурном режиме работы установки, Прибор «1п1едга1» ВЗ-ЗСи 5С осу​ществляет постоянный контроль шлейфа пожарной сигнализации в защищаемых помещениях. При пожаре, на станции и на компьюте​ре, в помещении пожарного поста, выдается соответствующий зву​ковой и световой сигнал. При срабатывании одного пожарного из-вещателя - сигнал «ВНИМАНИЕ», при срабатывании двух извеща-телей - «ПОЖАР».
Прибор «1п1едга1» ВЗ-8С1) 5С обеспечивает включение предупредитель​ной сигнализации (оповещатели «ГАЗ, УХОДИ», «ГАЗ, НЕ ВХОДИ») и с задержкой 30 сек. включение электромагнитного привода запор-но-пускового устройства модуля МГП в помещении сработавших (не менее двух) пожарных  извещателей.
При открывании двери защищаемого помещения автоматический пуск блокируется для обеспечения безопасности находящегося там че​ловека. Для перевода установки газового пожаротушения в режим автоматического пуска необходимо нажать кнопку перевода в авто​матический режим «Кнопка восстановления автоматики».
Режим «Автоматика отключена»
В режим «Автоматика отключена» установка переходит при открывании двери (магнитоконтактные извещатели ИО 102-2). В данном проекте предусматривается монтаж двух (дублирующего) извещателей.
Аппаратура работает как установка пожарной сигнализации с выдачей сигналов «ВНИМАНИЕ» и «ПОЖАР», но импульс на пуск газа и включение предупредительной сигнализации блокирован.
Дистанционный пуск
Дистанционный пуск установки осуществляется от кнопки ручного пуска (РП) у входа в защищаемое помещение. Для выполнения дистан​ционного пуска (при визуальном обнаружении задымления, загора​ния), необходимо разбить стекло и нажать кнопку. В дистанционном режиме установка срабатывает, как указано в п.О, за исключением пожарных извещателей.
Местный пуск
Местный пуск с модулей МГП осуществляется в помещении станции цен​трализованного пожаротушения с помощью рычага на запорно-пусковом устройстве и переводом переключателя устройства запус​ка газа по направлениям и устройств ручного пуска.
Состав и размещение элементов
Технологическая часть
К основным элементам установки относятся: 

- модули газового пожаротушения МГП 16-100, МГП 16-50, МГП 16-35;                                    - сигнализатор давления универсальный СДУ-М, установленный на рас​-
пределительном устройстве РУ;
-  распределительные устройства РУ производства ЗАО «Артсок»

-  распределительные трубопроводы с выпускными насадками, прокла​-
дываемые под перекрытием потолка помещений.

План размещения технологического оборудования приведен на листе___        121-ПТ-ПЗ.
Электротехническая часть

К основным элементам установок автоматического пожаротушения отно​сятся:
· комбинированные (дымовые и тепловые)     пожарных извещателей
Schrack MТD 533, устанавливаемые минимум по три штуки на потолке
защищаемых помещений;
· прибор «1ntegгаl» В3-SCU, а также пульт управления внешний ВЗ-ММ1-
СРР-GUS и внешняя индикаторная панель ВЗ-ММI-ЕАТ64, устанавли​
вается у входной двери в помещении дежурного на посту охраны;
· блок модулей АГПТ (БМ) устанавливается в защищаемом помещении
(состав блока согласно спецификации);
· таблички предупредительной световой и звуковой сигнализации («Газ
уходи», «Газ не входи», «Автоматика отключена»), устанавливаемые
внутри и снаружи защищаемого помещения над дверным проёмом, со​
гласно данного проекта;
· кнопка ручного дистанционного пуска (РП), для пуска газа, кнопка вос​
становления автоматического режима (КВА), устанавливаются у входа
в защищаемое помещение (кнопка дистанционного пуска пломбирует​
ся, для исключения случайного несанкционированного включения)
· кнопки ручного включения системы оповещения людей о пожаре уста​навливаемые на путях эвакуации.
Подключения СДУ, датчика блокировки дверей, подключения световых
оповещателей (табличек) выполняется кабелем марки КПСВэВ 1x2x0,5; шлейфы сигнализации, светозвуковых оповещателей (табличек) - КПСВэВ 2x2x0,5, соединительной линии (интерфейс-Lоор) в проектируемом электро​техническом коробе Legrand  размером 20x12,5; соединительная линия прибора «Integral» ВЗ-SCU 5С кабелем марки КПСВэВ 2x2x0,75, по существующему стояку ШСС-18; Кабель прокладывается в гофротрубе диаметром 16 мм; В ка​честве кабеля для электроснабжения ПВС 3x1,5, прокладываемыми по сте​нам в проектируемом электротехническом коробе Mutlusan с аксессуарами.
Модули контроля и управления размещаются за подвесным потолком.
Пожарные извещатели установить непосредственно на железобетонные перекрытия и на подвесной потолок в соответствии со схемой дан​ного проекта и технической документацией завода-изготовителя.
Шлейфы пожарной сигнализации в защищаемом помещении и по трассам прокладываются отдельно от силовых, осветительных кабелей и проводов.
Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления автоматическими уста​новками пожаротушения с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конст​рукции или на одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках ко​робов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.
При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации до силовых и осветительных кабелей долж​но быть не менее 0,5м.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без за​щиты от наводок до одиночных осветительных проводов и кон​трольных кабелей.
9. Система охранно-тревожной сигнализации

Назначение
Установка охранной сигнализации предназначена для защиты помещений и здания в целом от несанкционированного проникновения.
Проектом предусматривается установка пульта контроля и управления в помещении дежурного (поста охраны), расположенное на первом этаже здания, обеспеченное круглосуточным дежурством.
Для проведения мониторинга, управления и контроля за работоспособно​стью системы, охраны помещений устанавливается программное обеспечение на компьютер.

Основные проектные решения

Для управления и мониторинга охранной сигнализацией предусматрива​ется комплекс адресных технических средств «С 2000», программное обеспе​чение «Орион». Разработчик и изготовитель НПО «Болид», г. Королёв Москов​ской области. Данное оборудование сертифицированное и разрешено к приме​нению;
Для защиты административных, офисных, вспомогательных помещений предусматривается охранная сигнализация в два рубежа.
В помещении для хранения оружия предусматривается четыре рубежа.
· 1-й - входная дверь на открывание;
· 2-й - окна на открывание и разбитие;
· 3-й - объём помещения ИК-датчик на движение
· 4-й - вибрационные датчики на сейфах (ящиках) хранения оружия.

Для защиты помещений от проникновения предусматриваются:
· на открывание дверей, окон - адресные магнитоконтактные «С 2000-
СМК». Для металлических дверей - «С 2000-СМК Эстет»;
· на разбитие стекла окон - поверхностный звуковой адресный «С 2000-
СТ»;
· защита объёма - объемный оптико-электронный адресный «С2000-ИК»
· защита металлических сейфов (ящиков) с оружием - вибрационный по​
верхностный адресный «С2000-В»
· для экстренного вызова оперативных служб охраны, оповещения дежур​
ного охранника о неправомерных действиях — адресная тревожная кнопка
«С2000-ТК»
Для контроля извещателей, проверки работоспособности, принятия сигна​ла о срабатывании в режиме «Тревога» применяются адресные охранные извещатели, по-этажно подключаются к контроллеру «С 2000-КДЛ». Контроллеры к пульту «С 2000» и далее по интерфейсу RS -485 выход на ПЭВМ.
Связь между адресными извещателями, контроллерами и пультом управ​ления осуществляется по кабелю КСПВ 2x2x0,8.  
   Описание интегрированной системы охраны "Орион"
Система предназначена
· Для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извеще​
ний о состоянии шлейфов охранной, тревожной и пожарной сигнализации
· Для контроля и управления доступом (управление преграждающими
устройствами типа шлагбаум, турникет, ворота, шлюз, дверь и т.п.)
· Для видеонаблюдения и видеоконтроля охраняемых объектов
· Для управления пожарной автоматикой объекта
· Для управления инженерными системами зданий.
Система обеспечивает
Модульную структуру,
Защищенный протокол обмена по каналу связи между пультом и прибора-
ми
Микропроцессорный анализ сигнала в шлейфах сигнализации, возмож​ность измерения сопротивления шлейфа для предотвращения саботажа
Возможность использования одной и той же Proximity карты или ключа Touch memory для взятия под охрану/снятия с охраны и управления доступом несколькими способами:
децентрализованно:
· с помощью клавиатуры,
· с помощью ключа Touch memory,
· с помощью дистанционных пластиковых карт,

· комбинированным способом (клавиатура плюс дистанционная карта),
централизованно:
с помощью пульта «С2000»
с помощью компьютера
Контроль и управление доступом через точки входа типа двери, турнике​ты, шлюзы, шлагбаумы
Видеонаблюдение, видеоконтроль и регистрация тревожных ситуаций
Управление устройствами автоматического пожаротушения, оповещения, дымоудаления, кондиционирования.
Техническая реализация ИСО «Орион» основана на использовании голов​ного (ведущего, управляющего) сетевого контроллера системы (в качестве ко​торого может быть пульт контроля и управления «С2000» или компьютер с АРМ «Орион»), опрашивающего по линии интерфейса RS-485 подключенные к нему устройства системы «Орион». Максимальные функции системы могут быть реализованы только при использовании сетевого контроллера.
Вместе с тем, ряд приборов ИСО «Орион» допускает и автономную рабо​ту. При автономной работе реализуются функциональные возможности самого прибора, такие как охранно-пожарная сигнализация, функции управления и кон​троля доступа, управление пожаротушением.
Основой объединения приборов в систему служит линия связи интерфей​са RS-485. Особенности технических решений, примененных при разработке приборов, позволяют использовать не только шинную структуру по выделенной линии связи, присущую стандартному интерфейсу RS-485, но и, в достаточной мере, произвольную топологию с применением повторителей интерфейса с гальванической развязкой С2000-ПИ и различных каналов связи (выделенная линия, «занятая» линия, оптоволоконный канал связи, цифровой канал связи в потоке Е1, локальная сеть по протоколу Ethernet, сотовый канал связи, радио канал связи).
Особенности охранной сигнализации, смонтированной на базе техниче​ских средств «С 2000» и «Орион»:
независимый контроль в одном шлейфе контакта тревоги и контакта бло​кировки датчика
защита шлейфов от саботажа путем отслеживания резких изменений со​противления шлейфа, не выходящих за рамки порогов срабатывания
защита от ложных срабатываний сигнализации за счет высокого напряже​ния в шлейфах сигнализации (24 В), цифровой фильтрации сигналов сети пе​ременного тока, импульсных наводок, электростатических воздействий и других электромагнитных помех
автоматический сброс тревоги извещателей с питанием по шлейфу при взятии под охрану
речевое предупреждение дежурного на АРМ «Орион» о возможном сабо​таже шлейфов сигнализации при изменении сопротивления шлейфа на опре​деленную величину при взятии его под охрану
разнообразные способы взятия под охрану/снятия с охраны
протоколирование всех событий, происходящих в системе
отображение состояний зон, разделов, точек доступа, приемно-контрольных приборов, считывающих устройств, видеокамер на графических планах помещений
механизм задания полномочий по взятию/снятию и доступу для персонала и посетителей, путем программирования уровней доступа
гибкое разграничение полномочий дежурных и администраторов АРМа за счет многоуровневой системы паролей и возможность подключения биометри​ческих систем ограничения доступа к программам АРМ
мощная поддержка макроязыка сценариев управления, позволяющих вы​давать одну или комплекс команд приемно-контрольным приборам, исполни​тельным устройствам, а также программному обеспечению системы как по со​бытию в системе или временному расписанию, так и по команде оператора
речевое оповещение по тревогам, возможность записи и воспроизведения пользовательских речевых сообщений
многоступенчатая обработка тревог
вывод информационных карточек по каждому элементу системы, а также по персоналу или посетителям
защита системы от запуска несанкционированных программ
отсутствие ограничений на количество зон в разделе
Электроснабжение

Согласно ПУЭ-98 установка охранной сигнализации, в части обеспечения надежности электроснабжения являются электроприемниками особой группы 1 категории.
Электропитание всех устройств осуществляется от источников постоянно​го тока номинального напряжения 12В или 24 В. Поэтому при построении сис​темы охраны с использованием ИСО «Орион», для электропитания приборов необходимо использовать резервированные источники электропитания посто​янного тока. Для этого могут применяться источники питания постоянного тока «РИГИ2» напряжением 12 В и «РИП-24» напряжением 24 В, либо другие с аналогичными характеристиками.
Электроснабжение блоков питания системы охранной сигнализации вы​полнить кабелем марки ВВГнг 3x1,5
10. Технические решения системы контроля доступа (СКД)
Перечень и характеристика защищаемых помещений
Защите Системой подлежат помещения Заказчика расположенные на 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и цокольном этажах здания. Система защиты разделяется по категориям:
1 категория - доступ по электронной карте-пропуску.
2 Категория - доступ по электронной карте-пропуску и коду, вводимому с клавиату​ры.
СКД по этажам:
Цокольный этаж: помещения: 021(1 категория), 022 (1 категория), 023(2категория), 024 (1 категория), 026 (1 категория)
Первый этаж: помещения: 1.3(1 категория), 1.6 (2категория), 1,7 (1 категория), 1.17 (1 категория)
Второй этаж: 2.1 (1 категория), 2,3(1 категория), 2.4 (2категория), 2.14(1 категория)
Третий этаж: 3.13(1 категория), 3.14(1 категория), 3.15(1 категория), 3.18(1 категория), 3.12(1 категория)

 Четвертый этаж: 4.15(2категория), 4.20(1 категория)
Пятый этаж: 5.1 (Категория), 5.11(1 категория), 5.12(1 категория), 5.17(1 категория). 

Шестой этаж: 6.1(1 категория), 6.9(1 категория), 6.10(2категория), 6.13(2категория), 6.14(1категория), 6.15(1 категория), 6.16(1 категория), 6.17(1 категория)

 Седьмой этаж: 7. 4(1 категория), 7.11(1 категория),   7.12 (1 категория),
Итого: 1-я категория 29 дверей

             2-я категория 6 дверей

Цель выполнения работ

Целью выполнения работ является создание средств контроля доступа в режимные зоны объекта Заказчика (в дальнейшем «средства контроля доступа»). Система контроля и управления доступа (СКД) создается с целью обеспечения физической защиты охраняемых зон офисных помещений, дверей ведущих к зонам с инженерным оборудованием и подсобным помещениям, входных дверей на этажи с лестничных пролетов и VIP-зону.

Зона наружного входа и въезда на территорию оборудуется автоматизированной проходной.

Состав системы

В состав средств контроля  управления доступом (КУД) входят:
· Программно-технические средства АРМ оператора;
· Контрольные панели;
· Оборудование пунктов прохода (точек доступа);
· Средства обеспечения автономной работы (резервные источники пи​тания);
· Кабельные соединения.
Основные технические решения, принятые в проекте

Средствами контроля доступа оборудуются пункты прохода здания согласно «Схемам размещения оборудования и прокладки кабельных трасс». В помещении охраны оборудуется автоматизированное рабочее место оператора СКД.
Для мониторинга, управления и администрирования СКД предусмотрен АРМ Операто​ра..
В АРМ оператора входит:
-
компьютер
-
программное обеспечение Системы (Базовый комплект ПО для СКД «Кодос»);
          АРМ Оператора осуществляет контроль и управление оборудования точек доступа по​
средством  взаимодействия через контроллеры.
В данном проекте применен один тип точки доступа - «дверь».
В качестве идентификаторов в зоны доступа использованы считыватели Ргоximity - карт, и считыватели Ргоximity - карт и доступ по коду, вводимому с кла​виатуры.

Размещение оборудования

В соответствии с заданием на проектирование, руководящими документами, СНиП и ГОСТ приняты следующие решения по размещению оборудования:
·  АРМ Оператора Системы запроектировано в помещении 1.6 на первом эта​
же;
-  контроллеры ЕС-202 за подвесным потолком
-  магнитно-контактные  извещатели  встроены в электромагнитные замки;
- считыватели  Ргоximity - карт устанавливаются с внешней стороны двери на
высоте    1,3-:-1,4м;
- кнопки «Выход» устанавливаются с внутренней стороны двери на высоте 1,3-
-1,4м;
- электромеханическая защелка монтируется в дверную коробку на месте от​
ветной части механического замка и при отсутствии напряжения на защелке разбло​
кирует косой ригель замка. При подаче напряжения на электромеханическую защел​
ку дверь блокируется. Конструкция защелки позволяет устанавливать ее как на пра​
во-, так и на левостороннюю дверь и обеспечивает возможность регулирования за​-
зора между блокирующим язычком защелки и косым ригелем дверного замка.
Описание работы Системы
Пункты доступа служат для контроля входов/выходов людей в помещения/зоны. Вход/выход в помещение разблокируется после, того, как код идентификатор (Proximity -карта) будет считан считывателем, установленным на входе/выходе ох​раняемого помещения/зоны. Решение о разрешении или запрете прохода после счи​тывания кода, принимается системой на основе ограничений доступа, заданных с помощью программного обеспечения. При этом система фиксирует событие доступа с указанием времени, даты, названия пункта прохода, характера события и кода предъявленного идентификатора (Ф.И.О. его владельца).
В случае пункта доступа «дверь» выйти из помещения можно всегда после на​жатия на кнопку выхода. При выходе система фиксирует лишь сам факт нажатия кнопки (название пункта прохода, время и дату нажатия).
Датчик состояния двери (открыта или закрыта) служит для фиксации факта про​хода, взломов, задержек закрытия дверей при проходах. Размыкание контактов дат​чика сигнализирует системе о том, что дверь находится в открытом состоянии.
· записывает в свою память информацию о событиях, связанных с доступом в
"свои" помещения для последующей перезаписи их в Системный журнал (на жесткий
диск компьютера) после перехода в комплексный режим работы;
· управляет доступом в помещения владельцев только тех ключей, коды кото​
рых были записаны в память контроллера до момента перехода в автономный ре​
жим.
Продолжительность автономной работы системы в случае отсутствия электро​питания в сети может достигать 8 часов. Время автономной работы контроллеров зависит от зарядки аккумуляторов, типа исполнительных устройств (электромагниты), интенсивности их срабатывания. Таким образом, Система способна регулиро​вать доступ в помещения и здания даже при полном отключении электричества, вы​ходе из строя компьютеров, повреждении большой части оборудования и т.д.
Все факты срабатывания датчиков в автономном режиме сохраняются в памяти контроллера с указанием времени, места (зоны) и типа датчика. При переходе в ком​плексный режим накопившиеся в автономном режиме сообщения о срабатываниях датчиков могут быть автоматически переписаны в Системный журнал.
Таким образом, выход из строя любого оборудования или элемента, а так же проведение регламентных работ не приводит к остановке всей системы, а ремонт или замена могут быть проведены без ее отключения.
Кабельные магистрали

Шлейфы прокладываются отдельно от всех силовых, осветительных кабелей и проводов. При параллельной открытой прокладке расстояние между проводами и кабелями шлейфов и соединительных линий с силовыми и осветительными прово​дами должны быть не менее 0,5м. При необходимости прокладки этих проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5м. от силовых и осветительных проводов они должны иметь защиту от наводок. Допускается уменьшить расстояние до 0,25м. от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей. Кабельные трассы прокладывать по строительным конструкциям в гофрированных трубах.

Расстояние от кабелей и изолированных проводов прокладываемых открыто непосредственно по элементам строительных конструкций помещения до мест от​крытого хранения (размещения) горючих материалов должно быть не менее 0,6м.

Все элементы пунктов доступа и шлейфы имеют уникальную маркировку.

Линия связи между контролерами доступа и сетевым контролером проклады​ваются кабелем РТР 4x2x0.52.

Шлейфы считывателей бесконтактных карт доступа прокладываются кабелем КСПЭВГ 4x0,2.

Шлейфы магнитно-контактных извещателей и кнопок открытия замка прокладываются кабелем КСПВ 2x0.5
Шлейфы питания электромеханических замков прокладываются кабелем КСПВ 2x0.5
Электропитание
Электроснабжение аппаратуры Системы осуществляется по 1 категории надеж​ности (особая группа) электроснабжения согласно ПУЭ от объектовой электросети переменного тока 220В от распределительных щитов через резервные источники питания согласно требованиям ВСН-001-95 (от двух независимых источников через устройство Автоматического ввода резерва АВР с дополнительным резервировани​ем от аккумуляторных батарей). Дополнительное резервирование электроснабжения Системы - от встроенных в Боксы необслуживаемых аккумуляторов (по 1 аккумуля​тору 7 А*ч в каждом боксе) обеспечивают необходимый резерв времени работы Сис​темы при отключении внешнего электроснабжения (не менее 360 минут согласно ГОСТ Р 51558-2000).
Электроснабжение 220 В выполняется кабелем ВВГ нг 3x1.5.
Заземление
Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование Системы должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж за​земляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями "Инструкции по вы​полнению сети заземления в электроустановках" СП 102-76. Сопротивление зазем​ляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования должно быть не более 4 Ом.
В качестве естественных заземлителей могут быть использованы проложенные в земле водопроводные трубопроводы, металлические конструкции здания, находя​щиеся в соприкосновении с землей, в цепи заземляющих и нулевых защитных про​водников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. За​земляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка за​земляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выпол​няться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено свар​кой или болтовым соединением
11. Технические решения системы кондиционирования воздуха (СКВ)
Основные технические решения
Для поддержания требуемых температурных параметров помещений сер​верных (2.4, 6.10) и технического помещения для размещения ИБП (0.23) устанавливается система кондиционирования воздуха.
В контролируемых помещениях устанавливаются сплит-системы RKS71F/FТКS71F (пом.0.23), RKS42G/ FTХS42G (пом.2.4,6.10) фирмы "DАlКlN" с комплектом зимнего запуска "Иней", что позволяет эксплуатиро​вать данные кондиционеры с рабочим диапазоном наружных температур от минус 30 до плюс 43 градусов по Цельсию.
В соответствии с требованием СН 512-78 для поддержания относитель​ной влажности 45-60% в контролируемых помещениях предусмотрены увлаж​нители воздуха Ваllu 132.
Кондиционеры предназначены для работы с хладагентом R-410А и по​строены на базе «Swing» компрессоров инверторного типа, которые позволяют изменять холодопроизводительность кондиционера в зависимости от измене​ния тепловыделений, что существенно экономит электроэнергию.
Автоматический режим выбора одной из трех скоростей вращения вентиля​тора внутреннего блока совместно с усовершенствованной системой воздухо-распределения по вертикали и горизонтали позволит эффективно снимать те​пловыделения технологического оборудования. Среди всех функциональных возможностей данных сплит-систем необходимо отметить несколько осо​бенно важных:
· создание объёмного воздушного потока;
· возможность непрерывного перемещения заслонок;
· функция самодиагностики системы;
· автоматический выбор режима работы кондиционирования;
· автоматическое   возобновление   работы   при   случайном   нарушении
электропитания  и  его последующем восстановлении (autо rеstаrt);
· уровень шума вентилятора внутренних блоков при высокой скорости
вращения не превышает 43 дБ, при низкой скорости - 37 дБ.
В проекте предусмотрено 50-100% резервирование сплит-систем. Для выполнения требований, изложенных в ОТТ относительно согласования рабо​ты рабочего и резервного блоков кондиционирования, предусматривается согласователь работы для двух блоков - СРК (пом. 2.4) и для трёх блоков СРК (пом. 0.23, 6.10). Основными функциями данных блоков являются:
- автоматическое управление технологическими системами кондициони​
рования;
- обеспечение равномерной выработки ресурса рабочих и резервных кон​
диционеров при помощи таймера на котором устанавливается время переклю​
чения;
· обеспечение автоматического перезапуска кондиционеров при случайном пропадании и восстановлении электропитания;
· автоматическое  включение  в работу резервного  кондиционера  при
повышении температуры воздуха   в   помещении   выше   заданной   или   при
аварийном   отключении   рабочего   кондиционера   с одновременным форми​
рованием сигнала «Авария» для удаленного мониторинга;
· исключение    несанкционированного    отключения    кондиционеров    с
пульта   управления    и изменение автоматически поддерживаемой температу​
ры;
· обеспечение индикации нормальной работы кондиционера; 
· осуществление индикации аварийной ситуации.
Непосредственное управление внутренними блоками кондиционирова​ния от согласователя осуществляется при помощи адаптеров. Для каждо​го из внутренних блоков используется адаптер КRР413А1S, который уста​навливается рядом с внутренним блоком. Адаптер необходим для обеспечения связи согласователя работы кондиционеров и внутренней системы управления кондиционера.
Сигналы о состоянии работы кондиционеров ( включен, выключен-авария ) для удаленного мониторинга снимаются с согласователей работы кондиционеров СРК.
· Электроснабжение кондиционеров и СРК осуществляется от щитов гаран​тированного электропитания, установленных в помещениях 0.23, 2.4, 6.10. Пи​тание 220-240В, одна фаза 50 Гц. 
Применяемое оборудование
Для установки предусматриваются кондиционеры фирмы ОА1К1М (Япония) в исполнении «только холод».
Основные характеристики RКS71F/FТКS71F: 

Производительность охлаждения -8,5 кВт 

Потребляемая мощность - 2,52 кВт 

Уровень шума внутреннего блока - 34 дБа 

Уровень шума внешнего блока — 52 дБа 

Габаритные размеры внутреннего блока - 290x1050x238 мм 

Габаритные размеры внешнего блока - 735x825x300 мм 

Тип хладагента - R410А
Основные характеристики RКS42G/ FТХS42G 

Производительность охлаждения -5,0 кВт 

Потребляемая мощность - 1,22 кВт 

Уровень шума внутреннего блока - 42 дБа 

Уровень шума внешнего блока - 48 дБа 

Габаритные размеры внутреннего блока - 295x800x215 мм 

Габаритные размеры внешнего блока - 550x765x285 мм 

Тип хладагента - R410А
12. Технические решения системы автоматизированного диспетчерского управления (САДУ)
Назначение системы
Система Автоматизированного Диспетчерского Управления предназначена для мо​ниторинга состояния следующего оборудования СИО ИВК:
· дизель-генераторной установки;
· оборудование систем пожарной, охранной сигнализаций, газового пожаротушения.
Применяемое оборудование
САДУ построена на базе программно-аппаратных средств Системы управления и мониторинга: Базовый комплект СКД, Пульт контроля и управления С2000, Систе​ма графического типа SecoLOG для управления станциями АПС, служит для цен​трализованного контроля и обслуживания систем пожарной сигнализации фирмы Шрак Секонет.
Основные технические решения
Принята двухуровневая структура САДУ:
· нижний уровень : программно-аппаратные средства системы сбора информации
(ССИ) о состоянии контролируемых объектов СИО ИВК;
· верхний уровень - программно-аппаратные средства Сервера САДУ и Автомати​
зированного Рабочего Места (АРМ) оператора.
Сигналы, предназначенные для мониторинга оборудования ДГУ, ИБП и СКВ, фор​мируются соответствующими системами управления.
Программно-аппаратные средства САДУ
САДУ построена на базе программно-аппаратных средств, позволяющих :
· проводить удаленный мониторинг (контроль) состояния контролируемого обору​
дования и параметров с отображением на мониторе АРМ оператора;
· долговременное хранение зафиксированных служебных и тревожных сообщений с возможностью получения отчетов по событиям.
Совмещенное Автоматизированное Рабочее Место (АРМ) СПС, СОТС, СКД, САДУ (ПЭВМ, монитор, принтер) устанавливается в помещении охраны. Обмен данными между контроллером системы сбора информации САДУ, Сервером и АРМ подсистемы безопасности осуществляется через сеть ЛВС.
13. Технические решения  cистемы видеоконференцсвязи

Видеоконференцсвязь
На объекте предусматривается организация системы видеоконференцсвязи, позволяющей:
· проводить селекторные совещания;
· оперативно решать производственные задачи;
· реализовать возможность коллегиального управления;
· эффективно использовать рабочее время руководителей и сотрудников;
· упростить процессы выработки и принятия решений в Управлении;
· проводить сеансы видеоконференцсвязи в режиме реального времени;
· проводить удалённое обучение сотрудников.
Во время работы система может организовать двух - или многостороннюю связь для передачи звука, изображения и данных приложений, которая может ис​пользоваться для всех типов совещаний, когда в дополнение к передаче звука необ​ходима визуализация.
Ядром системы является видеотерминал HDX 9002 НD обеспечивающий обра​ботку, отправку и прием изображения и звука. К видеотерминалу подключаются ка​меры и прочее оборудования, позволяющее как передавать данные, так и выводить их на экраны и мониторы, расположенные в зале.
В комплексе также предусматривается и аудиосистема, обладающая возмож​ностью усиливать, коммутировать и фильтровать звуковой сигнал для получения максимального качества.
Описание системы
Система видеоконференцсвязи строится на основе современной вычислитель​ной и мультимедийной техники и организована с использованием вычислительной сети на базе IР протокола. Для поддержания многосторонних (многоточечных) кон​ференций применяется специальное программное обеспечение и сервер видеокон​ференцсвязи. Также на базе данной системы можно проводить презентации и сове​щания.
В состав системы входят:
· сервер видеоконференцсвязи Polycom HDX 9002 является ядром системы,
обеспечивающий соединение с другими участниками видеоконференции, а также
передачу и прием звука и изображения.
· видеокамеры высокого разрешения Сгеаtог СR-V1011 High speed  Dome  обес​
печивают формирование видеосигнала с изображением участников конференции
для последующей его передачи другим участникам.
Для отображения информации применяется комплекс технических средств коммутации, и отображения:
· проектор ХL5980U) фирмы Мitsubishi предназначены для вывода информации на проекционные экраны и демонстрации другим слушателям.
· Интерактивная доска обратной проекции Rеаг Ргojection SMART Board 2000i-
DVХ применяется для проведения небольших презентаций с малым количеством
слушателей.
· ЖК мониторы Samsung19" SМ 971Р применяются для трансляции изображе​ния на трибуну и столы ведущих.
· DVD-рекордер с жестким диском Рionеег DVR-LХ70 D используется для обеспечения возможности докладчиков приносить данные, необходимые для презента​ций и конференций, на сменных носителях.
В качестве системы звукоусиления, предназначенной для работы со звуковой информации, применяется дополнительное оборудование:
· презентационный микшер Вiamp Nexia  РМ в сочетании с двухканальным ав​
томатический подавителем обратной связи/параметрический эквалайзер, 12 фильт​
ров в каждом канале обеспечивают полное управление звуковыми каналами, а также
обеспечивают надлежащее качество звука.
· Вокальная радиосистема диапазона VHF с двухантенным приемником NЕ 100
используются для предоставления возможности слушателей принимать участие в
мероприятиях, проводимых в конференц-зале.
· для участников заседаний используется цифровая аудио конфернц-система с
автоматическим наведением видеокамер на выступающего, микрофоны устанавли​
ваются на столе и на трибуне что обеспечивают возможность трансляции докладов
конференций и презентаций, как самим слушателям, так и участникам видеоконфе​
ренции.
Для гибкого управления системами применяется система управления всем комплексом Комплект системы управления СR-РGМ II Соntrollег + LТХ-1200С Wired Тоuch Раnel с использованием сенсорного экрана 12"ТFТ,800X600 с которого ведет​ся управление всеми подсистемами комплекса.
Электропитание
Электропитание системы осуществляется от сети 2-ой категории надежности электроснабжения.

Мультимедиа оснащение зала

На  объекте   предусматривается   организация   системы   видеоконференцсвязи, позволяющей:

- оперативно решать производственные задачи;

- реализовать возможность коллегиального управления;

- эффективно использовать рабочее время руководителей и сотрудников;

- упростить процессы выработки и принятия решений в компании;

-проводить различные массовые мероприятия.

Оснащение зала состоит из трех подсистем.
Осветительное оборудование - отвечает за освещение сцены.
Звуковое оборудование - озвучивание зала.
Система визуализации - выводит изображение на экран.

Описание системы
Система строится на основе современной вычислительной и мультимедийной техники.
В состав системы входят:
Осветительное оборудование:
· профессиональный сканер ROBE SCAN 575ХТ.
· ПРОЖЕКТОР ПОЛНОГО ВРАЩЕНИЯ ВРАЩАЮЩЕЕСЯ КОЛЕСО ГОБО С 7 ЗАМЕНЯЕМЫМИ ДИХРОИЧНЫМИ СТЕКЛЯННЫМИ "SLOT&LOCK" ГОБО + ОТКРЫТЫЙ СЛОТ ROBE COLOR SPOT 250 АТ.
· СВЕТИЛЬНИК 4-Х СЕКЦИОННЫЙ, ЗАЛИВАЮЩЕГО СВЕТА, СИММЕТРИЧ​НЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ SVETOGOR SVT-4-500.
· ЛУЧЕВОЙ ПРОЖЕКТОР ТИПА PAR ЕТС Source Four PAR
· НОВЫЙ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЖЕКТОР, ВИНТОВАЯ ФОКУСИРОВ​КА, ПРОФИЛЬНЫЙ КОРПУС, ЛИНЗА ДИАМ. 150ММ DTS SCENA 1000
· ПРОЖЕКТОР СЛЕДЯЩЕГО СВЕТА, ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ДИАМЕТР СВЕТОВОГО ПЯТНА SVETOGOR METALLSPOT-575.
· ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ 24/48 СТАТИЧЕСКИМИ ПРИБОРАМИ, 2 ПРОГРАММЫ, УПР. СКАНЕРАМИ, 12 СКАНЕРОВ SGM Studio 24/48 SCAN.
· НАСТЕННЫЙ ДИММЕРНЫЙ ШКАФ, 24 КАНАЛА, УПРАВЛЕНИЕ DMX 512 ПО 3 кВт НА КАНАЛ SVETOGOR 4D24-16DR EUR DMX-512.
В качестве системы звукоусиления, предназначенной для работы со звуковой информации, применяется дополнительное оборудование:
-Активная акустическая система, 1,4"/15", усилитель мощности Class-H, 460 Вт НЧ, 140 Вт ВЧ, 128 дБ (макс) Dynacord MADRAS М15
-Активная акустическая система НЧ, 18", усилитель мощности Class-H, 800 Вт, 127 дБ (макс) Dynacord MADRAS М18.
· Активная акустическая система, 1"/12", 2 усилителя мощности Class-H 300 Вт, Class -АВ 60 Вт Dynacord АМ 12.
· Мониторная акустическая система, 1"/12", 300 Вт, 8 Ом, 125 дБ (макс) Dynacord М 12.
-16 моно микрофонных /линейных входов, 4 стерео линейных или моно мик​рофонных входа  Venice 240.
· 8-ми канальный динамический процессор Klark Teknik SQ1-D.

· 2-х канальный 1/3 октавный эквалайзер Klark Teknik SQ1-G. 
Для отображения информации применяется комплекс технических средств коммутации, и отображения:
· Проектор Sanyo PLC-UF15 предназначены для вывода информации на проек​ционные экраны и демонстрации другим слушателям.
· Профессиональная портативная документ-камера WolfVision Visualizer VZ-9plus служит для демонстрации с пленки, бумаги и объемных объектов.
· ЖК мониторы Samsung 19" SM 971Р применяются для трансляции изображения на месте оператора.
· DVD-рекордер с жестким диском Pioneer DVR-LX70 D используется для обес​печения возможности докладчиков приносить данные, необходимые для презента​ций и конференций, на сменных носителях.
14. Технические решения системы cистемы видеонаблюдения (ВН)
Внутреннее видеонаблюдение. Состав оборудования
Здание оснащено камерами внутреннего охранного видеонаблюдения для обеспечения непрерывного, круглосуточного визуального контроля за основными и запасными выходами здания, коридорами здания, холлом 1-го - 7-го этажей.
В качестве камер использованы цветные видеокамеры высокого разрешения высокой чувствительности модели ED-350НQ/ РV9 торговой марки EverFocus. Раз​решающая способность камер составляет 500 твл.
Все камеры системы внутреннего наблюдения поддерживают работу с авто​матической регулировкой диафрагмы и режим видеодетектирования в зонах обзора. Камеры оснащены объективами с изменяемым углом обзора (вариофокальные) с диапазоном ручной регулировки фокусного расстояния от 3,7 до 12мм.
Внешнее видеонаблюдение. 

Состав оборудования
Периметр, центральный вход и территория здания оснащены камерами внеш​него охранного видеонаблюдения для обеспечения непрерывного, круглосуточного визуального контроля наружной обстановки.
Для оборудования периметра здания использованы цветные видеокамеры высокого разрешения модели RХ-70 торговой марки Germikom. Разрешающая спо​собность камер 550 твл.
Использованные видеокамеры внешнего видеонаблюдения выполнены в за​щитном атмосфере - защищенном исполнении, температурный режим -45 °... +50° .
Все камеры системы внешнего наблюдения поддерживают работу с автома​тической регулировкой диафрагмы и режим видеодетектирования в зонах обзора.
Для обеспечения удобной эксплуатации, адаптивного функционирования сис​темы видеонаблюдения совместно с камерами использованы объективы SONY Super HAD с изменяемым углом обзора (вариофокальные) с диапазоном ручной ре​гулировки фокусного расстояния от 4 до 9 мм.
Пультовое оборудование видеонаблюдения
Система регистрации и протоколирования видеоряда построена на цифровых видеосерверах Еwclid. Все видеорегистраторы установлены на посту охраны здания.
Система видеорегистрации осуществляет дискретную по времени запись ви​деоизображения по датчику движения с настраиваемой сеткой детектирования и поддерживает полный триплексный режим работы: записи видео, просмотр живого видео и просмотр архивов. Система поддерживает ведение долговременного архива видеоинформации, передачу и просмотр указанной информации по сетям LAN/WAN по протоколу ТСР/IР. При установленных в каждый видеосервер трех жестких дисков суммарным объемом 1500 Гб имеется возможность хранения видеоархива не менее 30 суток. Система хранения информации предусматривает архивирование ранее за​писанной информации на сменные носители типа CD/DVD-R/RW.
Информация от системы видеонаблюдения выводиться на мониторы на пост охраны. Вывод информации осуществляется на цифровые ТFТ LCD мониторы.
Центральная диспетчеризация и управление видеосерверами производится с персонального компьютера через сетевой интерфейс IР. Подключение видеосерве​ров к компьютеру осуществляется через сетевой свитч.
Электропитание системы
Все компоненты системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения обеспе​чены источниками резервного питания из расчета обеспечения функционирования системы:
- в штатном режиме не менее 12 часов
Источники резервного питания камер КОДОС Р-01-3 размещены в кроссовых, распределённых по этажам здания, в соответствии с потреблением энергии обору​дованием.
Кабельная сеть
Сигнальный кабель от внутренних видеокамер РК-75-4-16 прокладывается под подвесным потолком в лотках.
Сигнальный кабель от внешних видеокамер РК 75-4-16 прокладывается внут​ри здания под подвесным потолком раздельно с кабелями питания. Кабель разме​щается в подвесных лотках.
На этажах 2-7 горизонтальная сеть сигнальных кабелей собирается в верти​кальный стояк. Стяжку хомутами производить группами не более чем по 20 кабелей. При проходе вертикальных пролётов при открытой прокладке кабелей крепить их на расстоянии 0,5 м по вертикале к стене.
На первом этаже сигнальная кабельная магистраль от кроссовой до комнаты охраны прокладывается в общем подвесном лотке.
Кабели питания марки ШВВП 2x0,75 прокладываются по этажам от кроссовых, где размещены источники питания, до камер за подвесным потолком Ответвления провода осуществляется посредствам изолированной клеммной колодки.
Особых требований к интерфейсному IР кабелю не предъявляется.
Общие указания по монтажу
1. Не паять. Состыковку разъемов (RG-45, ВNС, F и др.) и кабелей производить только методом обжима. При необходимости нестандартных переходов использо​вать переходники;
2. Сигнальный видеокабель прокладывать единым участком от видеокамеры до видеорегистратора. Положение относится к кабелю от внешних видеокамер.
3 Радиусы загибов и поворотов кабелей должны быть не менее 10 диаметров кабеля.  

15. Технические решения системы речевого оповещения (РО)

Назначение
Система речевого оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (да​лее РО) предназначена для трансляции заранее подготовленных текстов либо голо​са оператора о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей; включения эвакуационных знаков безопасности; работе в ручном и автоматическом режимах, под управления внешнего сигнала ГО и ЧС
Проектом предусматривается установка пульта управления в помещении де​журного (поста охраны), расположенное на первом этаже здания, обеспеченное круглосуточным дежурством.
Для приема сигнала ГО и ЧС обеспечить связь РО с помещением ГО и МСБ.
Краткая характеристика объекта
1. Защищаемые помещения расположены на 9 этажах, включая цокольный
и технический, и крышные надстройки.   РО оборудуются все помещения этажей с
постоянным пребыванием людей, технический этаж, крышные надстройки.
2.Помещения сухие, влажность до 60%, отапливаемые, оборудованы сис​
темой вентиляции и кондиционирования. Запыленность, агрессивные среды в за​
щищаемом помещении отсутствуют.
Основные параметры РО
Согласно НПБ 104-03 здание подлежит оборудованию РО III типа.
Оборудование центрального поста оповещения расположить в помещении по​жарного поста на 1-м этаже здания
РО разбить на 8 зон оповещения по этажному принципу
Обеспечить позонный контроль цепей оповещения на обрыв и короткое замы​кание
Включить в состав системы светоуказатели  «Выход» на путях эвакуации.
Обеспечить автоматический режим работы от цепей пожарной сигнализации и ручной режим с пульта пожарного поста
Обеспечить связь и режим автоматической трансляции сигнала ГО и ЧС

 Головное оборудование
ОМЕGА SР40/2 — 2 панели управления оповещением серии SAFЕРАТН4.
Панели управления обеспечивают все необходимые функции для построения РО любого типа согласно НПБ104-03 и полностью соответствуют российским и меж​дународным требованиям, предъявляемым к приборам управления РО.
В базовую комплектацию панелей входит:
Встроенный контролируемый бесперебойный блок питания 220В/24В
Встроенное контролируемое зарядное устройство для АКБ (24В/ до ЗЗА).
Встроенный контролируемый цифровой модуль записанных сообщений (восемь сообщений по 30 сек.).
Встроенный контролируемый цифровой трансляционный усилитель мощности
Встроенный контролируемый ручной микрофон.
Встроенный контролируемый автоматический коммутатор входных сигналов.
Встроенный контролируемый канал питания, управления и синхронизации све​товых и звуковых оповещателей (24В до 2А. нагрузки).
Встроенный контролируемый интерфейс пользователя.
Встроенная схема контроля и диагностики состояния системы.
Автоматический (аппаратный) контроль и диагностика неисправностей с выво​дом информации о состоянии системы.
Автоматический постоянный контроль линий связи с речевыми оповещателями.
Автоматический контроль линий связи со световыми и/или звуковыми оповеща​телями.
Автоматический контроль основного электропитания сети 220В/50Гц (обеспечи​вает автоматический переход с основного источника питания на резервный и обрат​но).
Автоматический контроль резервного электропитания (контроль исправности зарядного устройства, заряд АКБ).
Автоматический контроль сопротивления изоляции линий оповещения.
Автоматический контроль постоянно горящих световых табло «ВЫХОД».
Автоматический контроль работоспособности встроенного цифрового модуля тревожных сообщений.
Автоматический контроль целостности записанных сообщений.
Автоматический контроль линий связи с устройствами запуска тревожных со​общений.
Автоматический контроль работоспособности встроенного цифрового усилите​ля мощности.
Автоматический контроль встроенного ручного микрофона.
Автоматический контроль внешнего «сухого контакта».
Автоматический контроль центрального процессора системы.
Множество светодиодов диагностики системы с указанием конкретной неис​правности.
Реле «неисправность в системе» с перекидными контактами.
Реле «неисправность основного электропитания» с перекидными контактами.
Реле «активация системы» с перекидными контактами.
Встроенный зуммер «неисправность в системе» с функцией переустановки.
Приборы управления оповещением ОМЕGА SР40/2 обеспечивают функции РО:
Управление эвакуацией в автоматическом, полуавтоматическом и ручном ре​жимах.
Речевое оповещение с автоматическим контролем тракта звукоусиления и ли​ний связи с оповещателями.
Запись, хранение и воспроизведение записанных сообщений.
Сопряжение панели с системой оповещения Гражданской обороны.
Подключение контролируемых удаленных микрофонных станций.
Подключение различных аудио устройств с высоким уровнем приоритета.
Многоуровневый приоритет входных сигналов.
Бесперебойное питание системы.
Световое (звуковое) оповещение с автоматическим контролем линий связи с оповещателями.
Автоматический (аппаратный) контроль и диагностика с выводом информации о состоянии системы.
Микрофонная станция управления и мониторинга многозонной РО ОМЕGА SР4-S
Пульт мониторинга и управления ОМЕGА SР4-S осуществляет централизован​ное управление эвакуацией со встроенного микрофона, а также производит автома​тический контроль неисправности и контроль активации локальных РО на базе па​нелей ОМЕGА SР40/2. Пульт позволяет объединять под единый мониторинг и управ​ление до 80-ти локальных зон оповещения. Все линии связи станции с локальными РО контролируются. Имеет специализированный вход для службы Гражданской обороны. В пульте предусмотрены два системных реле с перекидными контактами — реле неисправности в системе и реле активации системы.
Стандартно (без расширения) управляет и контролирует четыре панели опове​щения ОМЕGА SР40/2. При необходимости управления большим количеством (пять и более) панелей ОМЕGА SР40/2. используются дополнительные зональные модули ОМЕGА SР4-М. Для активации в полуавтоматическом режиме речевых сообщений, записанных в панелях ОМЕGА SР40/2, или для запуска светового/звукового опове​щения применяются дополнительные модули активации ОМЕGА SР4-А. В конструк​ции пульта ОМЕGА SР4-Sпредусмотрено свободное штатное место для установки одного дополнительного модуля (ОМЕGА SР4-M. или ОМЕGА SР4-А).

Периферийное оборудование

1.Речевые оповещатели компании «Соорег Wheelock» — специально раз​работанные устройства для систем оповещения и управления эвакуацией. Предна​значены для передачи голосовых сообщений, тональных сигналов тревоги.
Звуковое давление оповещателей  Wheelock значительно превосходит этот по​казатель у любых аналогов, представленных на российском рынке.
Высококачественные громкоговорители обеспечивают четкость воспроизведе​ния и великолепную разборчивость подаваемых речевых сообщений.
Встроенный согласующий трансформатор для работы в линии 25 и 70 VRМS имеет дискретную регулировку мощности оповещателей, что позволяет выбрать оп​тимальный уровень громкости.
Исполнение корпуса оповещателя имеет огнезащитный конструкцию.
Многоуровневый контроль и тестирование изделий на каждом этапе производ​ства гарантируют надежную и долголетнюю работу.
При использовании в системах оповещения ОМЕGА SР4 позволяют осуществ​лять полный мониторинг линий.

2. Светоуказатели  «Выход» марки КОП-25 производства ООО "Системсервис"

Требования к участнику

Участник размещения заказа должен предоставить в составе заявки свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой организацией и  оформленное в соответствии с перечнем видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденным приказом Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 №624 (в ред. Приказа Минрегиона РФ от 23.06.2010 N 294), подтверждающее соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к лицам, осуществляющих выполнение работ и оказание услуг, являющихся предметом данной закупки, а именно:

III. Виды работ по строительству, реконструкции

и капитальному ремонту

2. Подготовительные работы

2.3. Устройство рельсовых подкрановых путей и фундаментов (опоры) стационарных кранов

4. Устройство скважин

4.2. Бурение и обустройство скважин (кроме нефтяных и газовых скважин)

5. Свайные работы. Закрепление грунтов

5.3. Устройство ростверков

5.4. Устройство забивных и буронабивных свай

6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций

6.1. Опалубочные работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

7. Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций

7.1. Монтаж фундаментов и конструкций подземной части зданий и сооружений

7.2. Монтаж элементов конструкций надземной части зданий и сооружений, в том числе колонн, рам, ригелей, ферм, балок, плит, поясов, панелей стен и перегородок

7.3. Монтаж объемных блоков, в том числе вентиляционных блоков, шахт лифтов и мусоропроводов, санитарно-технических кабин

10. Монтаж металлических конструкций

10.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений

10.5. Монтаж, усиление и демонтаж технологических конструкций12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов)

12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.6. Устройство металлизационных покрытий

12.8. Антисептирование деревянных конструкций

12.9. Гидроизоляция строительных конструкций

12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования

12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов

16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода

17. Устройство наружных сетей канализации

17.1. Укладка трубопроводов канализационных безнапорных

17.2. Укладка трубопроводов канализационных напорных

17.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования канализационных сетей

17.4. Устройство канализационных и водосточных колодцев

17.7. Очистка полости и испытание трубопроводов канализации

18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов Цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

19. Устройство наружных сетей газоснабжения,  кроме магистральных

19.1. Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно

19.2. Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно

19.4. Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах

19.5. Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок

19.7. Ввод газопровода в здания и сооружения

19.8. Монтаж и демонтаж газового оборудования потребителей, использующих природный и сжиженный газ

19.10. Очистка полости и испытание газопроводов

20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ

20.12. Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

23. Монтажные работы

23.1. Монтаж подъемно-транспортного оборудования

23.2. Монтаж лифтов

23.4. Монтаж оборудования котельных

24. Пусконаладочные работы

24.1. Пусконаладочные работы подъемно-транспортного оборудования

24.2. Пусконаладочные работы лифтов

24.4. Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.8. Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов

24.19. Пусконаладочные работы компрессорных установок

24.26. Пусконаладочные работы общекотельных систем и инженерных коммуникаций

24.29. Пусконаладочные работы сооружений водоснабжения

24.30. Пусконаладочные работы сооружений канализации

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.3. Жилищно-гражданское строительство

33.4. Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно

33.5. Объекты теплоснабжения

33.6. Объекты газоснабжения

33.7. Объекты водоснабжения и канализации

33.8. Здания и сооружения объектов связи

Подрядчик  обязан иметь  следующие действующие  лицензии:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

   - лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;   

  -  лицензию ФСТЭК  или ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации). 

    -  аттестат аккредитации органа по аттестации ФСТЭК России или ФСБ России.

     Выполнить все работы по настоящему контракту своими и/или  привлеченными силами.  В случае привлечения  сторонних (субподрядных) организаций  необходимо до начала работ предоставить информацию об этих организациях и надлежащим образом заверенные  свидетельства о допуске, выданные саморегулируемой организацией,   данным организациям.

В объем данного технического задания, не входят работы по:

· ведению авторского надзора;

· ведению технического надзора

Требования заказчика по качеству выполняемых работ.

Организация строительства предполагает выполнение работ в соотв-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                етствии с нормативными документами:

1. Получение Разрешения на производство работ.

 2. Организация строительства предполагает выполнение работ в соответствии с нормативными документами:

- Геодезические работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» 

-  Подготовительные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» 

- Земляные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» (в части пп. 5.7, 5.8, 5.50 заменен на ГОСТ Р 12.3.048-2002) 

- Каменные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

Работы по монтажу легких ограждающих конструкций в соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01.-87 «Несущие и ограждающие конструкции»:

- Изоляционные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.04.04-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

- Кровельные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» по:

-  Работы по благоустройству территории в соответствии с рекомендациями СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги» и СНиП III-10-75* «Благоустройство территорий»

- Отделочные работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»

-  Работы по устройству полов в соответствии с рекомендациями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

-  Санитарно-технические работы в соответствии с рекомендациями СНиП 3.05.04-85(1990) «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» по устройству наружных инженерных сетей и коммуникаций

-  Санитарно-технические работы в соответствии с положениями СНиП 3.05.01-85* «Внутренние санитарно-технические системы» по устройству внутренних инженерных систем и оборудования»

-  Монтаж стальных конструкций в соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»

-  Устройство специальных видов полов в соответствии с рекомендациями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»

-  Прокладка сетей электроснабжения в соответствии с рекомендациями СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», правилами устройство электроустановок (ПУЭ) и ГОСТ 12.1.019

-  Прокладка линий связи, радио, телевидения в соответствии с рекомендациями          СНиП 3.05.07-85* «Системы автоматизации»

-  Монтаж технологического оборудования в соответствии с рекомендациями                   СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудования и технологические трубопроводы»

         - СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие требования», утвержденными постановлением Госстроя России от 23 июля 2001.№80

         - СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.Строительное производство», утвержденными постановлением Госстроя России от 17 сентября 2002г. №123

        -  Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (ПБ 10-382-00), утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 31 декабря 1999г. №98.

Сведения о сроках гарантийного обслуживания и требования к ним.

Участник открытого аукциона гарантирует:

· качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией стадии «Рабочая документация», действующими нормами и техническими условиями, положительным заключением ОГАУ «Орелоблгосэкспертиза»;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.

Гарантийный срок составляет не менее 60 месяцев с даты утверждения акта приемки законченного строительством объекта приёмочной комиссией.

Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то победитель открытого аукциона (в случае, если будет установлена его вина) обязан устранить их за свой счёт, в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, командируется представитель, на основании приказа, не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Государственного заказчика. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

При отказе от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, Государственный Заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения независимой экспертизы организацию, обладающую лицензией, которая составит соответствующий акт, фиксирующий дефекты и недоделки.

В соответствии с условиями открытого аукциона и в целях обеспечения выполнения обязательств, победитель обязуется оформить и представить Заказчику:

Объем гарантийного обслуживания.

Объём гарантийного обслуживания определяется в соответствии с проектом стадии «Рабочая документация» и включает в себя следующие обязательные работы:

	№ п/п
	Наименование выполняемых работ
	Требуемое значение

	1
	Монтажные конструкции
	60 мес.

	2
	Кирпичная и каменная кладка
	60 мес.

	3
	Кровельные работы
	60 мес.

	4
	Гидроизоляционные работы
	60 мес.

	5
	Дренаж
	60 мес.

	6
	Окна, витражи (в т.ч. зенитные фонари)
	60 мес.

	7
	Фасад навесной вентилируемый
	60 мес.

	8
	Облицовка натуральным камнем
	60 мес.

	9
	Внутренние отделочные работы
	60 мес.

	10
	Двери, ворота
	60 мес.

	11
	Благоустройство, озеленение, МАФ
	60 мес.

	12
	Внутренние инженерные сети работы и оборудование
	60 мес.


Список документации, которая должны быть передана Государственному заказчику после выполнения работ по контракту, требования к данной документации.

Перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию
1. Официальное извещение об окончании работ и готовности к сдачи объекта в
эксплуатацию
2. Перечень организаций, участвовавших в строительно-монтажных работах, с
указанием видов выполненных ими работ;
3. заключение органов  Ростехнадзора о соответствии сооружения нормативным
проектным требованиям после реконструкции;
4. опись комплектов рабочих чертежей на строительство к приемке объекта,
разработанных  проектной  организацией,   с   надписями  о   соответствии
выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям,
согласованным     с     проектной     организацией     и     сделанными     лицами,
ответственными за строительно-монтажные работы (эти комплекты рабочих
чертежей  являются исполнительной документацией);
5. контрольно - исполнительные геодезические съемки инженерных коммуникаций, исполнительную топографическую съемку;
6. журналы производства работ и авторского надзора, материалы обследований и
проверок,    проведенных    органами    государственного    и    ведомственного
надзоров;
7. сертификаты,  технические паспорта,  журналы  лабораторных испытаний и
другие документы,  удостоверяющие  качество  материалов,  конструкций и
деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;
8. акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки
отдельных ответственных конструкций;
9. ведомость      проведенных      контрольных      измерений      и      испытаний,
характеризующих качество строительно-монтажных работ;
10. гарантийный паспорт;
11. ведомость выявленных недоделок со сроками их устранения;
12. ведомость выявленных дефектов со сроками их устранения;
13. акт рабочей комиссии о готовности к приемке объекта.
14. акты на скрытые работы Ф.11 и Ф.12
15. паспорта и сертификаты на материалы и монтируемое оборудование.
 Дополнительные условия

Участник аукциона обязан учесть геологические условия строительной площадки.

Участник аукциона должен иметь работников с гражданством РФ или имеющие оформленные в установленном порядке разрешительные документы на работу в РФ.

Лица не имеющие допуск к определенному виду работ, не допускаются к работам по строительству. 

           Заказчик вправе потребовать расторжения контракта по обоюдному согласию или по решению суда  в случаях  нарушения Подрядчиком принятых на себя обязательств, а именно:

- отставания  Подрядчика  от графика производства работ более чем на (один) месяц;

   - нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего нарушение срока завершения строительства более чем на (один) месяц;

-  при аннулировании допусков на строительную деятельность или приостановления их действия на срок более трех недель, лишающих  Подрядчика прав ведения работ на объекте;

- при систематическом несоблюдении Подрядчиком требований по качеству работ; 

- выполнении Подрядчиком работ с отступлением от требований проектной документации.

                                                                                                                                                                                        Таблица № 1 приложение к техническому  заданию

Технические характеристики и изображение технологического оборудования

	№ п/п
	Наименование 

оборудования
	Технические характеристики оборудования
	Изображение оборудования
	Кол-во, шт.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Электросушитель для рук 220В 1,5кВт
	Производитель: MDF
Модель: 8816

Потребляемая мощность, Вт: 1500

Габаритыы В/Д/Т  мм: 265х155х200

Вес, кг: 2,5

Класс защиты: IPХ1
	
[image: image1]
	16

	2 
	Стол однотумбовый
	Креатив Производство Россия – материал ДСП, покрытие ламинат, кромка ПВХ толщиной 2 мм, толщины 22-16мм, ручки пластиковые под серебро

Габариты (ШхГхВ): 100х60х75


	[image: image2.emf]
	5

	3
	Стул
	В том числе:
	
	

	а
	Стул


	Марка: Juno. Офисный стул. Покрытие: экокожа. Набивка стула: стандартный паролон плотности 25-40 кг/м3. Деревянный каркас.

Габариты (ШхГхВ): 56х41х87
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	40



	б
	Стул 


	Марка: ИЗО ХРОМ. Производство Россия  Покрытие: ткань. Ножки: хромированные. Вес (кг.):6,8 Габариты (ШхГхВ): 55х42х82


	[image: image4.emf]
	160

	4
	Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды  

LF-21-80
	Габаритные размеры, мм 1830х813х500 (+/- 10мм)
Шкаф разборный металлический двухсекционный, для хранения сменной одежды.
В отделении - полка для головного убора и перекладина для вешалки. 
Врезной замок. Полимер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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	5 
	Вешалка напольная
	На 15 крючков (L=1500мм), м-15 металлическая
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	6
	Облучатель 

бактерицидный 
	Облучатель бактерицидный  настенный;
Комбинированный с двумя бактерицидными лампами, двумя стартерами:
одна – открытая, вторая – защищенная специальным экраном;
Нижние слои воздуха при работе обеззараживаются за счет
конвекции;
Может применяться как в присутствии, так и в отсутствии людей
Производительность, м3/час 272-304

Мощность, Вт100  220В

Габаритные размеры, мм 950х135х80 (+/- 10мм)
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	7
	Шкаф холодильный ШВУП-0,5М   (0…+8 °С), объем 500 л
	ШВУП-0,5М   (0…+8 °С), объем 500 л. Производство: Россия. Габариты: (Ш*Г*В) 673*610*2120. Цвет: белый. 
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	2

	8
	Ванна 

моечная 

двухсекционная

1106x550x883)*
	Ванна моечная выполнена из нержавеющей стали 2-ух секционная. 

Габаритные размеры, мм 1006х550х883 (+/- 10мм). 

Габаритные размеры ванной, мм 430х430х350 (+/- 10мм)

Каркас выполнен из оцинкованной стали;

В комплекте гидрозатвор (воронка разрыва струи) и переходом эксцентрическим (пластиковая трубка, которая крепится в отверстие ванны).
Внизу  предусмотрена обвязка, что придает ванне большую устойчивость; регулируемые по высоте ножки
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	9
	Ванна моечная 

трехсекционная (1659x550x883)*
	Ванна моечная выполнена из нержавеющей стали 3-на секционная.

Габаритные размеры, мм 1659х530х883(+/- 10мм).  

Габаритные размеры ванной, мм 430х430х350 (+/- 10мм). 

Каркас выполнен из оцинкованной стали;

В комплекте гидрозатвор (воронка разрыва струи)
и переходом эксцентрическим (пластиковая трубка, которая крепится в отверстие ванны).
Внизу  предусмотрена обвязка, что придает ванне большую устойчивость; 

Регулируемые по высоте ножки
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	10
	Ванна моечная 

односекционная (650x656x883)*
	Ванна моечная выполнена из нержавеющей стали 1-на секционная.

Габаритные размеры, мм 650х656х883 (+/- 10мм).  

Габаритные размеры ванной, мм 430х430х400(+/- 10мм). 

Каркас выполнен из оцинкованной стали;

В комплекте гидрозатвор (воронка разрыва струи)
и переходом эксцентрическим (пластиковая трубка, которая крепится в отверстие ванны).
Внизу  предусмотрена обвязка, что придает ванне большую устойчивость; 

Регулируемые по высоте ножки
	
[image: image10]
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	11
	Стол производственный
	Полка для хранения инвентаря – сплошная, регулируемые по высоте ножки;

Столешница из пищевой нержавеющей стали, усилитель – древесностружечная плита (ДСП) защищен с нижней стороны оцинкованным металлическим листом;

Габаритные размеры, мм 1000х600х870 (+/- 10мм)
	
[image: image11]
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	Стеллаж металлический
	Полки (4 шт.) и опорные стойки выполнены из пищевой нержавеющей стали; полки регулируются по высоте, что позволяет хранить широкий ассортимент кухонного инвентаря различных типоразмеров.

Габаритные размеры, мм 1200х500х1800 (+/- 10мм).

Стойки и полки из нержавеющей стали;
Каркас - разборный;
Стойки из уголка 1.5 мм;
Опоры - регулируемые по высоте;
	
[image: image12]
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	Стол производственный
	Столешница из пищевой нержавеющей стали, усилитель – древесностружечная плита (ДСП) защищен с нижней стороны оцинкованным металлическим листом;

Габаритные размеры, мм 1200х800х860 (+/- 10мм)
	
[image: image13]
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	Весы 

электронные 

настольные 

«МК-6.2-А21»*
	Автоматическое устройство первоначальной установки на нуль и слежения за нулем; 
Полуавтоматическое устройство выборки массы тары; 
Светодиодный дисплей. 

Питание от сети через сетевой адаптер или от аккумулятора.

Питание от сети через сетевой  адаптер

Платформа из нержавеющей стали
Габаритыы платформы, мм 340х245 (+/- 10мм). 

Предел взвешивания/ дискретность  6 кг / 1г, 2г
	
[image: image14]
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	Кипятильник 

электрический 

«Anvil Cat.Equip.(Pty) Ltd  URS0012»*
	Корпус выполнен из нержавеющей стали; ручки выполнены из термоизоляционного материала; терморегулятор; конструкция крана предотвращает каплеобразование. 

Габаритные размеры, мм 

Диаметр 350х500 (+/- 5 мм). 

Объем, л 12 (+/- 1 л)

Мощность, кВт 3.0
	[image: image110.emf]
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	Плита электрическая  четырехконфорочная с жарочным шкафом «ЭП-4ЖШ»*
	Лицевая сторона из нержавеющей стали. 

Чугунные конфорки  оснащены  двумя тэнами. 

Площадь конфорок-0.48 м2. Максимальная температура конфорок °C 460.

Жарочный шкаф с тремя противнями размером, мм 530х475х30 (+/- 10мм), имеет раздельную регулировку мощности верхнего и нижнего блока тэнов. 

Температурный режим  духовки 65-270 °C.

Мощность, кВт 16,6. 

Габаритные размеры, мм 1050х895х860 (+/- 10мм)
	[image: image111.jpg]
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	Витрина холодильная 
	 среднетемпературная, со стеклом, габариты 1500х930х1150

Температурный режим  0…+7
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	Мармит  

2-х блюд

«ПМЭС-70КМ-60»*  
	Мармит 2-х блюд , паровой ,1 полка светильник,220В, 4,0кВт,  + комплект гастроемкостей  г/ёмкость GN1/1(530×325мм), глуб. 200мм – 2шт.; GN1/2(265×325мм), глуб. 200мм – 2шт.; GN1/3(176×325мм), глуб. 200мм – 3шт.; 1500*800*870
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	 Стойка торговая     СТ - 1100
	ИД 696

Наименование СТ-1100: Стойка торговая

Габаритные размеры  1100х930х900

Торговая стойка линии раздачи «Торгмаш» выполнена из нержавеющей стали 

Масса -62 кг.
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	Машина контрольно-кассовая
	Кассовый аппарат Меркурий 140К

ККМ "Меркурий-140К" версия 01, версия 02 предназначена для осуществления денежных расчетов с населением в случаях продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.

В ККМ размещена Электронная Контрольная Лента Защищенная (ЭКЛЗ). Данная модель включена в реестр Государственный ККТ приказом Федерального агентства по промышленности за № 321 от 1 августа 2007 года. 

Выполняет кассовые операции учёта и контроля, печати чека, контрольной ленты, отчётных документов. ККМ имеет два двухстрочных 16 разрядных жидко-кристалических дисплея с подсветкой: покупателя и кассира, встроенный аккумулятор для обеспечения бесперебойной работы ККМ при пропадании питания в электросети, термопринтер, два порта RS-232 для подключения сканера штрих-кода и электронных весов, совмещенный порт RS-232/ RS-485 для подключения к компьютеру и компьютерно-кассовой сети, выход для подключения электромагнитного замка денежного ящика. ККМ обеспечивает работу в составе компьютерно-кассового комплекса в режиме "OFF-LINE" или "ON-LINE". При подключении к компьютеру возможно программирование базы цен и параметров ККМ. Идентификация товара производится по внутреннему коду или с помощью сканера по штриховому товарному коду.

Технические характеристики:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Меркурий-140K версия 01

Меркурий-140К версия 02

Количество кассиров

8

8

Количество отделов

16

16

Фискальная память

2000 сменных записей

2000 сменных записей

Чековая лента

термобумага 57,5 мм

термобумага 57,5 мм

Скорость печати

7 строк/сек

7 строк/сек

Сопряжение с считывателем штрих-кода

системы EAN-8, ЕАN-13

системы EAN-8, ЕАN-13

Программирование :

* клише

6 строк по 24/32 знака

6 строк по 24/32 знака

* наименований товаров

1 строка 24 /32 знака

1 строка 24 /32 знака

* наименований отделов

1 строка 20 знаков

1 строка 20 знаков

Количество программируемых цен

1000

2000

Ввод и индикация сумм

9 десятичных разрядов

10 десятичных разрядов

Энергонезависимое ОЗУ, часы ,календарь

Точность хода - 2 сек. в сутки

Точность хода - 2 сек. в сутки

Комбинированное питание: * сеть, * встроенный аккумулятор

220 В +10/-15%6 В; 1,2 А-ч

220 В +10/-15%7,4 В; 1,8 А-ч

Потребляемая мощность,не более

18 Вт

19 Вт

Габариты и вес:

235Х292Х221мм, 3 кг

235Х292Х221мм, 3 кг

Диапазон рабочих температур

+10.....+40°С

+10.....+40°С

Гарантия

1,5 года

1,5 года
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	Термостат для горячих напитков
	RST, S.A т.м. FIAMMA Подогреватель горячих напитков серии TLF 6
FIAMMA, Португалия

Длина: 280 мм; Ширина: 360 мм; Высота: 530 мм; Напряжение: 220 В; Мощность: 1300 Вт
Предназначен для поддержания в горячем состоянии напитков: молока, кофе или чая. Полностью выполнен из нержавеющей стали. Регулируемый термостат на 85 С, электронный контроль уровня воды, удобный кран для розлива, нескользящие ножки.
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	Стол обеденный прямоугольный
	Марка «Колор М». Производство Россия. Материал столешницы МДФ, покрытие шпон;
Габариты столешницы650х930х1280 h=75 
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	Стул для стола обеденного
	Материал каркаса: круглая металлическая труба, порошковое покрытие.
Диаметр трубы - 19 мм (+/- 1мм).

Габаритные размеры стула, мм, 355х905 (+/- 10мм)

Расстояние от пола до сиденья, мм 445 (+/- 10мм).

Сиденье: полумягкое, винилис-кожа.
	[image: image112.emf]
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	24
	Шкаф для одежды
	
	
	

	а
	Шкаф для одежды 
	80х60х183  Производство Россия INDEX  ,бизнес класс

Материал: ДСП, покрытие  ламинат Материал: ДСП, покрытие  ламинат Толщина каркаса шкафа 18мм
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	б
	Шкаф для одежды 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия Артикул 30.23 

Вес (кг.): 114 габариты (ШхГхВ): 81х41х200  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, задние стенки ДСП, стекла тонированные в деревянной рамке

Особенности- шкафы оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола
	[image: image23.emf]
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	в
	Шкаф для одежды 
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат, толщина каркасов -16мм, фурнитура Германия, Италия. Габариты 90х45х204
	[image: image24.emf]
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	г
	Шкаф для одежды 
	Lexus Цвет ВЕНГЕ

Материал –МДФ, шпон

Толщина  каркасов 15мм Габариты 90х45х208
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	Стол рабочий 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.02 

Вес (кг.): 76,5  габариты (ШхГхВ): 180х90х76   покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- столы  оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола
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	Стол рабочий 
	Производство Россия INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18мм

U1025R,   U1025L 160х120х80х75
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	3

	
	Стол рабочий 
	Производство INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18мм

U1025R,   U1025L 140х100х80х75
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	Стол рабочий.
	Производство INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18мм

U1025R,   U1025L 140х100х80х75
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	Стол рабочий 
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85201 , фурнитура Германия, Италия. Габариты 160х80х75
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	26
	Тумба малая
	
	
	

	а
	Тумба опорная
	Марка: INDEX. Производство: Россия.    ,бизнес класс

42х47х72 

Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18мм, ручки пластиковые под серебро, замки в верхнем ящике тумбы


	[image: image31.emf]
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	б
	Тумба подкатная 
	Производство Россия  INDEX  ,бизнес класс Покрытие  ламинат материал –ДСП, толщина каркаса 18мм, задние стенки-односторонний оргалит, ручки пластиковые под серебро, замки в верхнем ящике тумбы

Артикул U25110  Вес 20кг. Габариты (ШхГхВ) 42х47х60
	[image: image32.emf]
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	в
	Тумба подкатная 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.11 

Вес (кг.): 34  габариты (ШхГхВ): 43х51х62   покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- тумбы оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола
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	г
	Тумба малая 
	LEXUS 

Тумба подкатная с 4 ящиками Материал МДФ, шпон толщина топов тумб 20мм,толщина каркасов -15мм

LXS 87 304 Габаритыы 42х58х56
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	д
	Тумба подкатная
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85210 , фурнитура Германия, Италия. Габариты 45х45х56
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	Кресло рабочее


	СН-416 V Производство Россия  Покрытие: экокожа  Вес кресла-25кг

Набивка кресла –Стандартный паралон плотности 25-40кг/м3

Каркас-не монолитный

Материал накладок подлокотников – Пластик

Газпатрон – 3 категории по стандарту Germani DIN 4550

Диаметр штока 11мм,
	[image: image36.emf]
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	Кресло рабочее


	Менеджер-CFLB Производство Россия  Покрытие: экокожа  Вес кресла-25кг

Набивка кресла –Стандартный паралон плотности 25-40кг/м3

Каркас-не монолитный

Материал накладок подлокотников – Пластик


	[image: image37.emf]
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	Кресло рабочее


	СН-681   Покрытие: ТКАНЬ Производство Россия  Вес – 15 кг

Набивка кресла –Стандартный паралон плотности 25-40кг/м3

Каркас- не монолитный

Материал накладок подлокотников – Пластик

Механизм – Механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении

Крестовина – Черная пластиковая

Газпатрон – 3 категории по стандарту Germani DIN 4550

Ролик – Ролик стпндарта BIFMA5,1(США); Диаметр штока 11мм,Материал-нейлон
	[image: image38.emf]
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	Стол компьютерный
	Производство  INDEX  ,бизнес класс Покрытие  ламинат

Артикул U10090 Вес 25 кг. Габариты (ШхГхВ) 90х60х75
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	Брифинг приставка 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.14 

Вес (кг.): 49 габариты (ШхГхВ): 95х75х76  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- тумбы оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола
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	Стол компьютерный. 
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85205  фурнитура Германия, Италия. Габариты 45х45х56

Горизонтальные панели выполнены из ДСП        толщ.25мм

Столешницы выполнены из ДСП толщ.38 мм.
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	Стол угловой 
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85315  фурнитура Германия, Италия. Габариты 80х80х3

Столешницы выполнены из ДСП толщ.38 мм.
	[image: image42.emf]
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	Системный блок 2
	-INTEL DQ45CB (OEM) LGA775 <Q45> +SVGA DVI+GbLAN+1394 SATA RAID MicroATX 4DDR-II <PC2-6400>  

-CPU Intel Core 2 Quad Q9505 2.83 ГГц/ 6Мб/ 1333МГц LGA775   -Кулер  Socket 775  

-Original SAMSUNG DDR-II DIMM 2Gb <PC2-6400>   

-HDD 500 GB SATA-II 300 Hitachi Deskstar 7K1000.C <HDS721050CLA362> 7200rpm 16Mb     .

-FDD 3.5 HD  

-DVD RAM&DVD±R/RW&CDRW ASUS DRW-22B2L  IDE(SATA)(OEM) 12x&22(R912)x/8x&22(R9 12)x/6x/16x&48x/32x/48x   

-Miditower Vento <TAM11-BSB> Black-Silver ATX 450W (24+4+6пин)  

-Клавиатура Genius  White(Black) <USB> 107КЛ+6КЛ М/Мед  

-Мышь Genius Laser (RTL) USB 3btn+Roll  
	
	150

	
	Монитор
	19" MONITOR BenQ E910 <Black> (LCD, 1280x1024, +DVI)   
	
	150 



	31
	Сетевые принтеры
	hp LaserJet 5200 <Q7543A> (A3, 35стр/мин, 48Mb, USB2.0/LPT) 
	
	15

	
	
	hp LaserJet P3015dn <CE528A> (A4, 40 стр/мин, 128Mb, USB2.0, сетевой, двусторонняя печать) 
	
	10

	
	
	XEROX WorkCentre 3210 <3210V/N> (A4, 24 стр/мин, 600x600dpi, лазерное МФУ, факс, ADF, USB2.0, сетевой)


	
	1 

	
	
	XEROX Phaser 3100MFP/S (3100MFPV/S) (A4, 32Mb, 20стр/мин, 600x600dpi, лазерное МФУ, USB2.0) 
	
	3

	
	
	hp LaserJet Pro M1212nf <CE841A> (A4, 64Mb, 18стр/мин, лазерное МФУ, факс, USB2.0, сетевой, ADF) 
	
	32
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	Сейф шкаф однослойный оружейный
	Материал рабочей поверхности: металл; покрытие: порошковое покрытие; габариты: (Ш*Г*В) 138*36*29. Производство: Россия. Оружейный сейф российского производства, предназначен для хранения пистолетов,  а также патронов и принадлежностей для ухода за ними. Полностью соответствует всем требованиям МВД, предъявляемыми для хранения оружия. На двери установлены два механических замка сувальдного типа с взаимозаменяемыми ключами. 
	[image: image43.jpg]
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	Шкаф для документов с дверьми
	
	
	

	а
	Шкаф для документов 
	Производство Россия INDEX, бизнес класс материал –ДСП, покрытие ламинат, задние стенки-односторонний оргалит, ручки пластиковые под серебро

80х42х183  U33830 
	[image: image44.emf][image: image45.emf]
	156

	б
	Шкаф для документов 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.21

Вес (кг.): 64  габариты (ШхГхВ): 81х39х200  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- шкафы  оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола
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	в
	Шкаф для документов 
	DELTA SYSTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,  фурнитура Германия, Италия. Габариты 90х45х140
	[image: image48.emf]
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	г
	Шкаф для документов 
	DELTA SYSTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,  фурнитура Германия, Италия. Со стеклом 

85228 Габариты 90х45х205
	[image: image49.emf]
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	Шкаф для документов
	DELTA SYSTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,  фурнитура Германия, Италия. Без стекла

85230  Габариты 90х45х205
	[image: image50.emf]
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	д
	Шкаф для документов 
	LEXUS 

Материал МДФ, шпон, стекло закаленное, с деревянной рамкой, толщина каркасов -15мм

LXS 87 520 Габариты 90х45х208


	[image: image51.emf] [image: image52.emf][image: image53.emf]
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	35
	Стол приставной 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.14 

Вес (кг.): 49 габариты (ШхГхВ): 140х75х76  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- тумбы оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола


	[image: image54.emf]
	3 зам.

	
	Стол 


	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85203 фурнитура Германия, Италия. Габариты 100х45х69

Горизонтальные панели выполнены из ДСП        толщ.25мм

Столешницы выполнены из ДСП толщ.38 мм.
	[image: image55.emf]
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	а
	Конференц -стол


	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.51

Вес (кг.): 113 габариты (ШхГхВ): 200х110х76  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, 


	[image: image56.emf]
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	б
	Конференц- стол
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат,

85203 фурнитура Германия, Италия. Габариты 210х110х75

Горизонтальные панели выполнены из ДСП        толщ.25мм

Столешницы выполнены из ДСП толщ.38 мм.
	[image: image57.emf]
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	б
	Стол для переговоров
	LEXUS  Цвет Венге

Материал МДФ, шпон, толщина столешницы 51мм, толщина каркасов -15мм

LXS 87 700 Габариты 210х105хH

	[image: image58.emf]
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	36
	Кулер для холодной и горячей воды
	220В 1,5кВтДиспенсер шкафчик напольный компр. В-11
Цвет  белый 
тип охлаждения компрессорный 
мощность нагрева  500W  
мощность охлаждения  80W  
производительность нагрева 4 л/ч (92°С)  
производительность охлаждения  2 /ч (10°С)  
вес  17 кг  
Габаритыы  320х320х960мм 
Страна производства Китай


	[image: image113.emf]
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	37
	Холодильник бытовой
	Холодильник LIEBHERR CUPesf 2721

Страна Венгрия; гарантия производителя - 2 года; тип – двухкамерный; количество дверей – 2; общий объем - 258 л; полезный объем - 253 л.; климатический класс - SN,  ST.

Холодильная камера

Общий объем - 203 л.;полезный объем - 199 л.; система размораживания – капельная; полки – стекло, количество полок – 4; полка для бутылок – есть; отделение для овощей –есть.

Морозильная камера

Расположение – нижнее; общий объем - 55 л.; полезный объем - 54 л.; система размораживания – ручная; количество ящиков – 2; мощность -

0

Компрессор Количество компрессоров – 1.

УправлениеТип - Механический.

ОсобенностиПеренавешиваемые двери – Есть.

Безопасность Автономное сохранение холода - 25 ч.

ЭнергопотреблениеКласс энергопотребления - A+; энергопотребление в год - 239 кВт.

КомплектацияПодставка для яиц – Есть; лоток для льда – есть.

ГабаритыВысота - 160 см.; глубина - 62.9 см.; ширина - 55 см.
Цвет стальной.
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	38
	Стол шкаф кухонный
	800х600х800
	
[image: image61]
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	39
	Микроволновая печь
	Габариты 29х46х36 цвет серебро, сенсорное управление с дисплеем, таймер, кварцевый гриль, комбинированный  режим «Гриль+СВЧ», функция память, электронные часы, поворотный стол, панель управления на русском языке
	
	5

	40
	Шкаф металлический секционный
	Шкафы с дверьми купейного типа АМТ 1891

Габариты 915х458х1830 шкафы с ключевыми замками, наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке, оригинальная конструкция ригелей у шкафов из нержавеющей стали и пластиковые втулки обеспечивают бесшумный ход дверей, роликовый механизм установлен в верхней части двери.
	[image: image62.emf]
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	Шкаф металлический секционный
	Шкаф типа ВМ: устойчивость к взлому ГОСТ Р 50862-2005, класс 0, огнестойкость ГОСТ Р 50862-2005,класс 30Б, двойная дверь, общая толщина -60 мм, петли наружного типа, комплектуются двумя ключевыми замками КАВА МАUER (Германия)

Габариты 915х458х1830 
	[image: image63.emf]
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	Шкаф металлический секционный
	Шкафы с дверьми купейного типа АМ 1845

Габариты 472х458х1830 шкафы с ключевыми замками, 
	[image: image64.emf]
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	Шкаф металлический секционный
	Шкафы сейфового типа АМН 1891 оснащены 3-х сторонней ригельной системой запирания

Габариты 915х458х1830 шкафы с ключевыми замками, наличие магнитных защелок, фиксирующих дверь в закрытом состоянии при открытом замке, оригенальная конструкция
	[image: image65.emf]
	4



	41
	Рабочее кресло руководителя


	СН-417 Покрытие: экокожа  Вес кресла-25кг

Набивка кресла –Стандартный паралон плотности 25-40кг/м3

Каркас-не монолитный

Материал накладок подлокотников – Пластик

Механизм – Механизм качания с фиксацией кресла в рабочем положении

Крестовина – Черная пластиковая

Газпатрон – 3 категории по стандарту Germani DIN 4550

Ролик – Ролик стпндарта BIFMA5,1(США); Диаметр штока 11мм,Материал-нейлон


	[image: image66.emf]
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	АРТЭКС ХРОМ Производство Россия  Покрытие экокожа

Хромированные подлокотники с мягкими кожаными накладками, деревянные или пластиковые подлокотники. Регулировка высоты (газлифт).

Оппозиционный механизм качания.

Хромированная, деревянная или пластиковая крестовина. 

Ограничение по весу 120кг.

Габариты 53х47х136 Вес 30кг.


	[image: image67.emf]
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	42
	Тумба большая
	Производство Россия INDEX, бизнес класс материал –ДСП, покрытие ламинат, задние стенки-односторонний оргалит, ручки пластиковые под серебро

80х47х75  U20410 
	[image: image68.emf]
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	43
	Стол рабочий руководителя
	LEXUS  Цвет Венге

Материал МДФ, шпон, толщина столешницы 51мм, толщина каркасов -15мм

LXS 87 100 

Габариты 200х105хh74
	[image: image69.emf]
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	44
	Стол приставной 
	DELTA SISTEM материал ДСП (Италия),покрытие – ламинат, толщинв столешницы -30мм,толщина каркасов -16мм, кромка столешниц- софтформинг, фарнитура Германия, Италия. Габариты 590х170х3
	[image: image70.emf]
	1

	
	
	LEXUS  Цвет Венге

Материал МДФ, шпон, толщина столешницы 51мм, толщина каркасов -15мм

LXS 87 711 

Габариты 138х90хh74
	[image: image71.emf]
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	45
	Диван мягкий 
	
	
	

	а
	Диван мягкий угловой элемент 
	Vabank VBK 186 420  Габариты 98х98хh97  Обивочный материал: экокож, ножки никелированные. 
	[image: image72.emf]
	3

	б
	Диван мягкий трехместный
	Vabank VBK 186 320   Габариты 157х94хh97  Обивочный материал: экокожа, ножки никелированные.
	[image: image73.emf]
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	в
	Диван мягкий двухместный 
	Vabank VBK 186 220   Габариты 108х94хh97  Обивочный материал: экокожа. ножки никелированные.
	[image: image74.emf]
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	г
	Диван 
	Чикаго Габариты 166х94хh97  Обивочный материал: экокожа. ножки никелированные.  
	[image: image75.emf]
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	д
	Диван трехместный
	Лотар 

Габариты  202х90х92 Обивочный материал: экокожа, ножки никелированные.
	[image: image76.emf]
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	е
	Диван двухместный 
	Лотар

Габариты 172х90х92 Обивочный материал: экокожа,ножки никелированные.
	[image: image77.emf]
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	ж
	Диван 
	Омега, угловой, кожа.

Габариты (ШхГхВ): 120х76х81-секция двухместная, 90х90х81-секция угловая, 68х76х81-секция одноместная.
	[image: image78.emf]
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	з
	Диван 
	Омега, угловой, экокожа.

Габариты (ШхГхВ): 120х76х81-секция двухместная, 90х90х81-секция угловая, 68х76х81-секция одноместная.
	[image: image79.emf]
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	46
	Кресло для отдыха 
	
	
	

	
	Кресло 
	Ницца, производство: Россия. Материал: экокожа. Высокие никелированные ножки.

 Габариты (ШхГхВ): 92х86х80
	[image: image80.emf]
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	Кресло
	Vabank VBK 186 120 Габариты 57х94хh97 Обивочный материал: экокожа, никелированные ножки
	[image: image81.emf]
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	47
	Стол журнальный 
	LEXUS. Бизнес класс.

Материал МДФ, шпон. Толщина каркасов -15мм; толщина столешницы – 51 мм; 

LXS 87 610 Габаритыы 100х60хh41
	[image: image82.emf]
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	Стол журнальный
	Производство Россия  INDEX  ,бизнес класс U10080

Столешница D 80х52

Материал: ДСП
	[image: image83.emf]
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	48
	Телевизор 
	LCD телевизор SAMSUNG LE-46C530 

Экран

Диагональ 

46 дюймов 

Формат 

16:9 

Full HD 

Есть 

Разрешение 

1920x1080 Пикс 

Угол обзора Г 

178 ° 

Угол обзора В 

178 ° 

Прогрессивная развертка 

Есть 

Комплектация

Пульт ДУ 

Есть 

Подставка 

Есть 

Габариты

Высота с подставкой 

73.3 см 

Глубина с подставкой 

26 см 

Ширина с подставкой 

110.2 см 

Высота 

67.4 см 

Глубина 

7.87 см 

Ширина 

110.2 см 

Вес с подставкой 

21.5 кг 

Вес 

17.7 кг 


	[image: image84.jpg]



	2

	
	
	LCD телевизор SONY KLV-40NX500

Экран

Диагональ 

40 дюймов 

Формат 

16:9 

Full HD 

Есть 

Разрешение 

1920x1080 Пикс 

Динамическая контрастность 

High 

Угол обзора Г 

178 ° 

Прогрессивная развертка 

Есть 

Антибликовое покрытие 

Есть 

Комплектация

Пульт ДУ 

Есть 

Подставка 

Есть 

Габариты

Высота с подставкой 

66.5 см 

Глубина с подставкой 

31 см 

Ширина с подставкой 

102.3 см 

Высота 

62.8 см 

Глубина 

10 см 

Ширина 

102.3 см 

Вес с подставкой 

22.4 кг 

Вес 

19.2 кг 


	
	

	49
	Ксерокс 
	560х600х930  1Ф 220В  1,5кВт ATIKIO 1018D
	
	1

	50
	Вешалка для полотенец
	
	
	1

	52
	Стол мойка кухонный 
	800х600х650
	
	1

	53
	Шкаф для посуды кухонный 
	800х300х700 Каркас – ДСП 18 мм Фасады – МДФ 19 мм
	
	1

	54
	Стол кухонный
	800х600х850
	
	2

	55
	Шкаф кухонный
	800х300х700 Каркас – ДСП 18 мм Фасады – МДФ 19 мм
	
	2

	56
	Кофеварка (до 100 чашек/час)
	Ручное управление, автоматическое наполнение водой 380х380х400 1,3кВт Compact
	
	1

	57
	Микроволновая печь 
	220В 1,5 кВт
	
	1

	58
	Стол для президиума 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.51

Вес (кг.): 113 габариты (ШхГхВ): 300х110х76  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, 


	[image: image85.emf]
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	59
	Трибуна
	Марка: Davos; производство: Китай; класс: бизнес; покрытие: шпон; материал – МДФ, ДСП, массив; толщины стенки - 70, 80 мм; толщина каркасов – 20 мм; Кромки –  массив; габариты; (Ш*Г*В) 62*48*60.
	[image: image86.jpg]



	1

	60
	Кресло для конференцзала
	V-55-14 Мебельная компания ВЕЛЕС Фурнитура- золотые гвоздики, боковины бук (либо резной, либо сплошной)
	
[image: image87]
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	61
	Уничтожитель бумаг (Шредер)
	Санкт-Петербург фирма «Otis» Количество уничтожаемых листов -10 Объем корзины -24 л.

Дополнительное уничтожение СD дисков

Способ резки перекрестный 393х361х598

PRO KGB 2408C+CD/2408C+CD
	
	3

	62


	Лифт пассажирский 
	Грузоподъемность 100кг. V=1,0 м/с OTIS 2000R  R13821

Количество остановок 7(10 лифт) 8(20лифт)

Кабина непроходная, габарит 1100х2100х2200

Ширина двери 900, 380В, 9,0кВт

[image: image88.emf]
	[image: image89.emf]
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	63
	Конференц- приставка
	Производство Россия INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18 мм, стойки металлические

Артикул U240220

Вес (кг)

Габариты (ШхГхВ) 160х80х3


	[image: image90.emf]
	1

	
	
	Производство Россия INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18 мм, стойки металлические

Артикул U40070

Вес (кг)

Габариты (ШхГхВ) 160х80


	[image: image91.emf]
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	64
	тумба подкатная 
	LEXUS 

Тумба подкатная с 4 ящиками Материал МДФ, шпон, толщина топов тумб 20мм,толщина каркасов -15мм

LXS 87 304 Габаритыы 138х60хh68
	[image: image92.emf]
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	65
	Столешница тумбы
	Производство Россия мебель INDEX  ,бизнес класс Материал: ДСП, покрытие  ламинат, толщина каркаса 18 мм,

Артикул U2113R, Артикул U2113L
Вес (кг)

Габариты (ШхГхВ) 80х80х3


	[image: image93.emf]
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	66
	Греденция 
	MARK Класс: бизнес  Производство Россия   Артикул 30.14 

Вес (кг.): 63 габариты (ШхГхВ): 114х52х65  покрытие: ламинат

Материал- ДСП, Кромка- массив бука, толщины – 56-18 мм, замки- центральные в тумбах, Особенности- тумбы оснащены опорами  с регулировкой высоты для компенсации неровностей пола


	[image: image94.emf]
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	67
	Греденция 
	LEXUS 

Материал МДФ, шпон, толщина топов тумб 20мм,толщина каркасов -15мм

LXS 87 402 Габаритыы 90х45хh86
	[image: image95.emf]
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	68
	Вешалка напольная(переговоры)
	В-2Н. На 8 крючков. Основа деревянная.
	[image: image96.emf]
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	70
	Стойки кассовые прямые
	Марка: INDEX. Производство Россия.Бизнес класс.

Материал: ДСП. Покрытие: ламинат. Толщина столешницы: 26 мм. Кромка столешниц, топов: ПВХ.

 Габариты (ШхГхВ):

 100х83х120,

 120x83х120


	[image: image97.emf]
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	71
	Стойки кассовые угловые внешний 90
	Марка: INDEX. Производство Россия.Бизнес класс.

Материал: ДСП. Покрытие: ламинат. Толщина столешницы: 26 мм. Кромка столешниц, топов: ПВХ. Стекло закаленное, прозрачное.

Габариты (ШхГхВ):

100х100х120


	[image: image98.emf]
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	72
	Оборудование архива
	Материал изготовления.

 Холоднокатаная сталь. Толщина металла элементов каркаса - не более 1 мм, мобильной базы - не более 3 мм.

Покраска.

Все элементы стеллажа должны быть окрашены полимерным   износостойким порошковым покрытием.

Цвет.

Белый, RAL 9003, обеспечивающий максимальную отражающую способность покрытия деталей стеллажа и дополнительную освещенность в проходах между стеллажами
Рельсовая система.

Рельс должен быть изготовлен из прочного сплава цветных металлов, не подверженного коррозии. В конструкции рельса должен быть продольный паз для движения анти-опрокидываюшего устройства.
	
	

	а
	Мобильная база
	Мобильное основание (база) передвижных стеллажей должно обеспечивать плавность хода и жесткость конструкции.

-        Мобильное основание должно иметь карданную передачу по всей длине основания, обеспечивая равномерную передачу крутящего момента от привода на все ведущие колеса до конца мобильного основания.
Материал мобильного основания - сталь, покрытие - полимер.

-
Колеса мобильного основания должны быть изготовлены из сплава цветных металлов. Все колеса мобильного основания должны иметь реборду.

- Под каждой боковой стойкой стеллажа должны находиться каретки с колесами и рельс. Таким образом, каждая двусторонняя секция стеллажа должна опираться на пару рельс для обеспечения минимальной нагрузки на перекрытия.
-           Мобильное основание должно иметь антиопрокидывающее устройство, постоянно находящееся в зацеплении с рельсовой системой.
-           Конструкции мобильной базы и каркаса стеллажей должны быть разборными для обеспечения возможности модернизации архива (переноса в другое помещение) с использованием в новых схемах монтажа 100% деталей ранее установленных систем.
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	б
	Каркас передвижного стеллажа
	Двусторонний, со сплошными стойками, съемными полками и лицевой сплошной фронтальной панелью. Стойки соединяются диагональными растяжками для обеспечения жесткости конструкции каркаса и крепятся внизу к деталям мобильной базы. Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и одновременно закрывать как механизм перемещения, так и лицевые стойки по всей высоте стеллажа. Такая конструкция полностью исключает возможность зацепления одежды, травмирование рук, попадания посторонних предметов в цепной механизм.
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	в
	Полки
	Полки устанавливаются на специальный быстросъемный клип. Полки должны выдерживать равномерную нагрузку не менее 80 кг без изменения геометрических форм (прогиба, деформации и т.д.). Полки с обеих сторон прилегают к стеллажным стойкам вплотную, без образования щелей, куда могут «проваливаться» документы. Требуется верхняя, не рабочая полка для защиты документов от естественной пыли, увеличения жесткости конструкций, придания стеллажам эстетичного внешнего вида.
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	г
	Стойки
	Стойка сплошная цельнокатаная по всей высоте с перфорационными отверстиями для установки полок. Шаг перфорации - 25 мм. Конструкция стойки препятствует падению документов между соседними секциями стеллажа и в боковой проход. Стойки и полки образуют ячейки хранения, закрытые с боков, сверху и снизу для уменьшения попадания пыли на хранимую документацию.
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	д
	Привод передвижения
	Стеллаж должен передвигаться при помощи цепного механического привода, обеспечивающего легкость перемещения (иметь специальные редукторы). Ручка привода (штурвал) «Т» - образной формы с металлическими крутящимися ручками. Вращение штурвала при передвижении стеллажа должно осуществляться без перехвата рук. Усилие на ручку привода не должно превышать 3,5 кг.
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	е
	Стационарный стеллаж (в составе системы передвижных стеллажей)
	Стационарные стеллажи, установленные в одном ряду с мобильными, должны иметь высоту, одинаковую с высотой мобильных стеллажей. Стационарные стеллажи должны быть жестко закреплены к рельсовой системе для предотвращения их возможного смещения или падения. Декоративная фронтальная панель должна быть гладкой и закрывать лицевые стойки по всей высоте стационарного стеллажа.
	[image: image104.emf]
	

	
	Дополнительное оборудование:
	
	
	

	ж
	Идентификационная табличка для стеллажа
	Идентификационная табличка под формат А5 с описью хранимой документации крепится на боковой поверхности стеллажа. Материал - оргстекло. Количество - по 2 шт. на каждый двухсторонний передвижной или стационарный стеллаж.
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	з
	Тележка архивная
	Тележка архивная предназначена для перемещения документации внутри помещений. Грузоподъемность тележки (максимальная) -100кг. Распределенная нагрузка на полку - до 70 кг. Расстояние между полками - 400 мм. Колеса - все поворотные. Диаметр колеса -70 мм. Стандартные габариты тележки 850 х 860 х440 мм. Вес тележки, включая вес упаковки - 24/28кг. Верхняя полка может использоваться для предварительного просмотра документации, не отходя от места хранения. Боковой и задние ограничители препятствуют падению документов.
	[image: image106.emf]
	4

	и
	Технические характеристики оборудования архива
	Общее количество стеллажных секций 
	
	72 

	
	
	Количество секций размером 2415x1000x300 мм 
	
	56 

	
	
	Количество секций размером 1715x1250x300 мм 
	
	16 

	
	
	Высота стеллажей1715,2415  мм
	
	

	
	
	Глубина полки секций 300 мм
	
	

	
	
	Количество секций с 5-ю полками (4+1 верх) 
	
	16 

	
	
	Количество секций с 7-ю полками (6+1 верх) 
	
	56 

	
	
	Среднее расстояние между полками 345мм
	
	

	
	
	Шаг изменения расстояния между полками 25мм
	
	

	
	
	Установка лицевых стенок с одной стороны
	
	

	
	
	Тип привода - цепной, одноступенчатый
	
	

	
	
	Тип штурвала - с металлическими двухлучевыми хромированными рукоятками
	
	

	73
	Шкаф -кухня 
	Серия: на заказ  

Габариты (ШхГхВ):  3000х600х2500 мм.

Каркас – ДСП 18 мм (платина). Фасады – МДФ 19 мм
	
	1

	
	Электрическая поверхность CANDY PVD 642/1 Х


	Стеклокерамическая модель черного цвета, обрамленная крепежной рамкой из нержавеющей стали. Блокировка от детей предупредит случайное включение и убережет ребенка от травмы. 
Две зоны нагрева.

Конструкции конфорок -технология «Hi-Light

Сенсорное управление и таймер включения для одной конфорки.Одну двухконтурную конфорку с большим диаметром дна. 

Индикаторы остаточного тепла

 Программируемый таймер, звуковой сигнал.
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РАЗДЕЛ I.4. ОБРАЗЦЫ ВОЗМОЖНЫХ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ 

I.3.1. ВОЗМОЖНАЯ ФОРМА ОПИСАНИЯ ТОВАРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ
	№ п/п
	Наименование товаров и оборудования
	Характеристики товаров и оборудования, предлагаемых участником размещения заказа для использования при выполнении отдельных видов работ по реконструкции административного здания центрального аппарата Федерального казначейства, в соответствии с требованиями, указанными в Части II. «Технические требования» документации об аукционе по открытому аукциону в электронной форме № ФК2011/07/02-ОАЭФ «Строительство административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г. Орле»

	
	
	

	1
	Наименования товаров и оборудования, предусмотренных Таблицей 1 «Технические характеристики и изображение технологического оборудования» Раздела 1.3. «Технические требования» Части I.3.I. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе в электронной форме, для которых участник размещения заказов предлагает эквиваленты для использования при выполнении работ по строительству административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле
	В данной графе указываются товарные знаки и конкретные показатели товаров и оборудования, указанных в настоящей строке в столбце «Наименование товаров и оборудования»  настоящей Таблицы, предлагаемых участником размещения заказа для использования при выполнении работ по строительству административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле  по всем позициям и в порядке, предусмотренным соответствующей позицией Проекта (Таблицей 1 «Технические характеристики и изображение технологического оборудования» Раздела 1.3. «Технические требования» Части I.3.I. «Техническое задание» настоящей документации об аукционе в электронной форме).

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ  I. 5  ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №

строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле

г. Орел                                                                    «​​​​___» ______________ 2011  г.
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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Государственный заказчик провел открытый аукцион в электронной форме № УФК2011/7/ОАЭФ-2   «Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле», в соответствии с Протоколом №________________ подведения итогов открытого аукциона от «__» _______ 2011 г. и принял предложение Подрядчика на сумму ________ рублей ______ копеек (цена предложения Подрядчика цифрами и прописью), именуемую далее «Цена Контракта», включая НДС в сумме _________ рублей ___ копеек (указать размер НДС цифрами и  прописью, в случае, если участник размещения заказа имеет право на освобождение от уплаты НДС, то в данной позиции указывается «НДС не облагается»), заключили настоящий Государственный контракт, далее именуемый «Контракт», о нижеследующем:

1.
Общие положения

1.1.
В настоящем Контракте нижеперечисленные термины будут иметь следующее значение:

(а)
«Государственный заказчик» означает Управление Федерального казначейства по Орловской области; 

(б)
«Подрядчик» означает _______________________________________, с которым Государственный заказчик заключил настоящий Контракт по итогам открытого аукциона в электронной форме № ФК2011/07/ОАЭФ-2 «Строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле»; 

(в)
«Стороны» означает совместно именуемых Государственного заказчика и Подрядчика;

(г)
«Контракт» означает соглашение, достигнутое между Государственным заказчиком и Подрядчиком и зафиксированное в форме Государственного контракта, подписанного Сторонами со всеми приложениями и дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Контракте есть ссылки, и являющимися его неотъемлемой частью;
(д)
«Цена Контракта» означает цену в размере ________ рублей ___ копеек (цена предложения Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), которую Государственный заказчик должен выплатить Подрядчику в рамках настоящего Контракта за надлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту;

(е)
«Работы» означает комплекс строительно-монтажных работ по возведению Объекта, временных зданий и сооружений, монтаж инженерных сетей и оборудования, испытание и пусконаладочные работы поставленного и смонтированного оборудования и инженерных сетей, которые Подрядчик должен выполнить в ходе исполнения настоящего Контракта в соответствии с приложением № 3 «Техническое задание» к настоящему Контракту;

(ж)
«Объект» означает административное здание  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле, где Подрядчик должен выполнять Работы;

(з)
«Скрытые работы» означает работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество и точность предыдущих работ; 
(и)
«Ответственные конструкции» означает конструкции, определенные Проектом, монтаж которых влияет на устойчивость и целостность здания и отдельных его элементов;

(к)
«Строительный контроль» означает   организацию, оказывающую услуги, связанные со строительством административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле, осуществляющее сопровождение, строительный контроль за выполнением Работ на Объекте;

 (л)
«Представитель Государственного заказчика» означает работника Государственного заказчика, которому Государственный заказчик передал определенную часть своих полномочий в рамках настоящего Контракта. Передача полномочий Государственного заказчика Представителю Государственного заказчика осуществляется на основании доверенности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

(м)
«Акт о недостатках» означает документ, составляемый в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, в случае обнаружения недостатков в период строительства и в течение Гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В Акте о недостатках, обнаруженных в период строительства и в Гарантийный срок, также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков за счет Подрядчика; 
(н)
«Временные здания и сооружения» означает все временные здания и сооружения любого типа, необходимые для выполнения и завершения Работ, которые после их завершения разбираются и вывозятся Подрядчиком за свой счет;

(о)
«Гарантийный срок» означает срок с даты подписания Государственной приемочной комиссией в установленном порядке Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, в течение которого Подрядчик устраняет в соответствии с условиями настоящего Контракта своими силами и за свой счет все выявленные дефекты, связанные с выполнением Работ по настоящему Контракту, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц. При этом, в случае выявления дефектов, связанных с выполнением Работ по настоящему Контракту, в период со дня подписания последнего Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по дату подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14, при отсутствии виновных действий со стороны Государственного заказчика и третьих лиц, Подрядчик устраняет их своими силами за свой счет;

(п)
«Исполнительная документация» означает комплект рабочих чертежей на выполнение Работ на Объекте с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство Работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей и оборудования, применяемых при выполнении Работ, Акты освидетельствования скрытых работ и Акты  промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (систем); Акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, Общий журнал Работ, геодезические, исполнительные схемы и другая документация, предусмотренная строительными нормами и правилами, на русском языке, в количестве, необходимом для сдачи Объекта в эксплуатацию; исполнительные чертежи на инженерные коммуникации, проложенные к Объекту, согласованные с соответствующими специализированными организациями;

(р)
«Недостатки» означает допущенные отступления от требований, предусмотренных в настоящем Контракте, Проекте, а также от строительных норм и правил;

(с)
«Оборудование» означает все виды необходимого для функционирования Объекта в соответствии с предназначением Объекта оборудования (включая комплектующие, расходные материалы), указанного в Проектной документации, а также в положениях, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил;

(т) «Проект» означает утвержденный Проект и Рабочая проектно-сметная документация на строительство административного здания  Управления Федерального казначейства по Орловской  области по ул. Матвеева в г. Орле.

 (у)
«Рабочая документация» означает документация, разработанная на основании утвержденной Проектной документации и предназначенную для выполнения строительных работ;

(ф)
«Строительная техника» означает различные виды машин, механизмов, оборудование, все приборы, инструменты, инвентарь, и всякого рода оснастку, необходимые Подрядчику для выполнения Работ;

(х)
«Эксплуатационная документация» означает полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с настоящим Контрактом;

(ц)
«Строительная площадка» означает территорию, прилегающую к Объекту, и используемую для обеспечения проведения строительства Объекта. Строительная площадка в обязательном порядке должна быть огорожена Подрядчиком и использоваться им для размещения временных зданий и сооружений, строительной техники, складирования строительных материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных работ.
2. Предмет Контракта

2.1. В соответствии с Проектом, Техническим заданием (Приложение № 3) и условиями настоящего Контракта Подрядчик по поручению Государственного заказчика принимает на себя обязательство выполнить своими и/или  привлеченными силами Работы по строительству Объекта  с полным вводом Объекта в эксплуатацию и сдать ее результат  Государственному заказчику.

Государственный заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его  на условиях настоящего Контракта.

2.2.Срок завершения строительства и сдачи Объекта с полным вводом его в эксплуатацию – 30 июня  2013 года.

2.3. В качестве обеспечения исполнения обязательств по Контракту Подрядчик  представляет Государственному заказчику 15% от начальной стоимости  контракта в сумме 63136095 (шестьдесят три миллиона сто тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек в виде __________________________________________________________________

(банковская гарантия, договор поручительства, залог денежных средств)

3.
Цена Контракта

3.1.
Цена Контракта на весь период строительства определяется в соответствии с приложением № 2 «Расшифровка стоимости Объекта» к настоящему Контракту и составляет ________ рублей ___ копеек (цена предложения Подрядчика, цифрами и прописью), включая НДС в сумме ________ рублей___ копеек (в случае, если Подрядчик имеет право на освобождение от уплаты НДС, слова «включая НДС в сумме» заменяются словами «НДС не облагается»), в том числе по годам:

3.1.1. в  2011году _____________________

3.1.2. в  2012году _____________________

3.1.3  в  2013году _____________________

3.2. Цена Контракта является неизменной на весь срок его действия. 

3.3.
В Цену Контракта включена стоимость всех затрат Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по настоящему Контракту, в том числе: 

-
строительно-монтажных работ по возведению Объекта, временных сооружений, а также благоустройство территории, монтаж всех инженерных сетей и оборудования, испытание и пусконаладочные работы поставленного и смонтированного оборудования и инженерных сетей; 

-
стоимость затрат, связанных с обеспечением строительства рабочими;

-
транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых Подрядчиком;

-
стоимость затрат на страхование Объекта в соответствии с пунктом 5.5.1. настоящего Контракта;

-
стоимость понесенных Подрядчиком затрат по возмещению коммунальных платежей, расходов на пожарную безопасность, охрану труда, а также других затрат, необходимых для организации выполнения Работ на Объекте;

-
накладные расходы, сметная прибыль, лимитированные затраты, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи, включенные в прочие затраты Государственного заказчика;

- иные расходы, связанные с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Контракту. 

3.4.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных настоящим Контрактом объема Работ и иных условий исполнения настоящего Контракта.

3.5.
В случае превышения фактической стоимости Работ над Ценой Контракта, Подрядчик погашает разницу за счет собственных средств. 
4.
Права и обязанности Сторон

4.1.
Права и обязанности Заказчика

4.1.1.  В пятидневный срок со дня подписания Контракта передать Подрядчику по акту согласованную и утвержденную в установленном порядке проектно-сметную документацию (в том числе частное техническое задание по защите информации на объектах информатизации по требованиям безопасности информации).

4.1.2. Передать Подрядчику по акту приема-передачи площадку под строительство на период строительства Объекта и до его завершения в течение 3 (трех) дней со дня подписания Контракта.

4.1.3. Согласовать в течение 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта График производства работ, представленный Подрядчиком, и контролировать его соблюдение в установленном порядке.

4.1.4. Заключить договор на ведение авторского надзора за ходом строительства с проектной организацией.

4.1.5. Заключить договор на ведение строительного контроля.

4.1.6. Осуществлять контроль за  качеством строительства, соответствием объемов и стоимостью выполненных работ  Проекту, сметным расчетам, строительным нормам и правилам производства и приемки работ.

4.1.7. Принимать выполненные Подрядчиком Работы согласно представленным актам приемки выполненных работ по форме № КС-2, справкам о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

4.1.8. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций Объекта.

4.1.09. Приостановить Работы по строительству Объекта при обнаружении отступлений от Проекта, а также при использовании Подрядчиком материалов и выполнение им Работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП до устранения обнаруженных недостатков, дефектов и предъявить претензии, предусмотренные Контрактом.

4.1.10. Извещать органы государственного строительного контроля о выявленных случаях аварийного состояния на Объекте.

4.1.11. Принимать участие в проверках,  проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.

4.1.12. Контролировать исполнение Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов и авторского надзора, требований организаций в части безопасных методов ведения строительства, качества работ и  используемых материалов и строительных конструкций.

4.1.13. Утвердить состав приемо-сдаточной исполнительной документации, необходимой для  приемки Объекта в эксплуатацию.

4.1.14. Организовать приемку и ввод в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

4.1.15. Государственный заказчик имеет право передать часть своих функций по осуществлению строительного контроля, определяемых настоящим Контрактом, специализированной организации, имеющей на это право в соответствии с действующим законодательством. Государственный заказчик уведомляет об этом Подрядчика в течение  5 суток с момента передачи прав. Подрядчик обязан принять к действию указанное выше уведомление.

4.1.16. Производить платежи по Контракту в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта с учетом условий пункта 7.3. Контракта.

4.1.17. Государственный заказчик вправе принимать изменения по Проекту, возникшие в процессе строительства,  в пределах цены Контракта.  

4.1.18.  Государственный заказчик вправе выдать Подрядчику доверенность для представления его интересов перед третьими лицами в рамках настоящего Контракта.

4.2.
Права, обязанности и ответственность Подрядчика
4.2.1.
Подрядчик обязуется выполнять свои обязательства по настоящему Контракту с надлежащим прилежанием, эффективностью и бережливостью в соответствии с общепринятой профессиональной методикой и практикой, должен придерживаться образцовой практики управления, применять соответствующую передовую технологию, а также безопасные и эффективные оборудование, технику, материалы и методы. В отношении любого вопроса, связанного с настоящим Контрактом, Подрядчик должен поддерживать и охранять законные интересы Государственного заказчика в своих отношениях с третьими лицами.

4.2.2. Выполнить все работы по настоящему Контракту своими и/или привлеченными силами, принимая на себя ответственность за их действия перед Государственным заказчиком, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, СНиП, техническими регламентами, Проектом и Графиком производства работ. При заключении договоров субподряда Подрядчик обязан представить Государственному заказчику копии указанных договоров и имеющихся свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

4.2.3. Работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с Графиком производства работ. График производства работ должен быть подготовлен Подрядчиком в соответствии с положениями Контракта и приложений к нему и согласован с Заказчиком не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней с даты заключения Контракта.

 4.2.4.
Подрядчик обязан приступить к Работам на Объекте в течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.

4.2.5. Принять строительную площадку от Государственного заказчика на период строительства Объекта по акту в течение 3 (трех) дней со дня подписания Контракта.

4.2.6. В пятидневный срок со дня подписания Контракта принять от Государственного заказчика техническую документацию, необходимую для выполнения  работ по настоящему Контракту с оформлением акта приема-передачи. Подрядчик не вправе самостоятельно вносить изменения в проектную документацию, заменять конструкции, материалы и изделия.

4.2.7. Разработать и согласовать в установленном порядке Проект производства работ (ППР) в течение 10 календарных дней с даты заключения Контракта (перед началом выполнения работ).

4.2.8. Подготовить строительную площадку под строительство в соответствии с существующими нормами и правилами.

4.2.9. В соответствии с Проектом организации строительства получить технические условия для осуществления временных и постоянных подсоединений коммуникаций на период выполнения Работ на строительной площадке. Постоянные подсоединения коммуникаций выполняются Подрядчиком в точках подключения, указанных в Проекте и в соответствии с техническими условиями. 

4.2.10. До начала строительства Объекта в соответствии с проектом организации строительства полностью выполнить Работы и мероприятия подготовительного периода. Произвести правильную и надлежащую разбивку основных осей здания и закрепление их пунктами и знаками, обеспечить правильность положения уровней, размеров. Произвести  освобождение территории строительства от  насаждений, перенос и переустройство инженерных сетей и коммуникаций.

Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площадки временные сооружения  необходимые при выполнении работ по настоящему Контракту. 

4.2.11. Заключить договор на поставку топливно-энергетических ресурсов и коммунальных услуг в 10 (десяти) дневный срок после приема строительной площадки. Производить Работы в пределах переданной площадки строительства. Оплата за электроэнергию, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение и т.п. в период строительства осуществляется Подрядчиком за свой счет. 

4.2.12.
 Подрядчик обязан за свой счет исправить недостатки в выполненных Работах и обеспечить требуемое их качество в случае, если какие-либо виды Работ Подрядчиком выполнены некачественно, т.е. не соответствуют требованиям Проекта, строительным нормам и правилам, техническим условиям, а также обязан устранить все дефекты и недостатки в выполненных Работах, обнаруженные Государственным заказчиком в течение строительства и Гарантийного срока, определенного пунктом 6 настоящего Контракта.

4.2.13. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, охране зеленых насаждений во время проведения работ, а также установить освещение.

4.2.14. Согласовать с органами государственного надзора и обеспечивать соблюдение на строительной площадке порядка ведения работ на Объекте.

4.2.15. Самостоятельно обеспечивать своевременное квалификационное получение согласований и разрешений, относящихся к настоящему Контракту и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения Работ, во всех организациях, связанных с подготовкой строительства. Заблаговременно информировать Государственного заказчика обо всех требованиях согласующих инстанций.

Расходы по получению соответствующих согласований и разрешений относятся полностью за счет Подрядчика.

4.2.16. Внесение изменений в Проект производить на основе дополнительной сметы за счет Подрядчика. После внесения изменений уточнять сроки завершения отдельных видов работ по согласованию с Заказчиком.

4.2.17. По требованию Государственного заказчика производить  за счет собственных средств лабораторные испытания строительных материалов, изделий, поставляемых Подрядчиком на Объект.

4.2.18. Нести риск пожара, стихийных бедствий, противоправных действий третьих лиц и  иных рисков гибели и повреждения объектов незавершенного строительства, материалов, оборудования и иного имущества, необходимого для исполнения  условий Контракта до ввода Объекта в эксплуатацию.

4.2.19. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории на весь период строительства, вывоз мусора с территории Объекта своим транспортом.

4.2.20. Подрядчик обязан производить мойку колес автотранспорта, выезжающего с территории строительной площадки, своими силами и за свой счет.

 4.2.21. Подрядчик обязан принимать все необходимые меры для предотвращения причинения ущерба или повреждения в процессе выполнения Работ дорогам, различным сооружениям транспортом, строительной техникой и Оборудованием Подрядчика. В случае причинения ущерба своими действиями (бездействиями) Подрядчик обязан возместить ущерб за свой счет.  

 4.2.22. Осуществлять надлежащую охрану Объекта незавершенного строительства, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки, в том числе принятых Государственным  заказчиком, от начала работ до завершения строительства и приемки приемочной комиссией законченного строительством Объекта.

4.2.23. Выполнить с высоким качеством объемы Работ в сроки, предусмотренные Контрактом и Календарным графиком производства работ, который является неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1). Обеспечить выполнение технических условий по присоединению Объекта к наружным инженерным сетям, предъявить Объект приемочной комиссии в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации. Завершить строительство и сдать готовый  Объект Государственному  заказчику в установленные Контрактом сроки.

4.2.24. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей Государственного заказчика и Проектировщика на места выполнения Работ в любое время.

4.2.25. Уведомить Государственного заказчика о готовности ответственных конструкций и скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после приемки Государственным заказчиком и Проектировщиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ, представленных Подрядчиком. Если скрытые работы выполнены без уведомления Государственного заказчика, то по требованию Государственного заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

4.2.26. Представлять Государственному заказчику документы, предусмотренные статьей 5.6.20 настоящего Контракта, подтверждающие объем выполненных работ в отчетном периоде, ежемесячно не позднее 23 (двадцать третьего) числа отчетного месяца.

4.2.27. Устранить в течение двух рабочих дней нарушения, выявленные Государственным заказчиком при приемке выполненных работ или документов, предусмотренные статьей 5.6.20 настоящего Контракта, и повторно представить их Государственному заказчику, но не позднее 27 (двадцать седьмого) числа отчетного месяца. При повторном отказе Государственным заказчиком принять выполненные Работы или документы  за отчетный месяц, принятые Работы будут оплачены  в следующем отчетном месяце. При наложении штрафных санкций за несвоевременное выполнение квартальных работ пени рассчитываются за период со дня истечения срока сдачи работ и отчетных документов до дня их фактической приемки Государственным  заказчиком.

4.2.28. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской  Федерации и нормативными правовыми актами Орловской области.  

 4.2.29. Подрядчик обязан до подписания Сторонами последнего из предусмотренного настоящим Контрактом Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы,  другое имущество, а также строительный мусор, обеспечить до сдачи результатов Работ в эксплуатацию генеральную уборку мест производства Работ.

4.2.30. До начала отделочных работ Подрядчик выполняет и согласовывает с Государственным заказчиком эталонные помещения без их оснащения мебелью. Государственный заказчик должен утвердить эталонные помещения или выдать свои замечания в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты представления помещений. При получении замечаний Государственного заказчика Подрядчик должен изменить решения по отделке эталонных помещений в согласованные с Государственным заказчиком сроки и только после получения одобрения Государственного заказчика по ним Подрядчик имеет право приступить к отделочным работам на Объекте с учетом замечаний и предложений Государственного заказчика. 

4.2.31. Обеспечить строительную готовность Объекта и его помещений под монтаж технологического оборудования не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней до установленного срока ввода Объекта в эксплуатацию.
4.2.32. Обеспечить до сдачи Объекта  уборку всех помещений и Объекта.

4.2.33. Произвести индивидуальное испытание каждого смонтированного инженерного и другого  оборудования и систем (далее – оборудование),  принять участие в их комплексном опробовании в присутствии представителей Государственного  заказчика. В случае установления Подрядчиком некомплектности оборудования при приемке его для монтажа либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан немедленно поставить об этом в известность Государственного заказчика и принять участие в составлении соответствующего акта. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или поставщику оборудования является обязанностью Подрядчика. Подрядчик обязан в срок, согласованный с Государственным заказчиком, устранить или заменить оборудование.

При вводе системы инженерного обеспечения (далее – СИО) в эксплуатацию должно быть проведено тестирование штатного функционирования всех компонент СИО и элементов их составляющих в режимах и в соответствии с процедурами, определенными в Методиках испытаний, согласованных Поставщиками оборудования СИО, Государственным заказчиком и утвержденных соответствующими Производителями. Указанное выше тестирование проводится силами Подрядчика и представителей сервисных центров, уполномоченных Поставщиками и Производителями Оборудования СИО проводить обслуживание по месту расположения соответствующего объекта. Тестирование проводится без затрат со стороны Государственного заказчика. Тестирование проводится Подрядчиком в присутствии Представителя Государственного заказчика на Объекте. 

4.2.34.  Подрядчик обязан подготовить проекты, выполнить работы по созданию системы защиты информации на объектах информатизации, провести аттестационные испытания объектов информатизации по требованиям безопасности информации, в соответствии с частным техническим заданием.         Постановка, установка и настройка активных средств защиты. Подготовка Акта установки. Аттестация.

 4.2.35. Подрядчик в период действия Контракта обязан  иметь действующие лицензии:

- лицензию ФСБ России на осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

- лицензию ФСТЭК России или ФСБ России на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации);

- аттестат аккредитации органа аттестации, выданный ФСТЭК России и ФСБ России.
           Копии указанных в настоящем пункте лицензий должны предъявляться Подрядчиком Заказчику по требованию Заказчика.

4.2.36. Подрядчик обязан обеспечить прохождение активным оборудованием, согласно частного технического задания объектов информатизации, специальной проверки и специальных исследований, что должно быть подтверждено Подрядчиком путем предоставления Заказчику Заключения по результатам специальной проверки, Протокола специальных исследований и Предписания на эксплуатацию, выданных организацией, имеющей лицензию ФСБ России либо ФСТЭК России на право проведения вышеуказанных работ.

4.2.37. Подрядчик должен обеспечить прохождение пассивным оборудованием, согласно частного технического задания объектов информатизации, специальной проверки, что должно быть подтверждено Подрядчиком путем предоставления Заказчику Заключения по результатам специальной проверки, выданного организацией, имеющей лицензии ФСБ России и ФСТЭК России, дающие право проведения вышеуказанных работ.

4.2.38.
Подрядчик, в случае предложения эквивалентов материалов и оборудования, указанных в Проекте, обязан своими силами и за свой счет изменить Проект и осуществить его пересогласование и утверждение согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации результатов инженерных изысканий», а также с Заказчиком и, при необходимости, с иными компетентными органами г. Орла, без смещения сроков завершения Работ, установленных настоящим Контрактом.

 4.2.39. Подрядчик обязуется по окончании Работ, не позднее даты завершения исполнения настоящего Контракта, передать Государственному заказчику исполнительные схемы расположения внутренних и наружных инженерных коммуникаций по выполненным Работам на Объекте и Исполнительную документацию.

4.2.40. Подрядчик не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 4.2.41.
Подрядчик не вправе передавать третьим лицам документацию и информацию, подготовленную в рамках настоящего Контракта, в целях, не связанных с настоящим Контрактом.

4.2.42. Направить в адрес Государственного заказчика не менее чем за 10 дней до окончания строительно-монтажных работ, монтажа и испытания оборудования письмо с указанием срока готовности Объекта к приемке, членов комиссии от Подрядчика.

4.2.43. Участвовать в работе приемочной комиссии. Обеспечить устранение недостатков и нарушений, выявленных в ходе Работы комиссии, не нарушая срока указанного в подпункте 2.2. статьи 2 Контракта.

4.2.44. Иметь действующие допуски к работе на протяжении действия Контракта, наличие которых необходимо согласно требованиям законодательства.

4.2.45. Выполнить обязательства, предусмотренные  статьями настоящего Контракта.

4.2.46. Нести ответственность перед Государственным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту и соблюдение Календарного графика производства работ.

4.2.47. Устранить за свой счет и в согласованные с Государственным заказчиком сроки недостатки и дефекты, обнаруженные при приемке Работ, во время строительства и в период гарантийного срока эксплуатации Объекта, не позволяющие нормально эксплуатировать Объект. При этом гарантийный срок продляется на время, затраченное  Подрядчиком  на устранение недостатков.

   5.
Работы

5.1.
Выполнение Работ

 5.1.1.
 Подрядчик должен выполнять Работы на условиях настоящего Контракта в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

 5.1.2. Подрядчик должен завершить выполнение Работ по настоящему Контракту в срок по 15 июня 2013 года включительно. 

5.1.3. Подрядчик должен обеспечить сдачу Приемочной комиссии результатов выполненных Работ в срок по 30 июня 2013 года включительно. 

5.2.
Обеспечение Объекта оборудованием и материалами

5.2.1. Подрядчик принимает на себя обязательство самостоятельно обеспечить Объект строительными материалами, инженерным и технологическим оборудованием в соответствии со спецификациями, предусмотренными Проектом в пределах лимитов бюджетных  обязательств, предусмотренных на данное строительство.       

5.2.2. Все закупаемые  для строительства Объекта материалы и оборудование  должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы (далее - сертификаты), удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть предоставлены Государственному заказчику  за 3 дня до начала производства работ, выполняемых с учетом применения этих материалов и оборудования.

5.2.3. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации  условий Контракта материалов и оборудования до подписания акта приемки объекта в эксплуатацию, а также несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

5.3.
Распределение рисков при выполнении Работ 

5.3.1.
До сдачи результатов выполнения Работ в установленном порядке Приемочной комиссии Подрядчик несет ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

 5.3.2.
Риск случайной гибели или повреждения Работ переходит на Государственного заказчика только после подписания Приемочной комиссией в установленном порядке Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14. Подрядчиком должно быть обеспечено завершение приемки Государственной приемочной комиссией законченного строительством Объекта в срок по 30 июня 2013 года включительно.

5.4.
Охранные мероприятия

 5.4.1.
Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность мест выполнения Работ, а также бытовых помещений. В указанных целях Подрядчик, по согласованию с органами пожарного надзора, должен оснастить места выполнения Работ достаточным количеством средств пожаротушения в соответствии с Проектом, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.

5.4.2.
Подрядчик несет полную ответственность за сохранность находящихся на строительной площадке материалов, изделий, конструкций, оборудования, строительной техники, а также результатов выполнения Работ и временных сооружений до сдачи Объекта Приемочной комиссии в установленном порядке.

5.5.
Страхование Объекта

5.5.1.
В целях обеспечения дополнительных гарантий Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта должен заключить на период выполнения Работ Договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе, за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительно-монтажных работ на Объекте на весь период проведения работ на сумму не ниже цены Контракта.

5.5.2.
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения указанного в пункте 5.5.1 настоящего Контракта Договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности должен представить в адрес Государственного заказчика заверенную копию указанного Договора.

5.5.3.
Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

5.6.
Производство и приемка Работ

5.6.1. Выполнение работ по настоящему Контракту начинается после передачи Подрядчику строительной площадки в соответствии с актом приемки-передачи строительной площадки, рабочей документации, необходимой для начала работ.

5.6.2. Государственный заказчик на основании документов, представленных Подрядчиком, оформляет акты о приемке выполненных работ, контролирует выполнение работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта и проектной документации. Государственный заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства. 

5.6.3. Подрядчик организует производство работ на Объекте в соответствии со сроками ввода Объекта в эксплуатацию и Календарным графиком производства работ по настоящему Контракту. Подрядчик обеспечивает общий порядок  на строительной площадке и примыкающей к ней уличной полосе, вывозит строительный мусор с площадки  в период строительства.

5.6.4. Государственный заказчик вправе вносить изменения в объемы работ без изменения стоимости Контракта. 

Для внесения изменений в выполненные Работы или для замены установленного оборудования Подрядчик составляет смету и представляет ее на рассмотрение Государственному заказчику.

5.6.5. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку Объекта, правильность наложения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве этих работ Подрядчик исправляет за свой счет.

5.6.6. По окончании строительства Подрядчик  передает Государственному  заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых  при геодезических разбивочных работах  в период строительства и сохраняемых до его окончания.

5.6.7. Временные присоединения и отсоединения коммуникаций на строительной площадке к вновь построенным объектам и в точках подключения  на период выполнения работ осуществляет Подрядчик. Постоянные подсоединения коммуникаций выполняются Подрядчиком в точках подключения, указанных в Проекте и в соответствии с техническими условиями.

5.6.8. Подрядчик  производит индивидуальное испытание смонтированного  им оборудования  и принимает участие в комплексном его опробовании.

5.6.9. В случае выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Подрядчик обязан поставить об этом в известность Государственного заказчика и составить соответствующий акт. Составление акта и предъявление претензий к заводу-изготовителю или Поставщику оборудования являются обязанностью Подрядчика.

Подрядчик обязан доукомплектовать оборудование в 20-дневный срок с момента составления акта, если иной срок не будет установлен в процессе строительства соглашением Сторон. Выявленные дефекты оборудования  Подрядчик обязан в срок, согласованный с Государственным заказчиком, устранить или заменить оборудование.

5.6.10. Подрядчик письменно за два дня до начала приемки извещает Государственного  заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций  и скрытых работ. Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных  конструкций и актов освидетельствований скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного  разрешения Государственного заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения  Государственного заказчика или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик  обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Государственного  заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.6.11. С момента начала Работ до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства работ (типовая межотраслевая форма КС-6, утвержденная постановлением Госкомстата России от 30.10.97 № 71а), в котором отражается ход производства работ, а также факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во  взаимоотношениях Государственного  заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания работ, дата предоставления материалов, оборудования, услуг, сообщения о принятии работ, о проведенных испытаниях, задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов, выхода из строя строительной техники, а также все, что может повлиять на окончательный срок завершения строительства). Государственный заказчик ежемесячно проверяет и заверяет записи Подрядчика в журнале производства работ. Если Государственный заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями  Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале. Подрядчик обязуется  в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Государственным Заказчиком.

5.6.12. Государственный заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Вопросы технического характера, возникающие в ходе производства работ и требующие дополнительного согласования в контрольно-надзорных органах  г. Орла решаются Государственным заказчиком совместно с Подрядчиком.

5.6.13.
Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься Государственным заказчиком. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием Государственным заказчиком и Подрядчиком Актов промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (систем), Актов освидетельствования скрытых работ, Актов гидравлического испытания (включая испытание на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

  Приемка оборудования, смонтированного на Объекте, подтверждается подписанием Государственного заказчика и Подрядчика Актов об индивидуальном испытании смонтированного оборудования.

  5.6.14.
Приемка оборудования и систем, проверка качества выполненных Работ и использованных материалов производится Подрядчиком в присутствии Государственного заказчика.

5.6.15. Подрядчик письменно уведомляет Государственного заказчика о времени проведения приемки, предусмотренной пунктом 5.6.14 настоящего Контракта, за 3 (три) рабочих дня до начала испытаний.

 5.6.16. После проведения приемки и при отсутствии у Государственного заказчика замечаний по качеству материалов, оборудования и качеству выполнения Работ Стороны составляют и подписывают соответствующий акт (Акт освидетельствования скрытых работ, Акт промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций (систем), Акт об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, Акт о недостатках), подтверждающий соответствие показателей работы оборудования, качества выполненных Работ, качества материалов характеристикам, указанным в технической документации, а также требованиям строительных норм и правил Российской Федерации.

5.6.17.
В случае отсутствия на процедуре приемки надлежащим образом уведомленного Государственного заказчика Подрядчик производит проверку (испытание) в назначенный день и время и представляет подписанный со своей стороны Акт проверки (испытания) Государственному заказчику в 3-х (трех) экземплярах на бумажном носителе не позднее, чем на следующий рабочий день после проведения проверки (испытания).

5.6.18.
Если качество испытываемого оборудования и материалов, используемых при выполнении Работ, окажется не соответствующим характеристикам, указанным в Проекте, требованиям строительных норм Российской Федерации, то использование такого оборудования и таких материалов не допускается.

5.6.19.
Отсутствие при испытаниях Государственного заказчика, а также проведение Подрядчиком самостоятельной проверки (испытаний) в соответствии с пунктом 5.6.5 настоящего Контракта не освобождает Подрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и используемых материалов и оборудования.

5.6.20.
Ежемесячная сдача выполненных Подрядчиком Работ и приемка их Государственным заказчиком оформляется Актами о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, утвержденных  постановлением  Госкомстата России от 11.11.99 №100 подписанными Сторонами. При этом:

-в обязательном порядке заполняются все графы форм;

-указывается полное название работ, предъявленных к оплате, номер Контракта (дополнительного соглашения) и объект  строительства, по которому ведется оплата;

-расшифровываются и скрепляются печатями подписи лиц, сдающих и принимающих  Работы.

5.6.21.
Подрядчик ежемесячно до 23-го числа отчетного месяца, а в декабре не позднее 15 декабря, представляет Государственному заказчику Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 (в 5 (пяти) экземплярах), а также Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 (в 5 (пяти)  экземплярах). Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2, не укомплектованные на момент передачи Государственному заказчику необходимыми документами (исполнительными схемами, актами на скрытые работы, схемами инженерных коммуникаций, сертификатами, расчетами и т.д.), считаются не предъявленными. 

5.6.22.
При наличии оборудования в Актах о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справках о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчик обязан представить товарные накладные со сформированной стоимостью каждой единицы оборудования.

5.6.23.
Государственный заказчик осуществляет проверку предъявленных к приемке Актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 на предмет:

а)
соответствия предъявленных объемов выполненных Работ фактически выполненным объемам Работ;

б)
правильности применения единичных расценок в соответствии с Проектом и индексов пересчета в соответствии с Приложением № 2 «Расшифровка стоимости объекта»;

в)
соответствия материалов, оборудования, прочих работ и затрат в соответствии с Проектом и Приложением № 2 «Расшифровка стоимости объекта».

5.6.24.
При наличии замечаний к предоставленным Подрядчиком Актам о приемке выполненных работ по форме № КС-2 Государственный заказчик возвращает их вместе со Справками о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 Подрядчику с приложением мотивированного отказа для доработки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения.

5.6.25.
 Исправленные Акты о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 должны быть возвращены Подрядчиком Государственному заказчику не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения (вместе с первоначальным вариантом).

5.7. Приемка законченного строительством объекта и сдача в эксплуатацию

5.7.1. Приемку законченного строительством  Объекта осуществляет Государственный заказчик с участием Подрядчика  в соответствии с действующим порядком приемки на дату подписания акта приемки Объекта после выполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту.

5.7.2. Приемку Объекта Государственный Заказчик производит в течение двух недель от даты указанной в письменном извещении Подрядчика о готовности Объекта к приемке. Срок приемки объекта продлевается при наличии существенных замечаний и недостатков, препятствующих нормальной эксплуатации Объекта, выявленных комиссией, на срок, согласованный Сторонами, устранения Подрядчиком замечаний и недостатков. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом, Государственный Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с требованиями законодательства.

5.7.3. Подрядчик передает Государственному  заказчику два экземпляра исполнительной документации  за пять дней до начала приемки законченного строительством Объекта.

6.
Гарантийные обязательства 

6.1.
Гарантийные обязательства Подрядчика (далее – Гарантия) распространяются на все конструктивные элементы и Работы, выполненные Подрядчиком в ходе исполнения настоящего Контракта, а также на оборудование и материалы, предоставленные Подрядчиком на условиях настоящего Контракта.

6.2.
Гарантия действительна в течение 60 (шестидесяти) месяцев с даты подписания Государственной приемочной комиссией в установленном порядке Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в сроки, указанные в пункте 5.3.2 настоящего Контракта. Гарантия также действительна в период со дня подписания последних предусмотренных настоящим Контрактом Акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 по дату подписания Акта приемки законченного строительством Объекта приемочной комиссией по форме № КС-14.

6.3.
Подрядчик гарантирует достижение и сохранение Объектом указанных в Проектной документации технико-экономических показателей, а также  возможность эксплуатации Объекта в течение всего Гарантийного срока, указанного в пункте 6.2 настоящего Контракта, а также несет ответственность за отступление от данных показателей в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

6.4.
Если в Гарантийный срок обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Объекта, то Подрядчик обязан их устранить своими силами, за свой счет, в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты, обнаруженные в Гарантийный срок, оформляются Актом о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок. Для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.5.
В случае неявки представителя Подрядчика для участия в составлении Акта о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок, в срок, указанный в пункте 6.4 настоящего Контракта, Государственный заказчик составляет односторонний Акт о недостатках, обнаруженных в Гарантийный срок. При этом сроки устранения недостатков устанавливаются Государственным заказчиком.

6.6.
Гарантия не распространяется на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Государственного заказчика и третьих лиц.

6.7.
В случае отказа в устранении дефектов Подрядчик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня письменно уведомить об этом Государственного заказчика с указанием мотивированных причин такого отказа. Копия указанного уведомления в течение 1 (одного) рабочего дня с момента уведомления Государственного заказчика должна быть направлена по адресу, указанному в пункте 19 настоящего Контракта.

7. Оплата.

7.1. Оплата работ осуществляется за фактически выполненные работы и по мере поступления на счет  Государственного заказчика средств  федерального бюджета в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с расшифровкой стоимости Объекта (Приложение № 2 к Контракту) и  Календарным графиком производства работ (Приложение № 1 к Контракту). 

7.2. Авансирование работ не предусмотрено.

7.3. Расчеты (платежи)  за фактически выполненные Работы   производятся на основании подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-№ 3) и счета Подрядчика, оформленного в соответствии с законодательством Российской Федерации в 1(одном) экземпляре. Оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат  (форма КС-№ 3).
7.4.
Расчет стоимости выполненных Работ производится Подрядчиком с применением индексов пересчета сметной стоимости, примененных для перехода от базовых цен 2001 года  в текущие цены и коэффициента снижения сметной стоимости Работ по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с приложением № 2 «Расшифровка стоимости строительства» к настоящему Контракту.

7.5. Окончательный расчет за выполненные  Подрядчиком Работы производится 

Государственным  заказчиком  не позднее 5 дней после полного ввода Объекта в эксплуатацию, включая устранение  выявленных  дефектов, на основании акта приемки Объекта в эксплуатацию (установленной формы), оформленного в установленном порядке, и предоставление Государственному Заказчику справки по расчетам за коммунальные услуги.

7.6. Подрядчик согласовывает с Государственным заказчиком возникшие прочие затраты (технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям, технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, врезка в сети газоснабжения, ввод объектов в эксплуатацию (в том числе затраты на техническую инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета), разбивку основных осей здания, согласование ПСД, техусловия, восстановительная стоимость от сноса зеленых насаждений, строительный контроль за газификацией и телефонизацией) и производит  оплату прочих затрат. Стоимость вышеперечисленных затрат не может изменяться по результатам снижения цены при проведении открытого аукциона в электронной форме. 

7.7. Оплата за усиленную охрану производится при условии заключения договора на оказание услуг. 

7.8. Лимит средств, предусмотренный  на  непредвиденные Работы и затраты, расходуется в период выполнения работ по согласованию с Государственным заказчиком. Непредвиденные расходы оплачиваются за фактически выполненные объемы и входят в цену настоящего Контракта.

7.9.  Расчеты за временные здания и сооружения производятся по установленным нормам (Приложение № 2 к Контракту).

7.10.
Заказчик оплачивает Подрядчику выполненные по настоящему Контракту Работы в российских рублях.

7.11.
Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Государственного заказчика.

7.12.
Все платежи по настоящему Контракту производятся на счет Подрядчика, указанный ниже:

р/с _____________, к/с ____________, БИК _____________, 

ИНН ___________, КПП _________________.

8.
Контроль и надзор за выполнением Контракта

8.1.
Контроль и надзор за выполнением Работ

8.1.1. Осуществление авторского надзора за выполнением Работ на Объекте возложено на Проектировщика.

8.1.2.
Осуществление контроля за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения согласно Календарному графику 

выполнения работ, подготовленному Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Контракта, качеством применяемых оборудования и материалов возложено на Государственного  заказчика.

8.1.3. Государственный  заказчик и Проектировщик имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время в течение всего периода исполнения настоящего Контракта.

8.2.
Общий журнал Работ 

8.2.1.
С момента начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик по согласованию с Государственным  заказчиком ведет записи по выполняемым Подрядчиком работам в Общем журнале работ (Приложение № 5) в установленном порядке, в котором отражается весь ход фактического выполнения Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Государственного  заказчика и Подрядчика. Государственный  заказчик и Проектировщик проверяют и своими подписями подтверждают записи в Общем журнале Работ.

8.2.2.
Если Государственный заказчик и/или Проектировщик не удовлетворен ходом и качеством Работ, применяемых материалов и оборудования и/или записями Подрядчика, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в Общем журнале Работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока обязан устранить указанные замечания. Об устранении указанных недостатков составляется Акт об устранении недостатков, который подписывается Представителем Государственного заказчика и/или Проектировщика, предъявившим замечания об указанных недостатках, и представителем Подрядчика, осуществляющим выполнение Работ.

8.2.3.
В случае если Государственным  заказчиком и/или Проектировщиком в Общий журнал Работ внесены замечания по выполненным Работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Государственного  заказчика и/или Проектировщика. 

8.2.4. При осуществлении контроля за выполнением Работ, Государственный  заказчик и Проектировщик не должны вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

9.
Использование контрактной документации и информации

9.1.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного  заказчика раскрывать содержание настоящего Контракта или какого-либо из его положений или сведений, предоставленных Государственным заказчиком или от его имени в связи с вышеизложенным, другим лицам, за исключением того персонала, который привлечен Подрядчиком для выполнения настоящего Контракта. Указанная информация должна предоставляться этому персоналу конфиденциально и в той мере, насколько это необходимо для выполнения контрактных обязательств.

9.2.
В течение срока действия настоящего Контракта и в течение 2 (двух) лет после его окончания Подрядчик обязуется строго соблюдать конфиденциальность технической, финансовой, коммерческой и другой информации, относящейся к исполнению настоящего Контракта, и принимать все необходимые меры по предотвращению разглашения имеющихся сведений. 
9.3.
Конфиденциальная информация должна иметь на момент ее раскрытия четкую маркировку или обозначение, сделанную раскрывающей информацию Стороной, как «Конфиденциальная информация», «Служебная информация» или аналогичное обозначение (далее – Конфиденциальная информация). Если такая маркировка или обозначение не сделаны одновременно с раскрытием информации, то раскрывающая информацию Сторона должна незамедлительно после передачи информации сделать такое обозначение в письменном виде. Получающая информацию Сторона должна предпринять в равной степени меры, предотвращающие несанкционированное использование или разглашение такой информации, как она обычно предотвращает несанкционированное использование или разглашение своей собственной информации такого же рода, или как того требуют соответствующие стандарты профессиональной этики. Получающая информацию Сторона должна воздерживаться от использования конфиденциальной информации и использовать ее только в случаях, необходимых для исполнения настоящего Контракта, и ограничивать ее использование или разглашение лицами, которым она необходима для исполнения настоящего Контракта. По окончании срока действия настоящего Контракта получающая информацию Сторона должна вернуть другой Стороне предоставленные ей по настоящему Контракту все материалы, содержащие конфиденциальную информацию. Приведенные выше положения не относятся к информации:

(1)
которая на момент получения является общедоступной;

(2)
которая впоследствии законным образом приобретается от третьей стороны без продолжения ограничений на ее использование;

(3)
которая должна раскрываться уполномоченным государственным органам в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.4.
В случае сомнений, относительно конфиденциальности любой информации, которая становится известной Подрядчику, Подрядчик должен незамедлительно обратиться к Государственному  заказчику за разъяснениями.

9.5.
Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Государственного  заказчика использовать документы или информацию, полученные от Государственного  заказчика в ходе исполнения настоящего Контракта, кроме как в целях надлежащего исполнения настоящего Контракта.

10.
Непреодолимая сила 

10.1.
Для целей настоящего Контракта «непреодолимая сила» означает чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю ни с одной из Сторон, не связанное с просчетом или небрежностью какой-либо из Сторон, как это указано в пункте 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации. Реорганизация, ликвидация, или иное изменение правового статуса Исполнителя или Государственного заказчика, для целей настоящего Контракта не является обстоятельством непреодолимой силы.

10.2.
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, Подрядчик должен незамедлительно направить Государственному заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их причинах. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, если от Государственного заказчика не поступает иных письменных инструкций, Подрядчик обязуется предпринять все возможные меры для надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

10.3.
Невыполнение одной из Сторон каких-либо обязательств по настоящему Контракту не считается нарушением или несоблюдением условий настоящего Контракта, если такое невыполнение связано с событием непреодолимой силы, при условии, что Сторона, пострадавшая от такого события, предприняла все разумные меры предосторожности, проявила надлежащую осмотрительность и осуществила разумные альтернативные действия, чтобы выполнить условия настоящего Контракта.

10.4.
Сторона, пострадавшая от обстоятельств непреодолимой силы, должна как можно скорее уведомить другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как можно скорее, сообщить о восстановлении нормальных условий.

10.5.
Стороны не несут ответственности в виде выплаты неустоек, если просрочка исполнения по настоящему Контракту или невыполнение обязательств по настоящему Контракту является результатом действия непреодолимой силы.

11.
Внесение изменений и расторжение Контракта

11.1.
Настоящий Контракт может быть расторгнут либо по соглашению Сторон, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, либо изменен с учетом положений части 5 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

12.
Платежи при расторжении 

12.1.
При расторжении настоящего Контракта, приемке Государственным заказчиком и оплате Подрядчику, на условиях и по цене согласно приложению № 2 «Расшифровка стоимости объекта» к настоящему Контракту, подлежат Работы, фактически выполненные Подрядчиком надлежащим образом, но не оплаченные Заказчиком на дату расторжения настоящего Контракта.

12.2.
Государственный заказчик имеет право на удержание платежей, причитающихся Подрядчику по спорным обязательствам, до окончательного урегулирования спорных обязательств по настоящему Контракту.

13.
Обеспечение выполнения условий Контракта

13.1.
При подписании настоящего Контракта со своей стороны Подрядчик предоставляет Государственному заказчику обеспечение надлежащего выполнения условий Контракта (далее – Гарантия выполнения Контракта). В течение 2 (двух) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта Подрядчик предоставляет Государственному заказчику оригинал Гарантии выполнения Контракта, идентичный направленному в форме электронного документа, на бумажном носителе.
13.2.
Гарантия выполнения Контракта должна быть выражена в Российских рублях и представлена Государственному заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», по выбору Подрядчика в сумме 63136095 (шестьдесят три миллиона сто тридцать шесть тысяч девяносто пять) рублей 00 копеек.
13.3.
При нарушении Подрядчиком какого-либо обязательства, связанного с исполнением настоящего Контракта, Государственный заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные Подрядчиком в качестве Гарантии выполнения Контракта, в том числе в качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту.

13.4.
Гарантия выполнения Контракта, предусмотренная пунктом 13.2, возвращается Подрядчику после завершения срока выполнения Работ по настоящему Контракту, но не ранее 30 июня 2013 года, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Государственным заказчиком соответствующего письменного требования от Подрядчика. 

13.5.
При внесении денежных средств в качестве Гарантии выполнения Контракта либо ее части, подлежащей возврату Подрядчику в соответствии с пунктом 13.4 настоящего Контракта, в письменном требовании Подрядчика должны быть указаны реквизиты для перечисления денежных средств.

14.
Неустойки

14.1.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Государственный заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется в размере 5 (пять) действующих на день уплаты неустойки ставок рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, без какого-либо ущерба любым другим правам Государственного заказчика, на счет Государственного заказчика, указанный в соответствующем требовании о выплате неустойки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Государственного заказчика. 

14.2.
В случае применения административными органами имущественных санкций к Государственному заказчику, если они явились результатом нарушения Подрядчиком своих обязанностей или совершения Подрядчиком иных действий, влекущих применение к Государственному заказчику штрафных санкций, Подрядчик осуществляет за свой счет оплату указанных штрафных санкций.

14.3.
В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств согласно настоящему Контракту, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства по настоящему Контракту. Государственный заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

14.4.
В случае взыскания с Подрядчика неустойки Государственным заказчиком выставляется требование о выплате неустойки, в котором, в том числе, указывается сумма неустойки по настоящему Контракту, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также реквизиты счета, на который Подрядчик должен перечислить денежные средства в уплату такой неустойки, и сроки перечисления неустойки. 

14.5.
Если сумма неустойки, подлежащая оплате Подрядчиком, достигает 10 (десяти) процентов от Цены Контракта, Государственный заказчик может рассмотреть вопрос о расторжении настоящего Контракта в соответствии с пунктом 11 настоящего Контракта.
14.6.
Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 14.1-14.3 настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

15.
Официальный язык

15.1.
Настоящий Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к настоящему Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

16.
Разрешение споров 

16.1.
Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать все разногласия или споры, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, в процессе переговоров. 

16.2.
При возникновении разногласий Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения разногласий формируют согласительную комиссию для разрешения возникших разногласий в составе четырех человек, по два представителя от каждой Стороны. Соглашение о составе согласительной комиссии фиксируется в виде протокола, подписываемого уполномоченными представителями каждой Стороны. Решение принимается согласительной комиссией единогласно. При недостижении соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты формирования согласительной комиссии любая из Сторон может обратиться в Арбитражный суд Орловской области для разрешения возникшего спора. 

17.
Применимое право

17.1.
Отношения, возникающие из настоящего Контракта и не урегулированные им, регулируются законодательством Российской Федерации.

18.
Вступление Контракта в силу и истечение срока действия Контракта

18.1.
Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

18.2.
Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

19.
Уведомления

19.1.
Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, высылается заказным письмом, телеграммой, телексом или телефаксом с обязательным подтверждением получения. Уведомления высылаются Сторонами по адресам, указанным ниже:

Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений:

Управление Федерального казначейства по Орловской области, 302030, Орловская область, г. Орел, ул. Московская, д. 38

Тел.:
8(4862) 55-25-96

Факс:
8(4862) 55-59-55

Адрес Подрядчика для направления уведомлений: 

_______________________________________________

Тел.:
___________________.

Факс:
___________________.

19.2.
Уведомление вступает в силу в день доставки или в другой определенный в нем день, в зависимости от того, какая из этих дат наступит позднее.

19.3.
Любое действие, осуществление которого необходимо или разрешено настоящим Контрактом, и любой документ, за исключением платежных документов и документов, определяющих взаимные обязательства Сторон по настоящему Контракту, оформление которого необходимо или разрешено Государственным заказчиком или Подрядчиком в рамках выполнения настоящего Контракта, могут быть предприняты или оформлены полномочными представителями Государственного заказчика и Подрядчика.

От Государственного заказчика: _______________________________________
От Подрядчика: _____________________________ 

20.
Налоги и пошлины

20.1.
Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, в том числе платежи, предусмотренные настоящим Контрактом.

21.
Перечень приложений

21.1.
Перечисленные ниже приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта:

1. Календарный график производства работ – приложение № 1;

2. Расшифровка стоимости объекта – приложение № 2;

3. Техническое задание - приложение № 3;

4. Общий журнал работ – приложение № 4. 

21.2.
В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, за исключением положений настоящего Контракта и Приложений, касающихся сроков выполнения Работ по настоящему Контракту, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в Приложениях к настоящему Контракту.

21.3.
В случае несоответствия каких-либо условий или положений, содержащихся в тексте настоящего Контракта и касающихся сроков выполнения Работ по настоящему Контракту, условиям или положениям Приложений, перечисленных выше, приоритет будут иметь условия и положения, содержащиеся в настоящем Контракте.
22.
Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Государственный заказчик:


Подрядчик: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Стороны заключили настоящий Контракт в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
От Государственного заказчика
Должность 

[Ф.И.О. представителя] __________________________

                                            М.П.
От Подрядчика

Должность 

[Ф.И.О. представителя] __________________________

                                            М.П.     

[image: image108.emf]ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №

Форма по ОКУД

Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность,

Типовая межотраслевая форма № КС-6

Утверждена постановлением Госкомстата России

от 30.10.97 № 71а

Код



0322002



по строительству объекта



по ОКПО



Адрес



Дата составления



Специализированная строительная организация



(предприятие, здание, сооружение и т.д.)



Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

Адрес объекта



Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за



строительство объекта и ведение общего журнала работ



Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество  и подпись руководителя (представителя



Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)



технического надзора)



Начало работ: по договору (контракту)

фактически

фактически



пронумерованных и прошнурованных страниц. В настоящем журнале



Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего

Субподрядные организации и выполняемые ими работы



Дата выдачи, печать организации

производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)



журнал



Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)



Организации, разработавшие проектно-сметную документацию



Приложение №4

к контракту №___от__________



Отметки об изменениях в записях на титульном листе


	Раздел 1.

	Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

	Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность,
участок работы
	Дата начала
работ на
строительстве
объекта
	Отметка о получении
разрешения на право
производства работ
или о прохождении
аттестации
	Дата оконча-
ния работ на
строительст-
ве объекта

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	Раздел 2.

	Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций

	и освидетельствования скрытых работ

	Номер по
порядку
	Наименование актов
(с указанием места расположения конструкций и работ)
	Дата подписания акта,
фамилии, инициалы и должности
подписавших

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	Раздел 3.

	Ведомость результатов операционного контроля

	и оценки качества строительно-монтажных работ

	Дата
	Наименование конструктивных частей и
элементов, места их расположения со ссылкой на
номера чертежей, с указанием отметок и осей
	Результаты кон-
троля и оценки
качества
	Должности и подписи
лиц, оценивающих каче-
ство работ в порядке кон-
троля и надзора

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


	Раздел 4.

	Перечень специальных журналов работ

	Наименование специального журнала
и дата его выдачи
	Организация, ведущая журнал,
фамилия, инициалы и должность
ответственного лица
	Дата сдачи-
приемки журнала
и подписи долж-
ностных лиц

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	Раздел 5.

	Сведения о производстве работ

	Дата
	Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица
	Должность и подпись от-
ветственного лица, кон-
тролирующего ведение
журнала

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	Раздел 6.

	Замечания контролирующих органов и служб

	Дата
	Замечания контролирующих органов или ссылка на предписа-
ние, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Долж-
ность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица
	Отметки о принятии замечаний
к исполнению и о проверке их
выполнения

	1
	2
	3

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение №1 

к Контракту №___от______

	
	Календарный график производства работ по  капитальному строительству административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул. Матвеева в г.Орле

 

	№ п/п
	Наименование конструктивных  элементов,видов работ и услуг, этапов и комплексов
	Ед изм.
	Объемы работ
	2011
	2012
	2013

	
	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


От Государственного заказчика                                                                                                         От Подрядчика

Должность                                                                                                                                             Должность

(ФИО представителя) ____________________                                                                                 (ФИО представителя)  __________________

Приложение №  2

к Контракту № ______ от _______20__г. 
РАСШИФРОВКА

стоимости объекта « Строительство административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области

по ул. Матвеева в г. Орле»

	Номера этапов по порядку
	Этапы по видам

работ
	Стоимость этапа строительства до проведения аукциона тыс. руб.
	Коэффициент снижения сметной стоимости строительства по результатам проведения аукциона
	Стоимость этапа строительства по результатам проведения аукциона тыс. руб.
	Номера смет и пунктов смет

	
	
	В базисных ценах2001 г.
	В текущих ценах с НДС
	
	В текущих ценах с НДС гр.5*гр.6
	Индекс с НДС гр.7/гр.4
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	I
	Строительно-монтажные работы
	
	299079,3
	k
	
	
	

	
	В т. ч этапы
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Оборудование
	
	97237,5
	k=1
	
	
	

	Ш
	Прочие затраты
	
	24590,5
	
	
	
	

	1
	в том.числе:             пуско-наладочные работы «вхолостую»
	
	по расчету
	k
	
	
	

	2
	затраты строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков
	
	по расчету
	k
	
	
	

	3
	перебазировка крана 
	
	по расчету
	k
	
	
	

	4
	технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	5
	технологическое присоединение к сетям водоснабжения  
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	6
	технологическое присоединение к сетям водоотведения 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	7
	усиленная охрана 
	
	по расчету
	k
	
	
	

	8
	разбивка основных осей здания 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	9
	ввод объекта в эксплуатацию 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	10
	согласование ПСД, техусловия 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	11
	строительный контроль за газификацией и телефонизацией 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	12
	восстановительная стоимость от сноса зеленых насаждений 
	
	по расчету
	k=1
	
	
	

	
	Всего стоимость строительства
	
	420907,3
	
	
	
	


k- отношение стоимости по результатам  аукциона (за исключением стоимости не подлежащей изменению) к стартовой стоимости (за исключением стоимости не подлежащей изменению)

Приложение №  3

к Контракту № ______ от _______20__г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство  административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул.  Матвеева в г. Орле

          В настоящем Приложении приводятся положения Раздела I.3 «Технические требования»  части I.3.1. «Техническое задание на строительство  административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул.  Матвеева в г. Орле» документации об открытом аукционе в электронной форме № УФК2011/07/2-ОАЭФ «Строительство  административного здания Управления Федерального казначейства по Орловской области по ул.  Матвеева в г. Орле»
От Государственного заказчика
Должность 

[Ф.И.О. представителя] __________________________

                                            М.П.
От Подрядчика

Должность 

[Ф.И.О. представителя] __________________________

                                            М.П.     
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																																																																												Приложение №4

																																																														к контракту №___от__________

																																																														Типовая межотраслевая форма № КС-6

																																																														Утверждена постановлением Госкомстата России

																																																														от 30.10.97 № 71а

																																																		ОБЩИЙ ЖУРНАЛ РАБОТ №

																																																																																				Код

																																																																				Форма по ОКУД																0322002

																																																																		Дата составления

		Специализированная строительная организация

																																																																										по ОКПО

		Адрес

								по строительству объекта

																																		(предприятие, здание, сооружение и т.д.)

		Адрес объекта

		Должность, фамилия, имя, отчество и подпись лица, ответственного от строительной организации за

		строительство объекта и ведение общего журнала работ

		Генеральная проектная организация, фамилия, имя, отчество и подпись главного инженера проекта

		Заказчик (организация), должность, фамилия, имя, отчество  и подпись руководителя (представителя

		технического надзора)

		Начало работ: по договору (контракту)

		фактически

		Окончание работ (ввод в эксплуатацию): по договору (контракту)

		фактически

								В настоящем журнале																																										пронумерованных и прошнурованных страниц.

								Должность, фамилия, имя, отчество и подпись руководителя строительной организации, выдавшего

								журнал

																				Дата выдачи, печать организации

								Основные показатели строящегося объекта, предприятия, здания или сооружения (мощность,

								производительность, полезная площадь, вместимость и т.п.; стоимость работ)

								Утвержденная инстанция и дата утверждения проекта (рабочего проекта)

								Субподрядные организации и выполняемые ими работы

								Организации, разработавшие проектно-сметную документацию

								Отметки об изменениях в записях на титульном листе
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		Раздел 1.

		Список инженерно-технического персонала, занятого на строительстве объекта

		Фамилия, имя, отчество,
занимаемая должность,
участок работы		Дата начала
работ на
строительстве
объекта		Отметка о получении
разрешения на право
производства работ
или о прохождении
аттестации		Дата оконча-
ния работ на
строительст-
ве объекта

		1		2		3		4

		По данному образцу печатать 2-ю, 3-ю, 4-ю страницы журнала по форме № КС-6
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		Раздел 2.

		Перечень актов промежуточной приемки ответственных конструкций

		и освидетельствования скрытых работ

		Номер по
порядку		Наименование актов
(с указанием места расположения конструкций и работ)		Дата подписания акта,
фамилии, инициалы и должности
подписавших

		1		2		3

		По данному образцу печатать с 5-й страницы по 14-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6
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		Раздел 3.

		Ведомость результатов операционного контроля

		и оценки качества строительно-монтажных работ

		Дата		Наименование конструктивных частей и
элементов, места их расположения со ссылкой на
номера чертежей, с указанием отметок и осей		Результаты кон-
троля и оценки
качества		Должности и подписи
лиц, оценивающих каче-
ство работ в порядке кон-
троля и надзора

		1		2		3		4

		По данному образцу печатать с 15-й страницы по 20-ю страницу журнала по форме № КС-6
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		Раздел 4.

		Перечень специальных журналов работ

		Наименование специального журнала
и дата его выдачи		Организация, ведущая журнал,
фамилия, инициалы и должность
ответственного лица		Дата сдачи-
приемки журнала
и подписи долж-
ностных лиц

		1		2		3

		По данному образцу печатать 21-ю и 22-ю страницы журнала по форме № КС-6
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		Раздел 5.

		Сведения о производстве работ

		Дата		Краткое описание и условия производства работ (со ссылкой, при необходимости, на работы, выполняемые субподрядными организациями, с указанием метеоусловий, отметок и осей зданий и сооружений); должность, фамилия, инициалы и подпись ответственного лица		Должность и подпись от-
ветственного лица, кон-
тролирующего ведение
журнала

		1		2		3

		По данному образцу печатать с 23-й по 122-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6
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		Раздел 6.

		Замечания контролирующих органов и служб

		Дата		Замечания контролирующих органов или ссылка на предписа-
ние, с указанием отметок и осей зданий и сооружений. Долж-
ность, фамилия, инициалы и подпись контролирующего лица																										Отметки о принятии замечаний
к исполнению и о проверке их
выполнения

		1		2																										3

				По данному образцу печатать с 123-й по 128-ю страницу включительно журнала по форме № КС-6

				Печатать на последней странице в правом нижнем углу.

										В этой книге пронумеровано и

										прошнуровано																						страниц и

										опечатаны сургучной печатью

				М.П.

										(должность)										(подпись)										(расшифровка подписи)

						«						»														год
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